Gradinita nr.188 str.I.Vieru 8/2. Lucrari de reparatii interioare	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii interioare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a salii de sport			
		Capitolul 1.1. Tavan			
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	74,40	
 2	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,40	
 3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,40	
 4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	74,40	
 5	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	74,40	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	74,40	
 7	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,40	
   		Capitolul 1.2. Pereti			
8	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	35,80	
 9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,90	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,90	
 11	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,90	
 12	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,50	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	198,90	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,90	
 15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,90	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	198,90	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	198,90	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	188,70	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,70	
   		Capitolul 1.3. Timplarii			
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,80	
 21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	
 22	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	13,00	
 23	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,90	
 24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokotact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,50	
 25	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,50	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	12,50	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	
 28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,50	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	12,50	
 30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,50	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	12,50	
 32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,50	
   		Capitolul 1.4. Lucrari diverse			
33	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	12,00	
 34	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	
 35	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	180,00	
 36	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	180,00	
 37	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,00	
 38	TsH92B
	Incarcarea in auto 	t	3,00	
 39	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	3,00	
    		Total	 Lei		
		Asigurarea medicala si sociala			
		Transportarea materialelor			
		Achizitionare-depozitare			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
 		Capitolul 2. Electricitatea			
40	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	16,00	
 41	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,00	
 42	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00	
 43	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	80,00	
 44	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	120,00	
 45	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	16,00	
 46	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	
 47	RpEE01B
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 	buc	3,00	
  		Total	 Lei		
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %		
		Transportul materialelor			
		Achizitionare-depozitare			
		Total			
		Cheltuieli de rgie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
 
	Total:					
	Total	 Lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(DETS Ciocana)