Reparația cosmetică a rampei din str.Petricani21/3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpCR29A
	Curatarea funinginei, cu decapant
	m2	1 680,00
	
 2	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	918,50
	
 3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1 680,00
	
 4	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	1 680,00
	
 5	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	160,00
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
6	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m	1,15
	
 7	
	Canal metalic 300x50
	m	115,00