CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției al MAI   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică a IGP 
3. Obiectul achiziţiilor: Reparația țevilor/conductelor de alimentare cu energie termică din subsolul sediului INI din str. Bucuriei,14 mun. Chișinău   

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, avind diametrul de 32-40 mm
	m	82,0000	
2	RpIC19E
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, avind diametrul de 100 mm
	m	32,0000	
3	RpSD10C
	Demontarea unui robinet de trecere avind diametru de 40 mm
	buc	4,0000	
4	RpIzD39D
	Desfacerea izolatiilor termice, la conducte de orice fel
	m2	27,2000	
5	RpIC06D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare  avind diametrul 89 mm
	m	32,0000	
6	RpSA27C
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	52,0000	
7	RpSA27B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	30,0000	
8	RpIC28C
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele  (cot), cu diametrul 89 mm
	buc	8,0000	
9	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu diametrul 89 mm
	buc	9,0000	
10	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 89 mm
	piesa	9,0000	
11	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm
	buc	5,0000	
12	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm
	buc	9,0000	
13	SA37H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 89 mm
	buc	5,0000	
14	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32-40 mm
	piesa	10,0000	
15	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm
	buc	1,0000	
16	RpSD36D
	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2"
	buc	4,0000	
17	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m	32,0000