Caiet de Sarcini
pentru achiziția de BUNURI: 
[bookmark: _Hlk238411551]Utilaje agricole și forestiere pentru întreținerea vegetației:
tocător de crengi și cositoare cu tamburi rotativă laterală
COD CPV: 16600000-1
Beneficiarul achiziției -Primăria comunei Zîrnești
Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordul de grant nr. 11 din 13 ianuarie 2026
1. Contextul și scopul achiziției
[bookmark: _Hlk238411637][bookmark: _Hlk238411668]Prezenta achiziție are drept scop achiziția de ”Utilaje agricole și forestiere pentru întreținerea vegetației: tocător de crengi și cositoare cu tamburi rotativă laterală” în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubrizare în comuna Zîrnești, satul Andrușul de Jos, satul Andrușul de Sus, satul Bădicul Moldovenesc, satul Baurci-Moldoveni, comuna Cucoara, comuna Doina, comuna Larga Nouă, satul Roșu din raionul Cahul.
Tocătorul va fi utilizat pentru prelucrarea și utilizarea prin tăierea ramurilor și altor deșeuri din lemn în cadrul activităților de  salubrizare,  specifice serviciului de salubrizare conform Planul de Îmbunătățire a Serviciului, precum și legislației Republicii Moldova și normelor Uniunii Europene.
Cositoarea va fi utilizată pentru tocarea rapidă a ierbii  în cadrul activităților de  salubrizare conform Planul de Îmbunătățire a Serviciului.
2. Obiectul achiziției
Obiectul achiziției îl constituie achiziția ”Utilaje agricole și forestiere pentru întreținerea vegetației: tocător de crengi și cositoare cu tamburi rotativă laterală” în cadrul proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubrizare în comuna Zîrnești, satul Andrușul de Jos, satul Andrușul de Sus, satul Bădicul Moldovenesc, satul Baurci-Moldoveni, comuna Cucoara, comuna Doina, comuna Larga Nouă, satul Roșu din raionul Cahul.
3. Scopul achiziției
Achiziția urmărește asigurarea dotării corespunzătoare a operatorului de servicii comunale în conformitate cu Planul de Îmbunătățire a Serviciului și legislația privind managementul deșeurilor. 
4. Cerințe tehnice minime
Ofertantul va fi responsabil de asigurarea calității în conformitate cu cerințele acestei specificații tehnice și ale condițiilor Contractului. Ofertantul va trebui să prezinte Beneficiarului denumirile companiilor-producătoare a bunului propus pentru licitare. El va prezenta descrierea, specificațiile tehnice, certificatele de calitate și țara de origine. 
Astfel, tocătorul va trebui să îndeplinească următoarele condiții tehnice:
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă

	1
	Caracteristici generale
	· Tocător de crengi și resturi lemnoase, tractabil pe drumurile publice.
· Utilaj nou, fabricat în serie.
· Capacitate de procesare: minimum 12 m³ material vegetal/oră.
· diametru maxim de tocare lemn de esență moale: 160 mm
· diametru maxim de tocare lemn tare: 140 mm
· lungimea bucăților de crengi tocate: 120-240 mm
· Posibilitate de procesare a crengilor, tufărișului și resturilor rezultate din lucrări de întreținere a spațiilor verzi.

	2
	Motor propriu
	· Putere nominală: minimum 25 CP (18 kW).
· Răcire cu lichid sau aer.
· Respectarea normelor de emisii aplicabile la data livrării.

	3
	Sistem de alimentare și tocare
	· Alimentare mecanizată prin unul sau două role hidraulice.
· module cu cuțite contra-rotative
· Număr cuțite - 6 buc
· dimensiuni coș: min 180×260 mm

	4
	Sistem de evacuare
	· bandă transportoare: min 3,2 metri înălțime

	5
	 Șasiu și tractare 
	· Șasiu rutier tractabil.
· Sistem de cuplare compatibil cu autovehicule utilitare.
· Roți cu pneuri pentru deplasare pe drumuri publice.

	6
	Siguranță
	· Buton de oprire de urgență.
· Bară de siguranță în zona de alimentare.
· Protecții conform normelor europene de securitate.

	7
	Dimensiuni și greutate
	· Greutate totală: maximum 1.500 kg.
· Dimensiuni care să permită transportul pe drumurile publice fără autorizații speciale

	8
	Documente și garanție

	· Marcaj CE.
· Manual de utilizare în limba română.
· Certificat de conformitate.
· Garanție minimă: 24 luni.
· Asigurarea service-ului și pieselor de schimb pe teritoriul Republicii Moldova sau în regiune.

	9
	Criteriu de conformitate
	Se acceptă oferte cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor solicitate.



Astfel, cositoarea  va trebui să îndeplinească următoarele condiții tehnice:
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă

	1
	Caracteristici generale
	· Cuțite rotative – min 6 buc
· Compatibilă cu tractoare de la 25 CP 
· Productivitate -min  1,5 ha/oră 
· Producție   – în conformitate cu standardele europene

	2
	Montaj 
	· Montaj rapid – atașare ușoară prin sistemul de prindere în trei puncte 

	3
	 Șasiu și tractare 
	· Viteză de transport min 15 km/h utilitare.

	4
	Dimensiuni și greutate
	· Lățime de lucru –min 1,65 m  
· Greutate - max  350 kg

	5
	Documente și garanție

	· Marcaj CE.
· Manual de utilizare în limba română.
· Certificat de conformitate.
· Garanție minimă: 24 luni.
· Asigurarea service-ului și pieselor de schimb pe teritoriul Republicii Moldova sau în regiune.

	6
	Criteriu de conformitate
	Se acceptă oferte cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor solicitate.



5. Condiții de livrare
· Livrarea se va face la locația indicata de autoritatea contractantă, cu transportul și descărcarea incluse în preț.
· Termen de livrare: max. 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
Recepția se va face cantitativ și calitativ, de către un grup desemnat, prin întocmirea unui proces-verbal/act predare-primire la locul livrării. În cazul constatării unor neconformități, acestea vor fi remediate de către furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
6. Garanție
În perioada de garanție, furnizorul va înlocui gratuit orice componentă defectă.
7. Criteriul de atribuire:
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut. 
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