"Nicolai Botgros" din sat. Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-7

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Источник бесперебойного питания IMP-1500AP/900Вт
	buc	1,00	
 2	
	Щит металлический IP54 ЩМП-1 395-310-220
	buc	1,00	
 3	
	Пакетный выключатель ПВ 1-16-М1
	buc	1,00	
 4	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25
	buc	2,00	
 5	
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25
	buc	1,00	
 6	
	Главная заземляющая шина ШЗ-З шкаф 250х350х170 Э1011
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00	
 8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,00	
 9	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трасформатором 
	buc	1,00	
 10	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж  светильника подвесного с люминисцентными лампами 
	100 buc	0,02	
 11	08-03-593-3
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника 
	100 buc	0,01	
 12	
	Светильник пылевлагозащищенный ДСПП44-19-005
	buc	2,00	
 13	
	Светильник светодиодный  с микроволновым датчиком ДБ088
	buc	1,00	
 14	
	Лампы ЛЛ 18
	buc	4,00	
 15	
	Лампы ЛК-20
	buc	1,00	
 16	
	Фонарь аккумуляторный 
	buc	1,00	
 17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,82	
 18	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах 
	100 m	0,37	
 19	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу
	100 m	0,13	
 20	
	Кабель  ВВГнг сеч. 2 х 1,5 мм2
	м	2,00	
 21	
	Кабель  ВВГнг сеч. 3 х 1,5 мм2
	м	74,00	
 22	
	Кабель  ВВГнг сеч. 4 х 1,5 мм2
	м	2,00	
 23	
	Кабель  ВВГнг сеч. 5 х 1,5 мм2
	м	5,00	
 24	
	Кабель  ВВГнг сеч. 5 х 2,5 мм2
	м	60,00	
 25	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.10х20
	100 m	0,29	
 26	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.17х20
	100 m	0,08	
 27	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm Труба гофрированная ПВХ
	100 m	0,11	
 28	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant Монтаж троса
	1 km	0,02	
 29	
	Трос оцинкованный Д-8,3 мм
	м	13,00	
 30	08-02-168-1
	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)
	buc	2,00	
 31	
	Муфта натяжная
	buc	2,00	
 32	08-02-303-5
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m
	buc	9,00	
 33	
	Трубостойка
	buc	2,00	
 34	
	Подвес кабельный
	buc	7,00	
 35	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
	100 buc	0,86	
 36	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки
	100 buc	0,01	
 37	
	Выключатель открытой установки
	buc	1,00	
 38	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная 
	100 buc	0,03	
 39	
	Розетка штепсельная 
	buc	3,00	
 40	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле
	10 buc	0,30	
 41	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм 
	100 m	0,16	
 42	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм
	100 m	0,25	
 43	08-02-152-1
	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier 
	kg	5,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
44	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	м	11,00	
 45	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	м	11,00	
 46	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)
	m3	7,50	
 47	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	7,50	
 48	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	7,50	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.