WinСмета2000     
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa.Apeduct in Falesti.

Valoarea de deviz  4 138 317,47 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Transeea,sapaturi					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	16,400	656,000
	10 758,400
	
2	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu a transeei
	m3	51,550	76,111
	3 923,532
	
3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - largirea transeei pentru camine
	m3	51,550	76,111
	3 923,532
	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip-pat din nisip pentru tevi
	m3	83,730	256,572
	21 482,753
	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu sol moale
	m3	251,190	17,875
	4 489,927
	
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	251,900	45,195
	11 384,621
	
7	TsD02B1
	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3	11,200	243,600
	2 728,320
	
8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	11,200	1 640,161
	18 369,805
	
9	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Pamint surplus
	100 m3	3,060	560,000
	1 713,600
	
10	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km 
	t	459,010	16,380
	7 518,600
	
11	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8
	100 m3	3,060	344,765
	1 054,982
	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,060	137,581
	420,997

					
 			Total Transeea,sapaturi
	            			87 769,069	
			Incluziv salariu				31 934,818	
 		1.2. Tevi si armaturi					
13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  -vana din fonta cu d=100mm Pn1.0
	buc	1,000	2 363,050
	2 363,050
	
14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  -vana din fonta cu d=50mm Pn1.0
	buc	1,000	1 167,050
	1 167,050
	
15	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm flansa D100 PN1.0 Pa
	buc	1,000	327,391
	327,391
	
16	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm flansa D50 PN1.0 Pa
	buc	1,000	206,848
	206,848
	
17	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm capat de flansa d=100 PE100 Pn1.0 SDR17
	buc	1,000	297,452
	297,452
	
18	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -flansa din otel d=100
	buc	1,000	345,377
	345,377
	
19	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm-reductie din otel d=150x100
	buc	1,000	504,141
	504,141
	
20	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm-dop din otel D=250 cu gaura D50
	buc	1,000	1 031,135
	1 031,135
	
21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-racord din otel d57x3.5 L-0.2m
	buc	1,000	108,866
	108,866
	
22	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-suporti de beton
	m3	6,910	1 237,740
	8 552,782
	
23	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm-teava DN110 PE100 PN6 SDR26
	m	3,000	77,987
	233,962
	
24	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=355 PE100 PN8 SDR21
	m	497,800	803,980
	400 221,432
	
25	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=355 PE100 PN6 SDR26
	m	1 635,000	665,421
	1 087 962,953
	
26	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=450 PE80 PN4 SDR26
	m	289,000	1 163,193
	336 162,788
	
27	GA08G
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 7 mm 
	m	148,000	1 943,710
	287 669,065
	
28	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.450-530mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN355 PE100 PN6 SDR26
	m	289,000	780,218
	225 483,138
	
29	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.450-530mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN355 PE100 PN8 SDR21
	m	148,000	917,406
	135 776,069

					
 			Total Tevi si armaturi
	            			2 488 413,499	
			Incluziv salariu				105 173,915	
 		1.3. Instalarea camine					
30	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	3,120	1 358,124
	4 237,346
	
31	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana  
	m3	3,190	1 327,826
	4 235,766
	
32	pret de piata
	Element prefabricat  КЦД-10
	buc	3,000	504,170
	1 512,510
	
33	pret de piata
	Element prefabricat  КЦД-15
	buc	2,000	858,330
	1 716,660
	
34	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-15-9
	buc	4,000	875,000
	3 500,000
	
35	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-10-9
	buc	7,000	525,000
	3 675,000
	
36	pret de piata
	Element prefabricat  КЦП1-15-1
	buc	2,000	883,330
	1 766,660
	
37	pret de piata
	Element prefabricat  КЦП1-10-1
	buc	4,000	554,170
	2 216,680
	
38	pret de piata
	Element prefabricat КЦO-1
	buc	6,000	120,000
	720,000
	
39	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-10-6
	buc	2,000	431,000
	862,000
	
40	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-7-3
	buc	2,000	280,000
	560,000
	
41	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-7-6
	buc	1,000	420,000
	420,000
	
42	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	13,990	223,892
	3 132,255
	
43	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U
	buc	6,000	1 610,608
	9 663,648
	
44	41-01-008-7
	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi
	100m2	0,920	3 511,761
	3 230,820
	
45	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	2,100	386,433
	811,510
	
 			Total Instalarea camine
	            			42 260,855	
			Incluziv salariu				7 386,880	

					
 		Cheltuieli directe	 lei			2 618 443,423	
		As9igurarea sociala si medicala	22,50 %			32 511,513	
		Transportarea materialelor	4,00 %			94 856,133	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			398 142,604	
		Total	100,00 +			3 143 953,673	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			188 637,220	
			Total Lucrari de constructii
	            			3 332 590,893	
			Incluziv salariu				144 495,613	
 		2. Montaj					
46	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm vana d=300 PN10
	buc	1,000	220,139
	220,139
	
47	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ventuza d=50mm PN1.0
	buc	1,000	31,713
	31,713
	
48	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=355 PN1
	buc	4,000	430,588
	1 722,353
	
49	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm- teu din otel d=350x250
	buc	1,000	430,588
	430,588
	
50	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm- teu din otel d=350x350
	buc	1,000	430,588
	430,588
	
51	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm teu PE 100 SDR17 PN10 D315x315
	buc	1,000	288,286
	288,286
	
52	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm -capat flansa PE 100 SDR17 PN10 D315
	buc	2,000	288,286
	576,572
	
53	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm -capat flansa  PE 100 SDR17 PN10 D355
	buc	4,000	288,286
	1 153,144
	
54	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=315 PN10
	buc	2,000	430,588
	861,176
	
55	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=355 PN10
	buc	4,000	430,588
	1 722,353
	
56	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-reductie  din otel d=355x150
	buc	1,000	430,588
	430,588
	
57	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- reductie din polietelena PE100 PN6 SDR26 d=355x315
	buc	1,000	327,584
	327,584
	
58	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- reductie din polietelena PE100 PN10 SDR26 d=355x315
	buc	1,000	327,584
	327,584
	
59	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  90"PE100 PN8 SDR21 d=355
	buc	2,000	327,584
	655,168
	
60	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  90"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc	2,000	327,584
	655,168
	
61	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot din politiena 90" DN315 PE 100 PN6 SDR26
	buc	1,000	288,286
	288,286
	
62	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  60"PE100 PN8 SDR21 d=355
	buc	1,000	327,584
	327,584
	
63	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  60"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc	4,000	327,584
	1 310,336
	
64	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  30"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc	3,000	327,584
	982,752
	
65	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  15"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc	2,000	327,584
	655,168

					
 		Cheltuieli directe	 lei			13 397,130	
		Asigurarea si medicala	22,50 %			1 633,493	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			5 517,577	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 232,893	
			Total Montaj
	            			21 781,093	
			Incluziv salariu				7 259,970	
 		3. Utilaj					
66	pret de piata
	Vana din fonta cu flansa d=300mm Pn1.0
	buc	1,000	13 550,000
	13 550,000
	
67	pret de piata
	Ventuza D50 PN1.0 MPa
	buc	1,000	360,000
	360,000
	
68	pret de piata
	Flansa libera din otel zincate d=355mm PN10
	buc	4,000	1 125,690
	4 502,760
	
69	pret de piata
	Teu din otel D 350x250
	buc	1,000	6 250,000
	6 250,000
	
70	pret de piata
	Teu din otel D 350x350
	buc	1,000	8 500,000
	8 500,000
	
71	pret de piata
	Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315
	buc	1,000	2 757,940
	2 757,940
	
72	pret de piata
	Capat de flansa d=315 PE100 PN1.0 SDR17
	buc	2,000	817,740
	1 635,480
	
73	pret de piata
	Capat de flansa d=355 PE100 PN1.0 SDR17
	buc	4,000	2 399,320
	9 597,280
	
74	pret de piata
	Flansa din otel D315
	buc	2,000	1 416,670
	2 833,340
	
75	pret de piata
	Flansa din otel D355
	buc	4,000	1 441,670
	5 766,680
	
76	pret de piata
	Reductie  din otel D 355x150
	buc	1,000	3 680,000
	3 680,000
	
77	pret de piata
	Reductie  PE100 Pn 6 SDR 26 D 355x315
	buc	1,000	1 216,280
	1 216,280
	
78	pret de piata
	Reductie  PE100 Pn 10 SDR 26 D 355x315
	buc	1,000	1 715,180
	1 715,180
	
79	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN355 PE100 PN 8 SDR 21
	buc	2,000	2 303,400
	4 606,800
	
80	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc	2,000	2 303,400
	4 606,800
	
81	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN315 PE100 PN 6 SDR 26
	buc	1,000	2 179,980
	2 179,980
	
82	pret de piata
	Cot din polietilena 60"  DN355 PE100 PN 8 SDR 21
	buc	1,000	3 607,250
	3 607,250
	
83	pret de piata
	Cot din polietilena 60"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc	4,000	2 168,760
	8 675,040
	
84	pret de piata
	Cot din polietilena 30"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc	3,000	1 615,900
	4 847,700
	
85	pret de piata
	Cot din polietilena 15"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc	2,000	1 668,700
	3 337,400
	
 			Total Utilaj
	            			94 225,910	
			Incluziv salariu				0,000	
 
	Cheltuieli directe	 lei			3 448 597,896	
	TVA	20,00 %			689 719,579	
	Total deviz:			4 138 317,47	
	Incluziv salariu				151 755,583	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)