____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de evaluare, reparare, testare hidraulici si spalarea la sistemele de incalzire in institutiile prescolare si preuniversitare a DETS Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. 
	
1	RpID10C
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1 1/2"-2"- 50mm
	buc	1,00
	
2	RpIC25B
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm
	buc	1,00
	
3	RpID10E
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 3" d-80 mm
	buc	1,00
	
4	RpIC25C
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm
	buc	1,00
	
5	RpIC25D
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100 mm
	buc	1,00
	
6	RpID10F
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4"
	buc	1,00
	
7	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m	1,00
	
8	RpID10A
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4"
	buc	1,00
	
9	RpIB09E
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm
	m	1,00
	
10	RpIB03C
	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire,  functionind cu abur
	buc	1,00
	
11	RpIC06A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1"
	m	1,00
	
12	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
	buc	1,00
	
13	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"
	buc	1,00
	
14	RpIA20C
	Montarea elevatorului de racordare a instalatiei de incalzire centrala  la reteaua de apa fierbinte, elevatorul avind diametrul  de intrare al difuzorului de 47-50 mm
	buc	1,00