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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:      Vopsea în asortiment

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

	Vopsea acrilică bicomponentă (2K) albă 090 AC alb pur, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa 2K 090 AC sau analog. 
Vopsea acrilică bicomponentă (2K) albă, set 1.5 L (1 L Vopsea + 0.5 L Întăritor). Culoare: Pure White CL (alb pur, cod culoare standardizat – echivalent RAL 9010 sau RAL 9016). Ambalare: Set de 1,5 litri (raport de amestecare: 1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică bicomponentă (2K) MS pentru caroserie auto LADA 425, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	240 010 425 Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 425 sau analog.
Culoare: „Adriatica” (albastru solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică bicomponentă MS (Medium Solid)
VWL‑P6M, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack VW/Audi VWL-P6M sau analog.
Nuanță / Culoare: Karibikgrün (verde caraibe).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică bicomponentă LADA 400 Bosfor”, pentru vopsirea caroseriei auto, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa 240 010 400: Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 400 sau analog.
Culoare: „Bosfor” (albastru intens/solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
LADA 5835, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 5835 sau analog.
Culoare: „Green” (verde, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
Lada 225, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 225 sau analog.
Culoare: Lada 225 (luciu direct). 
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor). 
	
	

	Vopsea auto acrilică bicomponentă
Lada 303, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 303 sau analog.
Culoare: Lada 303 (luciu direct). 
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor). 
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
Lada 1115, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 1115 sau analog.
Culoare: „Blue” (albastru, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
Lada 201, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 201 sau analog.
Culoare: „White” (alb, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea auto acrilică bicomponentă
LP3G, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LP3G sau analog.
Culoare: LP3G (luciu direct). 
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor). 
	
	

	Vopsea auto acrilică bicomponentă
Lada 1035, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 1035 sau analog.
Culoare: Lada 1035 (luciu direct). 
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor). 
	
	

	Vopsea auto acrilică bicomponentă
Lada 121, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 121 sau analog.
Culoare: „Reklamarot” (roșu, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
LADA 040, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 040 sau analog.
Culoare: LADA 040 (luciu direct). 
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
Lada 605, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 605 sau analog.
Culoare: „Narva” (culoare gri, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea acrilică auto bicomponentă
Lada 601, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)
	
	
	
	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 601 sau analog.
Culoare: „Black” (negru, sistem Medium Solid).
Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).
	
	

	Vopsea de aluminiu 
pentru discuri 
	
	
	
	105970 Vopsea alchidică cu luciu mediu sau analog.
Culoare: Argintie („aluminiu”).
Ambalare: Recipient de 0,75 L
	
	

	Grund Alchidic pentru metal.

	
	
	
	Grund Alchidic (GF-021) sau analog.
Culoare: Sură (gri).
Ambalare: Recipient de 750 ml sau 1000 ml.
	
	

	Grunt + întăritor pentru grunduri și lacuri poliuretanice
	
	
	
	Întăritor Mipa 2K-Härter D25 (0,5 L) și Grund (1,25 L) (CPG-02184) sau analog.
Denumire completă: Kit grund poliuretanic/acrilic + întăritor.
Ambalare: Set format din recipient de 1,25 L (Grund) și recipient de 0,5 L (Întăritor).
	
	

	Dizolvant
	
	
	
	Dizolvant Tip 650 sau analog.
Ambalare: Recipient de 0,9 litri.
	
	

	Chit poliesteric universal tip pastă
	
	
	
	Chit poliesteric universal tip pastă. Marca: NOVOL sau analog.
- Produs profesional destinat reparațiilor caroseriei auto.
- Se utilizează pentru umplerea imperfecțiunilor și nivelarea suprafețelor metalice și vopsite.
- Aplicabil în ateliere de reparații auto, vopsitorii industriale și la construcții metalice.
Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.
	
	

	Chit poliesteric 
armat cu fibră de sticlă
	
	
	
	Chit poliesteric armat cu fibră de sticlă. Marca: NOVOL sau analog.
Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.
	
	

	Chit poliesteric de finisare
	
	
	
	Chit poliesteric de finisare. Marca: NOVOL Fein sau analog.
· Chit de finisare pe bază de rășini poliesterice, utilizat în etapa finală de corectare a suprafețelor înainte de grunduire.
· Se aplică în special peste chiturile de umplere (UNIVERSAL, GLAS etc.) pentru a elimina porozitatea și a obține o suprafață perfect netedă.
Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.
	
	

	Rășină de reparații + Întăritor
	
	
	
	Rășină de reparații + Întăritor. Cod: MG ŻYWICA NAPRAWCZA + UTW sau analog.
· Produs profesional destinat reparațiilor structurale și umplerii golurilor mari sau crăpăturilor de pe caroseriile auto, elemente din fibră de sticlă sau alte confecții rigide.
· Asigură o aderență excelentă pe suprafețe multiple și o rezistență mecanică foarte mare după întărirea completă.
Ambalare: Set de 1 kg (rășină cu întăritor inclus).
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

