CAIET DE SARCINI

Reparatia acoperisului blocului central la IMSP ,,Spitalul raional Falesti”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari, cota acoperisului +18-20m
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	280,0000
	
2	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metralica, profnastil (cu recuperarea materialelor)	m2	257,0000
	
3	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasul parapetului improvizat
	m2	280,0000
	
		2. Lucrari de reparatie, cota acoperisului + 18-20 m
	
4	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane si lenta speciala	kg	350,0000
	
5	RpCH06A
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (Prelungirea capriorilor cu Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=50mm, L=2,00 m)	buc	215,0000
	
6	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0.0081se iau dupa proiect.	m2	300,0000
	
7	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	300,0000
	
8	CE31C2
	Streasina infundata, fara console aparente, din TIGGLA METALICA EXISTENTA, cu latimea medie de 0,6 m	m2	110,0000
	
9	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv iclusiv unirea in burlane existente
	m	180,0000