Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Bloc alimentar-anexa la gimnaziul/gradinitii din s.Nicolaevca,r.Floresti	Investitor Directia Educatie Floredti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demoare
					
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3			198,29
—————
197,49	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,4940	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,0000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,00	0,7995	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			21,03
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,5128	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	50,00	10,5128	
3	RpCU09C2
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime
	t			100,00
—————
100,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	50,00	20,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,6000	50,00	80,0000	
4	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor la distanta  de 15 km
	t			72,24
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,2400	
		2. Lucrari de terasament
					
5	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3			588,97
—————
0,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	280,00	588,9655	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			630,00
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,0000	
7	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			574,00
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,0000	
8	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			544,85
—————
440,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,9615	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,8846	
9	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2			295,00
—————
295,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	50,00	295,0000	
10	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor la distanta  de 15 km
	t			72,24
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,2400	
		3. Lucrari de constructii - Fundatii cota -3.0 - 1.2
					
11	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3			59,50
—————
59,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,5000	
12	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3			9,00
—————
9,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,0000	
13	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2			419,33
—————
419,33	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,3333	
14	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			546,00
—————
442,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	442,0000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	104,0000	
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			104,34
—————
60,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,5000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,5000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	10,00	0,0503	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,3000	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,7500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,2000	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	200,00	20,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,1902	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	100,00	0,0491	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,8000	
16	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			14,50
—————
3,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	50,00	3,7497	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,2004	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,2501	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,00	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,1501	
17	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			13,50
—————
2,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,7501	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,2000	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,2500	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,00	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,1500	
18	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3			846,57
—————
197,49	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,4919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,0000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,0000	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	1,40	261,5902	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	200,00	157,5244	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	200,00	145,4072	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700	0,00	0,0000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	60,00	3,4007	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	280,00	5,1075	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,0000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,0456	
19	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3			1 005,98
—————
225,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	204,9981	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,0019	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,0000	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	284,0000	1,40	401,5760	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	153,5015	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	200,00	141,4157	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	0,00	0,0000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	60,00	3,4224	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	280,00	5,0602	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	5,9996	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,0000	
		4. Pereti demisol
					
20	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			104,26
—————
60,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,5000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,5000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	10,00	0,0500	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,3000	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,7500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,2000	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	200,00	20,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,1059	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	100,00	0,0529	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,8000	
21	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3			1 005,94
—————
225,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,0000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,0000	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	284,0000	1,40	401,5760	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	153,5167	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	200,00	141,3949	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	0,00	0,0000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	60,00	3,4185	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	280,00	5,0334	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,0000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,0000	
22	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %
	m2			182,70
—————
19,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	50,00	12,9997	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	50,00	6,5006	
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	2,3000	9,00	20,7000	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,3997	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	10,00	73,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	10,00	69,0000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	0,00	0,0000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,0999	
		5. Planseu si grinzi cota : 0.000
					
23	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2			99,45
—————
50,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,5000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,5000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	10,00	0,0499	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,0000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,3002	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,4503	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,1300	200,00	26,0043	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,1270	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,1270	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,7991	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,5939	
24	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			14,50
—————
3,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	50,00	3,7495	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,2006	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,2501	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,00	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,1502	
25	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			13,50
—————
2,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,2000	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,2500	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,00	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,1500	
26	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3			1 165,59
—————
330,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	50,00	307,4976	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,5048	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,40	436,9259	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	200,00	153,6644	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	141,1283	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3300	0,00	0,0000	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	60,00	19,4986	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,0005	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	280,00	78,3703	
27	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv
	m2			68,36
—————
42,50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,5000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,1270	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,5635	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	100,00	0,0217	
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	3 200,00	15,9826	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	15,00	0,1498	
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	10,00	0,5000	
	2874115840479	Piulita M12	buc	0,0500	10,00	0,5000	
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	10,00	0,0201	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	0,80	4,0000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.