Reparatie sectia Radiologie IMSP V.Ignatenco str. Grenoble 149	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie cabinet medici ,GS,cab.radiologic
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpDC04A aplicativ
	Taierea cu masina cu discuri diamantate pereti
	m	18,00	
 2	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,60	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	35,00	
 4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,60	
 5	RpCO56B
	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong
	m2	6,00	
 6	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	41,16	
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	6,30	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	10,90	
 9	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	20,00	
 10	TRI1AA08C2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2
	t	20,00	
 11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	20,00	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
12	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	0,06	
 13	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard)
	m2	17,85	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,85	
 15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	30,00	
 16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	30,00	
 17	CK18C
	Montarea coltar din aluminiu la glafuri
	m	35,00	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	48,50	
 19	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,50	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	94,00	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti 
	m2	94,00	
 22	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,60	
 		Capitolul 1.3. Glafuri
			
23	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie simplu 9 mm
	m2	3,00	
 24	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,50	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,50	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,50	
 27	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,50	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	13,50	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	13,50	
 		Capitolul 1.4. Tavan
			
30	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	6,00	
 		Capitolul 1.5. Pardoseli
			
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,00	
 32	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga
	m2	6,00	
 33	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	6,50	
 34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	1,00	
 35	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	1,00	
 36	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	42,30	
 37	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta din linoleum
	m2	42,30	
 		Capitolul 1.6. Timplarie
			
38	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,90	
 39	CK12A
	Usi metalice,obloane confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu plumb gr  2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF  )
	m2	10,40	
 40	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)
	buc	2,00	
 41	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(perete despartitor cu usa)
	m2	5,70	
 42	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2	21,60	
 43	CM03E1
	Rama si geam plumbat 1x0.8 m
	m2	0,85	
 44	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice  (lat 450)
	m	5,80	
 45	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile
	m2	6,30	
 		Capitolul 1.7. Lucrari tehnico sanitare
			
46	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	9,60	
 47	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	2,00	
 48	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,00	
 49	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	2,00	
 50	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,00	
 51	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda existente
	m2	9,60	
 52	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	4,00	
 53	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	4,00	
 54	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	2,00	
 55	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc	2,00	
 56	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00	
 57	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
 58	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	2,00	
 59	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00	
 60	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Retea electrica
			
		Capitolul 2.1. Lucrari constructie
			
61	RCsB30F
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm 
	buc	0,00	
 62	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	0,00	
 		Capitolul 2.2. Lucrari electrice montare
			
63	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	2,00	
 64	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,00	
 65	RpED17B1
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale
	m	15,00	
 66	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	10,00	
 67	RpEE24D
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A
	buc	3,00	
 68	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х500x250 IP 65
	buc	1,00	
 69	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250
	buc	2,00	
 70	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta
	buc	1,00	
 71	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	2,00	
 72	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la275х320x120 IP 65
	buc	1,00	
 73	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	6,00	
 74	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m
	100 m	0,30	
 75	pret furnizor
	Canal metalic pe constructii 50x50  cu capac
	m	30,00	
 76	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,35	
 77	pret furnizor
	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm
	m	135,00	
 78	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,51	
 79	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5x50 mm2
	m	51,00	
 80	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	6,75	
 81	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2
	m	85,00	
 82	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2
	m	235,00	
 83	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2
	m	35,00	
 84	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,02	
 85	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc	2,00	
 86	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01	
 87	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc	1,00	
 88	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,20	
 89	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc	20,00	
 90	pret furnizor
	Doze pentru aparate
	buc	23,00	
 91	pret furnizor
	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm
	buc	12,00	
 92	pret furnizor
	Corp de iluminat OWP ECO LED 1x18, IP54
	buc	1,00	
 93	pret furnizor
	Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.3. Utilaj electric
			
94	
	Dulap electric 600х500x250 IP 65 
	buc	1,00	
 95	
	Separator de sarcina  125A ВА 88-35
	buc	2,00	
 96	
	Declansator
	buc	2,00	
 97	
	Buton dublu iluminat 
	buc	2,00	
 98	
	Buton stop cu blocare 
	buc	1,00	
 99	
	Bec indicator led verde 220V
	buc	1,00	
 100	
	Dulap electric 275х320x120 IP 65
	buc	1,00	
 101	
	Automat diferential 4P C32 30mA 
	buc	1,00	
 102	
	Automat  1P  C10
	buc	2,00	
 103	
	Automat  1P  C16
	buc	2,00	
 104	
	Automat  1P  C25
	buc	1,00	
 105	
	Papuc cablu 50 mm
	buc	10,00	

	                                                                                                         

   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.