CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  IP GIMNAZIUL CAINARII VECHI rL SOROCA

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. SISTEMA DE INCALZIRE			
		1.1. Blocul de studii B			
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	248,80	
2	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	300,00	
3	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	72,00	
4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,00	
5	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	56,00	
6	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	292,00	
7	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Cot otel d-32 mm	buc	20,00	
8	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-32 mm	buc	16,00	
9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" 	buc	8,00	
10	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	8,00	
11	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-15 mm	buc	8,00	
12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"(de golire)	buc	8,00	
13	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-20 mm	buc	16,00	
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4''	buc	16,00	
15	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	300,00	
16	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de  D=42x15 mm	m	300,00	
17	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	360,00	
18	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 350/160-(673 elemente)	m2	279,97	
19	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune elipticaKalor 3500x110-(60 elemente)	m2	12,90	
20	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	89,00	
21	ID01A
	Robinet Tur  1/2'' pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1/2"	buc	89,00	
22	ID01A
	Robinet retur   pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	89,00	
23	IC38A
	Piesa de racordare Racord  M20x1/2'' -M--2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	178,00	
24	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la lcoloane de incalzire de 32,0 mm	m	96,00	
25	IC38C
	Piesa de racordare Cot-32, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,00	
26	IC38I
	Piesa de racordare Teu32x25x32, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,00	
27	IC38C
	Piesa de racordare Mufa-32, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00	
28	IC38C
	Piesa de racordare Racord F 32x3/4", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,00	
29	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor 1''-3/4''	buc	120,00	
30	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaierator automat	buc	16,00	
31	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	520,00	
32	IC38B
	Piesa de racordareCot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	94,00	
33	IC38H
	Piesa de racordare Teu 25x20x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	178,00	
34	IC38B
	Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm	buc	80,00	
35	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	140,00	
36	IC38A
	Piesa de racordare Cot-20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	220,00	
37	IC38A
	Piesa de racordare Mufa d-20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	56,00	
38	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor 1''-3/4''	buc	620,00	
		1.2. Punct termic bloc B			
39	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"-	m	12,00	
40	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Cot otel d-40 mm	buc	12,00	
41	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-40 mm	buc	8,00	
42	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1 1/2"	buc	4,00	
43	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,00	
44	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40	buc	2,00	
45	ID04B
	Robinet  de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"-Obratnii clapan-40	buc	2,00	
46	TfD01A
	Montarea pe conducta a termo- manometrului	buc	2,00	
47	TfD01A
	Montarea pe conducta a Manometrului	buc	2,00	
48	ID06A
	Robinet de aerisire  pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaierator automat	buc	2,00	
49	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte Supapa de Evacuare d-1/2"	buc	2,00	
		2. Utilaj Termic			
50	
	Pompa circulatie  Vilo Star RS 30/7-3	buc	2,00	
		3. Montarea Utilajului Termic			
51	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,00	
		4. Lucrari de constructie. Masca pentru tevi si calorifere			
52	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie(.Corob pentru tevi)	m2	24,50	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	24,50	
54	CF53B
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)	m2	24,50	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,50	
		5. Electricitate			
		5.1.  Lucrari de montare			
56	08-03-599-13
	Panouri de iluminat, montate pe perete cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,00	
57	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	
58	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
59	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	
60	08-02-402-2
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 3x4 VVGng	100 m	0,40	
61	08-02-402-2
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm3.x2.5 VVGng	100 m	0,30	
62	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	
63	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	
		5.2. Materiale electrice			
64	1
	Intrerupator automat BA 47-29 1P	buc	7,00	
65	2
	Panou de distributie cu separator	buc	1,00	
66	3
	Cablu VVG 3x2.5	m	30,00	
67	21455
	Cablu VVG 3x4	m	40,00	
68	5
	Corp de eluminat2/36	buc	1,00	
69	6
	Lampi 36W Osram	buc	2,00	
70	7
	Priza dubla extern	buc	6,00	
71	8
	Intrerupator cu doua clape extern	buc	1,00