CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea - Corensti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Lucrari de terasamente  			
1	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	41,000	
2	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	6,000	
3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,720	
4	TrB01A1-1
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	108,000	
5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,760	
		1.2. Acces  din piatra sparta 			
6	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,550	
7	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	25,000	
8	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	30,000	
9	DE10A
	Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm	m	60,000	
		1.3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta in afara terenului			
10	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	6,000	
11	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,200	
12	DE10A
	Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm	m	16,000	
		1.4. Pista din pietris  P1			
13	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,040	
		1.5. Gard european			
14	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea stilpilor mecanizat	buc	60,000	
15	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15	m3	2,600	
16	CL01A
	Instalarea stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv-  instalarea stilpi  60x40x2  	t	0,425	
17	pretul de piata
	Costul stilpilor din tevi  otel 60х40х2, h=2,3m   	buc	60,000	
18	CO06B
	Instalarea imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m - instalarea imprejmuire din din plasa zincata   2000х2500	m	139,500	
19	pretul de piata
	Costul panou din  plasa zincata 1,8x1,5 d=4,0	buc	2,000	
20	pretul de piata
	Costul panou din  plasa zincata 1,8x2,5, d=4,0	buc	49,000	
21	pretul de piata
	Costul panou din  plasa zincata 1,8x2,0, d=4,0	buc	7,000	
22	pretul de piata
	Sistem de fixsare (panou zincat)	buc	60,000	
23	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,900	
24	CK14A
	Porti si portite  metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	8,100	
		1.6. Spatii verzi 			
25	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	20,000	
26	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori	buc	20,000	
27	TsH09B
	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100 m2	11,350	
28	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	11,350