WinСмета2000     
Reparatia acoperis  si copertina balcoane la caminul nr.1 din str.Florilor ,mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2024
Deviz-oferta № 2-5-2024

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis    5 etaje H=18 m			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	628,5400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	295,414	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,708	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,712	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	157,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,550	
	4100126202818	Apa	m3	7,850	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,280	
3	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  (6 cm grosime medie)	m2	147,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,900	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	8,820	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,174	
4	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase b=330mm bipoli  EKP-rost parapet	m	30,1000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,525	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,505	
	2682132600479	Benzi bituminoase EKP bipoli B=33 cm	m	36,346	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,948	
5	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	70,4000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,448	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,320	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,162	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,070	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,070	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	
7	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	35,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	49,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	199,500	
	2652102100737	Var hidratat	kg	108,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,260	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088	
8	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	628,5400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,142	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	188,562	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,629	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,189	
9	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  1 strat EPP , 2 strat EKP  bipoli	m2	573,9000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	258,255	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,997	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	1 385,968	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	361,557	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	114,780	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,434	
10	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 1 strat EPP,2 strat EKP bipoli	m2	54,6400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,959	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,928	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	137,693	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	34,423	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,578	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,278	
11	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-d50mm	buc	2,0000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,160	
	2710403701978	Banda din otel T 3  x  25mm	kg	0,876	
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,890	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,210	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,084	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,050	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,600	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,420	
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	13,125	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,600	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,600	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,040	
12	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-d100	buc	2,0000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,160	
	2710403701978	Banda din otel T 3  x  25mm	kg	0,876	
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,890	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,210	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,084	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,050	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,600	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,420	
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	13,125	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,600	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,600	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,040	
13	CE24Japl
	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm-montarea aerator H=272mm	buc	13,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,850	
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,686	
	347976555	Aerator H=272mm	buc	13,390	

			
 			Total Acoperis    5 etaje H=18 m	            		
 		2. Acoperis copertina balcoane (la nivelul etaj 5   H=18 m)			
14	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	69,7200	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,768	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,944	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,183	
15	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	49,8000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,482	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,490	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,498	
16	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,1500	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,669	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,886	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	566,066	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,597	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,414	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,473	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,237	
17	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	44,1000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,882	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,176	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,044	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,046	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,069	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-fisie netal 40x4mm  L=0,55m	kg	44,1000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,379	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,441	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,441	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,441	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	44,100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,221	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,353	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,661	
19	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	252,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	50,400	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	252,000	
20	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	34,6500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,811	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,589	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,312	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,312	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,346	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,346	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,039	
21	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,470	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,470	
	4100126202818	Apa	m3	2,490	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,992	
22	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  	m2	49,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,430	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,494	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,046	
23	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	69,7200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,789	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	20,916	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	
24	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  1 strat EPP , 2 strat EKP  bipoli	m2	49,8000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,410	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,454	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	120,267	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,374	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,960	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,988	
25	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 1 strat EPP,2 strat EKP bipoli	m2	19,9200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,558	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,984	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	50,198	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	12,550	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,773	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,195	
26	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	49,8000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,390	
	7122050013400	Zidar	h-om	19,920	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,470	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	95,815	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,769	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	25,896	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,590	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,942	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,363	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,747	

			
 			Total Acoperis copertina balcoane (la nivelul etaj 5   H=18 m)	            		
 		3. Diverse			
27	TrB22C2D
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 18-24 m	t	28,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,000	
28	TrI1AA02C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	28,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,600	
29	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	28,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,904	

			
 			Total Diverse	            		
 
	Total	 lei			
	Asigurarea sociala	24,00 %			
	Cheltuieli transportare	7,00 %			
	Cheltuieli depozitare	2,00 %			
	Total	100,00 +			
	Cheltuieli de regie	14,50 %			
	Total	100,00 +			
	Beneficiu de deviz	6,00 %			
	Total	100,00 +			
	TVA	20,00 %