Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie la IET nr.179, din str.Sadoveanu 1, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
					
		 Capitolul 1.1. Casa scarii 1
					
		Capitolul 1.1.1 Demontari
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi
	m2			24,213
—————
24,213	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,107	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,107	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv
	m2			45,400
—————
44,975	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,425	
3	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari  la trepte
	m			14,542
—————
14,415	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,127	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Strault de finisare de pe trepte si contratrepte
	m2			15,653
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
5	RpCK28A
	Demontarea  plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi","Diblu", k=0,5 la manopera
	m			19,605
—————
19,605	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	57,66	18,740	
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	57,66	0,865	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ pereti
	m2			15,653
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ stratul de finisare la tavan
	m2			15,652
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,921	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
8	RpSD16B
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama
	buc			13,838
—————
13,838	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,838	
9	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada
	kg			2,573
—————
2,306	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,50	0,003	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,20	0,013	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	8,50	0,025	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225	
		Capitolul 1.1.2. Pardosea si scari
					
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,685
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
11	CI24A
	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min.10mm, calit. 1 rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog
	m2			499,968
—————
222,277	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,277	
	2670112202052	Placi de portelante gr.10mm	m2	1,0200	250,00	255,000	
	24621061105541	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	5,8000	2,30	13,340	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	23,00	4,600	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,700	
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,20	0,412	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	8,50	0,306	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	4,50	0,033	
12	CG17D1
	Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr.min.10mm, calit.1,rezist. abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog 
	m2			445,047
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	26611128007001	Placi portelanat gr.10mm	m2	1,0300	250,00	257,500	
	266410210201011	Adeziv Class portelanat Gri	kg	4,0500	2,30	9,315	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,900	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,382	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,00	0,036	
13	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  h=10 cm
	m			35,830
—————
23,064	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata h=10cm	m	1,0200	8,50	9,104	
	24621061104001	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	0,3500	2,30	0,845	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,05	0,315	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,079	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,360	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,20	0,060	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,00	0,003	
		Capitolul 1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri si partea laterala a scarii
					
14	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2			47,571
—————
43,245	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 300,00	1,926	
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 300,00	1,926	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 300,00	0,268	
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,075	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	22,00	0,132	
15	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2			131,158
—————
98,022	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,85	19,425	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,501	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,034	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,176	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2			5,390
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	24165861053031	Amorsa-grund Supraten Lux	kg	0,1500	23,40	3,510	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			84,988
—————
70,345	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	13,923	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,671	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,048	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,597
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,40	5,940	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000	
19	
	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m			5,400
—————
0,000	
	125	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,400	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,487
—————
1,288	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,288	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,088	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,112	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			37,418
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,696	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,009	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,685
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			44,923
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	0,4000	29,85	11,940	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
24	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg			65,222
—————
4,029	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,029	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,193	
		 Capitolul 1.1.4. Tavan, scari
					
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2			278,779
—————
126,852	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,127	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,685
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,804	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			37,416
—————
31,710	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,944	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,696	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,009	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,685
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,804	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			44,921
—————
31,710	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,710	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	0,4000	29,85	11,940	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
		 Capitolul 1.1.5. Balustrada
					
30	CH06A
	Balustrada din inox cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice  de dezinfectare,drepta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) 
	m			382,912
—————
51,894	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	2812106305714	Balustrada de inox	m	1,0000	325,00	325,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,85	1,295	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	29,00	0,723	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,50	0,700	
		 Capitolul 1.1.6. Timplarii
					
31	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag,inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 860x2020h - 1 buc
	m2			1 436,628
—————
103,788	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,750	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,425	
	20301129300001	Usi interioare МДФ 860x2020h	m2	1,0000	1 320,00	1 320,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,127	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,20	5,042	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
32	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag,inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1200x2100h - 1 buc cu luminator 1200x1050h- 1buc
	m2			1 406,372
—————
77,841	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	57,66	61,123	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,303	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	20301129300002	Usi interioare МДФ1200x2100h, 1200x1050 cu luminator	m2	1,0000	1 320,00	1 320,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,250	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	11,20	3,360	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	25,00	3,750	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,171	
33	CK33C
	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele
	buc			438,750
—————
144,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537	
	2863146310237	Lacat pentru usi din MDF	buc	1,0000	285,00	285,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,60	9,600	
34	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru hidrant 800x800 mm - 2buc
	m2			2 246,047
—————
54,191	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,180	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,60	9,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,898	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,984	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,173	
		 Capitolul 1.1.7. Retele electrice
					
35	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m			5,766
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
36	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m			23,998
—————
17,298	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	22,00	0,330	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
37	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc			13,144
—————
6,919	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000	
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000	15,00	4,725	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,500	
38	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc			17,713
—————
16,145	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,220	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
		Capitolul 1.1.8. Alte lucrari
					
39	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m			12,129
—————
8,649	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	32,00	0,486	
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	32,00	0,960	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	20,00	0,200	
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	45,00	0,683	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	18,50	0,925	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,150	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	8,50	0,016	
		 Capitolul 1.1.9. Deseuri
					
40	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t			70,345
—————
70,345	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,345	
41	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			25,947
—————
25,947	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,947	
42	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,507
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,507	
		 Capitolu 1.2. Casa scarii 2
					
		Capitolul 1.2.1 Demontari
					
43	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestra PVC, demontare ingrijita pentru montare ulterioara
	m2			24,213
—————
24,213	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,107	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,107	
44	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usa exterioara metal, demontare ingrijita pentru montare ulterioara
	m2			24,213
—————
24,213	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,107	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,107	
45	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / beton sub fereastra
	m3			257,930
—————
197,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,090	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,110	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,800	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,650	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	8,50	1,280	
46	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv
	m2			45,402
—————
44,977	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,489	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,489	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,425	
47	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Strault de finisare de pe trepte si contratrepte
	m2			15,653
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
48	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la trepte si plinte
	m			14,542
—————
14,415	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,127	
49	RpSD16B
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama
	buc			13,838
—————
13,838	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,838	
50	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada
	kg			2,573
—————
2,306	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,50	0,003	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,20	0,013	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	8,50	0,025	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225	
		Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari
					
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,686
—————
1,731	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150	
52	CI24A
	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min.10mm, calit. 1 rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog
	m2			499,968
—————
222,277	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,277	
	2670112202052	Placi de portelante gr.10mm	m2	1,0200	250,00	255,000	
	24621061105541	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	5,8000	2,30	13,340	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	23,00	4,600	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,700	
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,20	0,412	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	8,50	0,306	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	4,50	0,033	
53	CG17D1
	Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr.min.10mm, calit.1,rezist. abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog 
	m2			445,058
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,491	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,723	
	26611128007001	Placi portelanat gr.10mm	m2	1,0300	250,00	257,510	
	266410210201011	Adeziv Class portelanat Gri	kg	4,0500	2,30	9,315	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,900	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,383	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,00	0,036	
54	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  h=10 cm
	m			35,830
—————
23,064	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata h=10cm	m	1,0200	8,50	9,103	
	24621061104001	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	0,3500	2,30	0,845	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,05	0,315	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,079	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,360	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,20	0,060	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,00	0,003	
		 Capitolul 1.2.3. Tavan
					
55	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2			278,779
—————
126,852	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
		 Capitolul 1.2.4. Balustrada
					
56	CH06A
	Balustrada din inox cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice  de dezinfectare,drepta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) 
	m			382,912
—————
51,894	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	2812106305714	Balustrada de inox	m	1,0000	325,00	325,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,85	1,295	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	29,00	0,723	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,50	0,700	
		 Capitolul 1.2.5. Timplarii
					
57	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2			142,336
—————
69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,117	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,30	0,689	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,689	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,85	0,583	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,165	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,633	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	385,00	50,307	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 300,00	8,400	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 300,00	8,400	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,000	
58	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3			1 755,190
—————
380,560	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,610	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,950	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,85	577,370	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	346,500	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	612,00	434,520	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,000	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	22,00	7,260	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,00	6,600	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	8,50	2,380	
59	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra demontata anterior
	m2			103,408
—————
42,073	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,049	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,024	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	0,00	0,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,400	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,932	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,034	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,168	
60	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa demontata anterior
	m2			323,621
—————
268,119	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,7400	57,66	215,648	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,568	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	0,00	0,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	55,00	7,436	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,85	2,516	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,800	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	45,00	33,750	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	450,00	9,000	
		 Capitolul 1.2.6. Alte lucrari
					
61	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Se exclude: hidrant,garnitura,cutie,rama,geam,furtun,consum materiale noi: Cutie pentru hidrant din PVC cu sticla 1,0 buc/buc diam. 800x800 mm
	buc			739,890
—————
230,640	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,640	
	281123730	Cutie pentru hidrant  din PVC cu sticla 800x800	buc	1,0000	485,00	509,250	
		Capitolul 1.2.7. Deseuri
					
62	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t			70,331
—————
70,331	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,331	
63	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			25,983
—————
25,983	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,983	
64	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,506
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,506	
		Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
					
		Capitolul 2.1. Casa scarii 1
					
65	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
66	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare
	buc			3,460
—————
3,460	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,460	
67	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m			417,314
—————
388,608	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,608	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	270,00	0,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,633	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,635	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,404	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,715	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,214	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	32,00	5,139	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	4,866	
68	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m			11,400
—————
0,000	
	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	11,40	11,400	
69	08-02-410-1
	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m			3 582,516
—————
962,964	
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,964	
	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	100,0000	23,40	2 340,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	55,961	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,00	48,798	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,798	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	19,00	3,791	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	18,613	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,482	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,482	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,255	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,372	
70	08-03-594-10
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc			67 322,300
—————
15 625,867	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,867	
	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	100,0000	478,00	47 800,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	2 920,00	1 654,667	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	58,00	121,800	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	21,30	221,533	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,50	97,500	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	0,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	11,20	1 344,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,667	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	25,00	2,500	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	13,867	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	300,000	
71	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			1 907,700
—————
1 856,700	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,000	
72	
	Intrerupator cu o clapa
	buc			42,000
—————
0,000	
	1111000100020	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000	
		 Capitolul 2.2. Casa scarii 2
					
73	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m			417,250
—————
388,643	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,643	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	270,00	0,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,633	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,627	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,390	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,101	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,682	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,214	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	32,00	5,091	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	4,870	
74	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m			11,400
—————
0,000	
	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	11,40	11,400	
75	08-02-410-1
	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m			3 599,442
—————
962,997	
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,997	
	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	100,0000	23,40	2 340,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	74,675	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,00	48,805	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,805	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	19,00	3,825	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	16,558	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,500	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,468	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,211	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,597	
76	08-03-594-10
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc			67 322,300
—————
15 625,867	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,867	
	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	100,0000	478,00	47 800,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	2 920,00	1 654,667	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	58,00	121,800	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	21,30	221,533	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,50	97,500	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	0,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	11,20	1 344,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,667	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	25,00	2,500	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	13,867	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	300,000	

APROBAT:  

Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.S.                                                                                                 L.S.