LOTUL nr.1 -  Tractor multifuncțional

	

Nr. d/o
	

Cod CPV
	
Denumirea bunurilor/serviciilor  sau de lucrări      solicitate
	
Unitatea de măsură
	

Cantitatea
	Specificaîii tehnice  minim solicitate solicitate,

	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

	


1.
	16700000-2
	 Lotul 1

Tractor multi -funcțional
	buc
	      1
	Stare: nou
Descrierea produsului:
Putere motor: minim 100-110 c.p.
4 cilindri și o capacitate de          4000-4700cc
Turbină
Intercooler
Sistem de alimentare: Common Rail
Unghi de întoarcere grade: 52-58
Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 20F +20Rdotată + schimbarea diapazoanelor electrohydraulic
Rezervuor de combustibil: 135-150 l
Sistem de frîne și direcție:
Sistem de frîne și direcție independent complet
Hidrauluica: Categoria ridicator spate 2
Acționarea ridicator spate           – mecanică
capacitatea ridicator spate (max),    kg - 5000
capacitatea ridicator spate (610 mm)- 2500 kg
presiunea sistemului hydraulic,       bar – 180
productivitatea pompei hidraulice, l/min – 53
Numărul perechi hidraulice -2
Baia sistemului hidraulic  - Independenta
de transmisia
	475 000,00
    MDL

	
   2.


	
	
	
	
	Transmisie:
Formula roților - 4x4
Forța de tracțiune, kN-24.2
Ambreiaj   -  LUK (uscat, cu două discuri)
Diametru ambreiaj, mm (inci) - 330 (13)
Cutia de viteze - Mecanică, sincronizată
Număr de viteze (înainte/înapoi)- 16/8
Vitezа de deplasare - înainte,   km/h -1.6-34.7
Viteza de deplasare - înapoi,     km/h - 2.40-21.40
Puterea APP spate, C.P.          (kW) - 91,4 (67,2)
Turații APP spate, rot/min - 540/1000
Acționarea APP spate - Mecanică
Acționarea puntea față - Mecanică
Acționarea blocare diferențial – Mecanică
	

	3

	
	
	
	
	Frâne
Frâne de tractor - Umedă, cu discuri
Compresor de aer – da
Frâne de remorcă – hidraulică
	

	     4
	
	
	
	
	CABINA 
Generația cabinei - 3-a
Panou de bord (analogic/digital) - Analogică
Aer condiționat - da
Scaunul operatorului - Grammer
Scaunul pasagerului – nu
Faruri de lucru, buc - 6 LED
Girofar -  Da 
Cameră video spate – nu
Sistem de navigație - Optional
Ghidare automata - Opțional

	

	
	
	
	
	
	Dimensiuni și greutate
Ampatamentul, mm – 2405
Ecartamentul roților față, mm - 1610-1950 Ecartamentul roților spate, mm - 1608-1996 
Garda la sol, mm - 420 
Raza de întoarcere, m - 4,9 
Dimensiunea roților față - 13.6R24 
Dimensiunea roților spate - 16.9R34

	

	
	 m
	hmk
	
	
	
	475 000,00
    MDL



