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	Extinderea serviciilor publice de educatie timpurie prin crearea si dotarea unei grupe de cresa in orasul Donduseni
	Formular Nr.1desfasurat

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări № 
 	Lucrari de reparatie

	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	
	
	

	
	
	1.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna
	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari
	
	
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	8,180
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,718
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,718
	
	

	2
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	119,000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	38,080
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	1,190
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,280
	
	

	3
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	101,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	23,230
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,230
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	3,030
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,030
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,030
	
	

	4
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	5,500
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,880
	
	

	5
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg
	20,000
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,400
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,400
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,016
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,020
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	
	

	6
	RpSC11A

	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox
	buc
	2,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,000
	
	

	7
	RpCR41A

	Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var 
	m2
	65,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,300
	
	

	8
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2
	120,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,200
	
	

	9
	TrB05A2-9

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	5,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,300
	
	

	10
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	5,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,750
	
	

	11
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	5,000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,530
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.2. Timplaria
	
	
	
	

	12
	CK03A

	Usi de interior ED-02  intr-un canat, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m: ( 0.86x2.05 -2 buc,. 0.95 x 2.05 --1 buc,. . ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind un profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului)
	m2
	5,350
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,578
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,428
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,977
	
	

	
	12030112930000
	Usi interioare  ED - 02
	m2
	5,350
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,583
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,407
	
	

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,177
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,158
	
	

	13
	CK03C

	Usi de interior ED-02 , in doua  canaturi, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,, ( 1.25 x 2.05 -- 1buc ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului.
	m2
	2,560
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,102
	
	

	
	12030112930000
	Usi interioare  ED - 02
	m2
	2,560
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,768
	
	

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,384
	
	

	14
	1

	Bufet -vitrina din lemn  199x83x41 cm
	buc
	1,000
	
	

	
	1-1
	Bufet- vitrina
	buc
	1,000
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplaria
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.3. Tavan
	
	
	
	

	15
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC- ghidro)
	m2
	101,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	222,392
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	106,580
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	93,283
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	223,311
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	238,537
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	76,890
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	27,508
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,882
	
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	167,483
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 643,366
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,747
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,798
	
	

	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	101,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,060
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,300
	
	

	17
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	101,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	45,450
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,100
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	106,545
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,101
	
	

	18
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	101,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	69,690
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	40,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,060
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	50,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,202
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,010
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.4. Pereti
	
	
	
	

	19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	185,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,550
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	27,750
	
	

	20
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	120,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	205,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,500
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 260,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,600
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,280
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,960
	
	

	21
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m
	20,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om.
	8,800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	4,400
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,600
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,124
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,030
	
	

	
	1345
	Cornieri din aluminiu 25 mmx 25mm
	m
	20,000
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h/ut
	0,020
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	
	

	22
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	185,000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	203,500
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	27,750
	
	

	23
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	185,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	225,700
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 320,900
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,740
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,960
	
	

	24
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	185,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,550
	
	

	25
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	185,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	83,250
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	195,156
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,185
	
	

	26
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	185,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	127,650
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	74,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,100
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	92,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,370
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,850
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.5. Pardoseli
	
	
	
	

	27
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	101,000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	60,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,100
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 313,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,242
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,010
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,060
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,212
	
	

	28
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , CL32, grosimia de 8mm
	m2
	101,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	139,380
	
	

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	107,111
	
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	107,111
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din PVC
	m
	102,010
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.6. Sistema de apa si canalizatie
	
	
	
	

	29
	SC06A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat in blat pe dulap 
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,950
	
	

	
	2875114200300
	Spalator cu picurator (cu un compartiment)
	buc
	1,030
	
	

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,060
	
	

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,133
	
	

	30
	SA16A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	8,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,640
	
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	8,160
	
	

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,640
	
	

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,680
	
	

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,560
	
	

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,880
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,160
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,048
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,175
	
	

	31
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,050
	
	

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,005
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,005
	
	

	32
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	4,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,200
	
	

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	4,060
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de apa si canalizatie
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.7. Sistema de incalzire
	
	
	
	

	33
	IB06C

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate)
	buc
	6,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	4,800
	
	

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	6,000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,300
	
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	36,000
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,800
	
	

	34
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	92,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	36,800
	
	

	
	25212116710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	94,760
	
	

	35
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc
	8,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,840
	
	

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	8,000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,160
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,320
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de incalzire
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.8. Electricitatea
	
	
	
	

	36
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm
	m
	130,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,000
	
	

	
	2523156720028
	Element de protectie (canal plinta PVC)
	m
	133,900
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	138,000
	
	

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	133,900
	
	

	37
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	130,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,200
	
	

	
	3130134817404
	Cablu de energie VVG 3x2.5
	m
	132,600
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	3,000
	
	

	38
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,080
	
	

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	4,040
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,200
	
	

	39
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,240
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	40
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,170
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,720
	
	

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	34,680
	
	

	
	01234
	Corp de eluminat
	buc
	17,170
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Electricitatea
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Incaperile pentru ocupatie si odihna
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Veceu, dus, lavoar
	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Desfaceri
	
	
	
	

	41
	RpSA04A

	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m
	25,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,500
	
	

	42
	RpSD04A

	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"
	buc
	11,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	
	

	43
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	3,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,850
	
	

	44
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	2,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,200
	
	

	45
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	13,200
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,148
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,228
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,660
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,660
	
	

	46
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	20,100
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	16,080
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,060
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,301
	
	

	47
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	20,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,200
	
	

	48
	RpCR41A

	Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var 
	m2
	13,200
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,904
	
	

	49
	TrB05A2-9

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	1,500
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,790
	
	

	50
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	1,500
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,825
	
	

	51
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	1,500
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,159
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Desfaceri
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.2. Timplarie
	
	
	
	

	52
	CK27B

	Pereti despartitori sanitari alt 118 montate la nivelul pardoselii ( cabina pentru viceu)
	m2
	5,000
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	
	

	
	12030112951150
	Perete despartitor sanitar alt 118
	m2
	5,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	20,000
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,280
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.3. Tavanul
	
	
	
	

	53
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC ghidro)
	m2
	13,200
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,065
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	13,929
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	12,191
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	29,185
	
	

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	13,664
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	31,175
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	10,049
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	3,595
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,161
	
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	21,889
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	214,777
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,097
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,627
	
	

	54
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	13,200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,792
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,960
	
	

	55
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
	m2
	13,200
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,940
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	13,925
	
	

	56
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	13,200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,260
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,280
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,792
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,600
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,660
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavanul
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.4. Pereti
	
	
	
	

	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	20,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,600
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,000
	
	

	58
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	20,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	28,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,040
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	210,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,600
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,140
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,480
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,084
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,160
	
	

	59
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	20,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,400
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	142,800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,080
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,320
	
	

	60
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	20,200
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	45,450
	
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	21,210
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,080
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	404,000
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,666
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,162
	
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	80,800
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,242
	
	

	61
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	20,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	9,000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	21,098
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,020
	
	

	62
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	20,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,000
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	8,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,200
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,040
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.5. Pardoseli
	
	
	
	

	63
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	13,200
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,920
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,148
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	171,600
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,554
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,132
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,990
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,158
	
	

	64
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	13,200
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	34,452
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	13,596
	
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	53,460
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,960
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	264,000
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	11,880
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,158
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.6. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare
	
	
	
	

	65
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	3,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,140
	
	

	
	25211216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	3,090
	
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,045
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,045
	
	

	66
	RpSC24A1

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	2,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,200
	
	

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,081
	
	

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,060
	
	

	67
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	7,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,220
	
	

	
	65656565
	cot
	buc
	4,000
	
	

	
	6559898985
	Teu 110*110*50
	buc
	3,000
	
	

	68
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	3,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om.
	6,150
	
	

	
	262210243800q
	Lavoar
	buc
	3,075
	
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	3,075
	
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,150
	
	

	69
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	3,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,150
	
	

	
	6565656
	Robinet pentru spalator
	buc
	1,000
	
	

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	3,000
	
	

	70
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	4,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,200
	
	

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d= 50mm
	m
	4,120
	
	

	71
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,200
	
	

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d-50mm
	buc
	4,000
	
	

	72
	RpSA17A

	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	12,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,240
	
	

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	12,791
	
	

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	12,000
	
	

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	5,000
	
	

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	6,000
	
	

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,627
	
	

	73
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin  dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	24,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,720
	
	

	
	287527420kj
	Bratara fixare, clema d32 ppr
	buc
	30,000
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,200
	
	

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	24,000
	
	

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	24,000
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	24,000
	
	

	74
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	6,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,800
	
	

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	6,090
	
	

	75
	RpSC18A1

	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,500
	
	

	
	2875114200790
	Cada de baie
	buc
	1,010
	
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,010
	
	

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	m
	1,414
	
	

	76
	RpSC34A

	Montarea unui dus 
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	
	

	
	2875274201078
	Dus 
	buc
	1,020
	
	

	77
	SE59A

	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	
	

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	1,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,040
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.7. Sistema de incalzire
	
	
	
	

	78
	IB06C

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate)
	buc
	2,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,600
	
	

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	2,000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,010
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,020
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,000
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,600
	
	

	79
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	12,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	4,800
	
	

	
	25212116710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	12,360
	
	

	80
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc
	2,000
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,460
	
	

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de incalzire
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.8. Electricitatea
	
	
	
	

	81
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm
	m
	30,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,000
	
	

	
	2523156720028
	Element de protectie (canal plinta PVC)
	m
	30,900
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	34,000
	
	

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	30,900
	
	

	82
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	30,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,200
	
	

	
	3130134817404
	Cablu de energie VVG 3x2.5
	m
	20,000
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	3,000
	
	

	83
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,270
	
	

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,010
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,050
	
	

	84
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,620
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	2,040
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,000
	
	

	85
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,020
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	
	

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	4,080
	
	

	
	01234
	Corp de eluminat
	buc
	2,020
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Electricitatea
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Veceu, dus, lavoar
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa
	            
	
	
	

	 
	
	1.4. Demolari
	
	
	
	

	86
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	60,200
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,030
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,030
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,010
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,408
	
	

	87
	TrB05A2-9

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	9,700
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	56,842
	
	

	88
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	9,700
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,335
	
	

	89
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	9,700
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,028
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolari
	            
	
	
	

	 
	
	1.5. Sistem de incalzire prin pardosiala
	
	
	
	

	90
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	60,200
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,174
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	1 853,173
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	5,451
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,424
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,057
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,204
	
	

	91
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv
	m2
	60,200
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	246,820
	
	

	
	2521302602000
	Placa polisteren ex-trudat de 20 mm grosime
	buc
	75,250
	
	

	
	2873132001981
	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm
	m2
	66,220
	
	

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.20.8
	m2
	72,240
	
	

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	1,204
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	325,080
	
	

	
	29131124124000
	Pompa 1750
	buc
	6,020
	
	

	
	12913124124400
	Colector cu 4 esiri
	buc
	1,505
	
	

	
	2913137343000
	Robinet trecere
	buc
	2,000
	
	

	
	2523156719900
	Racord cu manson alunecator din material plastic
	buc
	2,000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,709
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	5,418
	
	

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	120,400
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistem de incalzire prin pardosiala
	            
	
	
	

	 
	
	1.6. Lucrari exterioare
	
	
	
	

	
	
	1.6.1. Reparatia pavilionului
	
	
	
	

	92
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	25,000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,500
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,825
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	325,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,250
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,750
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,300
	
	

	93
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Dale de cauciuc. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm
	m2
	25,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	2,500
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om.
	25,000
	
	

	
	2523116716345
	Dale de cauciuc  de. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm
	m2
	26,644
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,761
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	15,225
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	2,030
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,687
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,038
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	5,075
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,609
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,015
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,750
	
	

	94
	RpCO46A

	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase,  (captusirea peretilor cu cherestea de rasinoase)
	m2
	64,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	229,760
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,200
	
	

	
	2010102904353
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	2,560
	
	

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	256,000
	
	

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	5,120
	
	

	
	2430217330973
	Oclu galben special NI83-67
	kg
	6,400
	
	

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	64,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,600
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	224,000
	
	

	
	2940420007682
	Masina de timplarie (abricht)
	h-ut
	25,600
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,920
	
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	1,600
	
	

	95
	CO13A

	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase ( Gratar la goluri in peretii din piatra)
	m2
	22,400
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	1,120
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	10,528
	
	

	
	2010102906950
	Rigle de foioase
	m3
	0,269
	
	

	
	2010102905951
	Sipci de foioase
	m3
	0,269
	
	

	
	2874115836753
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat  3 x 30 mm
	buc
	1 120,000
	
	

	96
	CO04B1

	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m
	m
	4,000
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,400
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,200
	
	

	
	2010102900905
	Lemn rotund de foioase
	m3
	0,080
	
	

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,040
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,120
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,460
	
	

	
	2414147327483
	Lignolineum
	kg
	0,740
	
	

	97
	RpCO33A

	Montarea usilor obisnuite din lemn la garaje, ateliere etc
	m2
	2,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,540
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,500
	
	

	
	2030112930611
	Usi ext.pt.garaj stejar
	m2
	2,000
	
	

	
	2030122948050
	Ghermele carbonilizate
	buc
	2,000
	
	

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,050
	
	

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,000
	
	

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,100
	
	

	98
	CN51I

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. 
	100m2
	2,500
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,650
	
	

	
	2462106110602
	Natriu fluor
	kg
	30,000
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	28,500
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,075
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,175
	
	

	99
	calcul

	Masa, montate pe suport din lemn sau metal, late de 0.8 m, executate din lemn  pe suporti din dulapi de rasinoase
	m2
	3,200
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,544
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,704
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,192
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,640
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,057
	
	

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,067
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,032
	
	

	100
	CK31C

	Scaune, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase
	m2
	8,000
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,640
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19,320
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,720
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,360
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,420
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,143
	
	

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,017
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,080
	
	

	101
	RpCR12B

	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei
	m2
	125,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	107,500
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	18,750
	
	

	
	2430126105072
	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706
	kg
	8,750
	
	

	
	23201216200535
	Diluant
	l
	3,750
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	31,250
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,500
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia pavilionului
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.2. Terenul de joaca pentru copii
	
	
	
	

	102
	TsA01B3

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu 
	m3
	23,530
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,413
	
	

	103
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	23,530
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,494
	
	

	104
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)
	m
	45,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,400
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	8,100
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	2,160
	
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010
	m
	45,225
	
	

	105
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta  (inclusiv sub bordura)
	m3
	15,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,850
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	17,250
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,500
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	3,150
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	6,300
	
	

	106
	IzF04J2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite
	m2
	100,000
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,000
	
	

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	108,000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,050
	
	

	107
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip
	m3
	10,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	11,000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	4,200
	
	

	108
	TsH42C

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash  inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip
	m2
	100,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,000
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial
	m2
	103,000
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	28,000
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	9,110
	
	

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	2 400,000
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,400
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,400
	
	

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	2,500
	
	

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,300
	
	

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,100
	
	

	109
	CO04B1

	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m
	m
	45,000
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	4,500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	63,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,500
	
	

	
	2010102900905
	Lemn rotund de foioase
	m3
	0,900
	
	

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,450
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,350
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,175
	
	

	
	2414147327483
	Lignolineum
	kg
	8,325
	
	

	110
	CN51I

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. 
	100m2
	1,500
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,390
	
	

	
	2462106110602
	Natriu fluor
	kg
	18,000
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	17,100
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,045
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,105
	
	

	111
	RpCR12B

	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei
	m2
	102,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	87,720
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	15,300
	
	

	
	2430126105072
	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706
	kg
	7,140
	
	

	
	23201216200535
	Diluant
	l
	3,060
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	25,500
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,224
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Terenul de joaca pentru copii
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari exterioare
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Asiguraru sociale si medicale
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	10,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltueli de depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	6,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	
	
	2.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna
	
	
	
	

	112
	RpSC04A

	Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	
	

	113
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	
	

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	
	

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	
	

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	
	

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Incaperile pentru ocupatie si odihna
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. Viceu, dus, lavuar
	
	
	
	

	114
	RpSC04A

	Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	
	

	115
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	
	

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	
	

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	
	

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	
	

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Viceu, dus, lavuar
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	76,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	10,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	6,00 %
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	

	 
	
	3. Utilaj
	
	
	
	

	116
	pret ofertant

	  E1. Nisipiera cu capac . Dimensiuni: 2270 x 1340 x 290 mm. Structura principala ester ealizata din lemn de esenta superioara tratat pentru utilizare on exterior; Panourile colorate sunt fabricate din polietilena de inalta densitate ( HDPE) la grafiti si fara necesitatea intretinerii; Toaate imbinarile sunt protejate cu capase di polietilena durabila, inclusiv incarcarea cu nisip, inclusiv lucrarile de instalare
	buc
	1,000
	
	

	
	1
	Nisipiera cu capac . Dimensiuni 2270 x 1340 x 290 mm, inclusiv nisipul
	buc
	1,000
	
	

	117
	pret ofertant

	E2. Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm. Sructura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere. Panourile sunt fabricate din polietilena de inalta densitate( HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu suruburi, inclusiv lucrarile de instalere
	buc
	1,000
	
	

	
	22
	Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm
	buc
	1,000
	
	

	118
	

	E3. Tobogan de tip Girafe Mini Slide. Dimensiuni : 1900 x 470 x 1530. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	33
	Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm
	buc
	1,000
	
	

	119
	pret ofertant

	E4. Balasoar pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker B. Dimensiuni: 710 x 350 x 650 mm. Structura este realizata dini tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere. Panourile colorate sint executate di polietilena densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elementele de fixare, capece, dopuri din plastic speciale antivandal, pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	44
	Balansor pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker A. dimensiuni 710 x 350 x 650 mm
	buc
	1,000
	
	

	120
	

	E5. Balansor cu doua arcuri elicoidale AnimalSeesaw A. Dimensiuni: 280 x 600 x 1000 mm. structura este realizata din tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	55
	Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm
	buc
	1,000
	
	

	121
	

	E6 Instrument muzical pentru exterior de tip Harpa. Dimensiuni 1870 x 150 x 1470 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	66
	Instrument muzical de exterior de tip Harpa . Dimensiunile: 1870 x 150 x 1470 mm.
	buc
	1,000
	
	

	122
	

	E7. Instrument muzical pentru exterior de tip Marimba. Dimensiuni 1150 x 600 x 960 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	77
	Instrument muzical de exterior de tip Marimba. Dimensiunile: 1150 x 600 x 960 mm.
	buc
	1,000
	
	

	123
	

	E8Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. Dimensiuni : 8170 x 1000 x 1580 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	88
	Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. dimensiuni 8170 x 1000 x 1580 mm.
	buc
	1,000
	
	

	124
	

	E9. Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A . Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.
	buc
	1,000
	
	

	
	99
	Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A. Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm
	buc
	1,000
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