____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec. Botaniaca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec. Botaniaca
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala IET nr. 99
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Construirea gardului
	
1	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (gardul vechi)
	kg	1 440,00
	
2	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	14,20
	
3	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate
	m3	36,00
	
4	 RCsC01A
	Confectionarea cofrajelor mixte, din schinduri
	m2	178,44
	
5	 RCsC01A
	Montarea cofrajelor gata confectionata
	m2	178,44
	
6	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	304,00
	
7	CC01A2
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	545,80
	
8	CA03A3
	Beton turnat in cofraje
	m3	53,54
	
9	CL02D1
	Stilpi din otel 50x50 L=3m asamblati prin sudura
	t	0,47
	
10	CL02D1
	Stilpi din otel 100x100 L=3m asamblati prin sudura
	t	2,41
	
11	RpCP04D
	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale
	kg	221,30
	
12	RpCP05C
	Montarea gardului din otel profilat gata confectionate
	kg	2 056,30
	
13	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice
	t	2,28
	
14	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	2,28
	
15	TrI1AF08A1
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1
	t	2,28
	
16	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului
	m3	15,00
	
17	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km
	t	20,00
	
		2. Retele de incalzire
	
18	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	132,00
	
19	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	80,00
	
20	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda
	m2	64,00
	
21	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc	20,00
	
22	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	20,00
	
23	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	80,00
	
24	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	8,00
	
25	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	132,00
	
26	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"
	buc	44,00
	
27	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm
	buc	60,00
	
28	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm
	buc	20,00
	
29	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm
	buc	40,00
	
30	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	40,00
	
31	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc	8,00
	
32	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	90,00
	
33	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	8,00
	
34	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,00
	
35	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	8,00