Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. ILG-24/2025
”Achiziționarea lucrărilor de reutilare tehnică a SRG str. Prieteniei, or. Ialoveni” 

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Reutilarea tehnică a Stației Primare de Măsurare-Reglare Gaze situata pe adresa or. Ialoveni, str. Prieteniei
   Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Valoarea utilajului
			
1		 Robinet cu bila si   flanse d250 КШГ-80-1,6Ф
	buc	1,000	
	rob 250 mm	-Robinet cu bila si   flanse d250  КШГ-80-1,6Ф	buc	1,000	
2		 Robinet cu bila si   flanse d150 КШГ-80-1,6Ф
	buc	1,000	
	rob 150mm	-Robinet cu bila si   flanse d125  КШГ-80-1,6Ф	buc	1,000	
3		 Contor G160 cu pistoane rotative cu corector electronic si modem de model CMK-02
	buc	1,000	
	 Contor cu pistoane	 Contor cu pistoane rotative cu corector electronic  si modem de model CMK-02	buc	1,000	
4		Regulator de presiune  ERG-H7 ESKA
	buc	2,000	
	Regulator de presiun	Regulator de presiune  ERG-H7 ESKA	buc	2,000	
5		Filtru cu fibre  d 125 ФВ-125
	buc	1,000	
	Filtru cu fibre  ФВ1	Filtru cu fibre  ФВ125	buc	1,000	
6		Refulator ПСК -50 d50 mm
	buc	1,000	
	refulator ПСК -50	refulator ПСК -50 d 50 мм	buc	1,000	
7		Manometru ОБМ 100-6
	buc	1,000	
	Manometru ОБМ 100-6	Manometru ОБМ 100-6	buc	1,000	
8		 Robinet cu bila si   flanse d125 КШГ-125-1,6Ф
	buc	1,000	
	rob 125 mm	-Robinet cu bila si   flanse d125  КШГ-125-1,6Ф	buc	1,000	
9		 Robinet cu bila si   flanse d80 КШГ-80-1,6Ф
	buc	8,000	
	rob 80 mm	-Robinet cu bila si   flanse d80 КШГ-80-1,6Ф	buc	8,000	
10		 Robinet cu bila si   flanse d50 КШГ-50-1,6Ф
	buc	1,000	
	rob 50 mm	-Robinet cu bila si   flanse d50 КШГ-50-1,6Ф	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare
			
11	GB01G	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 250 mm КГШ-250-1,6Ф robinet  cu bila si flanse 
	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	6,270	
	2874115819200	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8	buc	24,000	
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	24,000	
	2874115883600	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388	buc	24,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,020	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,030	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,070	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,740	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,080	
12	GB01E	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm  КГШ-150-1,6Ф robinet  cu bila si flanse 
	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,250	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,320	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 fisie meatal 45*3
	100 m	0,010	
	1	Muncitor	h-om	0,166	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,009	
	10193731	Otel fisie necalmat 45*3 mm	t	0,001	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,031	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	
14	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"refulator ПСК -50
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	
15	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200	
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,078	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	
16	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului
	buc	1,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,640	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,640	
	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,390	
	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,206	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,042	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,103	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,414	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,009	
17	GE03B	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -80 mm ERG-H7 ESKA
	buc	2,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	4,840	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	32,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,000	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	1,400	
18	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm filtru cu fibre 
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000	
	2875274205000125	Robinet cu bila si  flanse d 125 КШГ-125-1,6Ф	buc	1,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,045	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,025	
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,100	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,400	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,350	
19	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm Robinet cu bila si   flanse d125 КШГ-80-1,6Ф
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,045	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,025	
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,100	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,400	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,350	
20	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de  -Robinet cu bila si   flanse d80 КШГ-80-1,6Ф
	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,400	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,880	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,280	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,160	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	64,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	64,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,960	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,600	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,600	
21	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm  Robinet cu bila si   flanse d50 КШГ-50-1,6Ф
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	
	287527420500050	Robinet cu bila si   flanse d50 КШГ-50-1,6Ф	buc	1,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	
22	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 fisie meatal 32*3
	100 m	0,200	
	1	Muncitor	h-om	3,320	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,180	
	10193731.	Otel fisie necalmat 32*3 mm	t	0,026	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,044	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,626	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,044	
		3. Lucrari de constructii
			
		3.1. Lucrari de constructii gazoduct de presiune joasa
			
		3.1.1. Terasamente pentru gazoducte de presiune joasa si medie si pentru demolare const existente
			
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. 
	100 m3	0,400	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,820	
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . 
	m3	3,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,180	
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)
	m3	4,300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,333	
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)
	100 m3	0,390	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,425	
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,430	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,793	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,468	
		3.1.2. Lucrari de demontare
			
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat demontare camerei existente 2500*200*2500(h)
	m3	7,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	28,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,350	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,450	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,450	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,400	
29	RpGC13D	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 300 mm  
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,060	
30	RpGA27E	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 300mm 
	m	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,056	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,880	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	92,000	
31	RpGA27C	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul d -159 
	m	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,416	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,384	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	56,800	
32	RpGC13C	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm 
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380	
33	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 
	t	18,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,440	
34	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi
	t	18,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,480	
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	18,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,908	
		3.1.3. Conducta de gaz presiune joasa
			
36	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune 
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	
37	GD14B	Ramificatie de bransament racoredare d 250/300mm
	buc	1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,380	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,550	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,150	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,075	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,020	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,217	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,220	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,400	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	0,080	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,066	
	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I  50   S 8050	m2	1,000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,070	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,500	
38	TfA01F1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 d 273*5.5 ГОСТ10704
	m	14,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,500	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,700	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,080	
	2722103107000237	Conducta de otel d 273*5,5	m	14,056	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,638	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,028	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,070	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	2,254	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,868	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,140	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,126	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,016	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,126	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,378	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,630	
39	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita  
	m2	1,700	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,051	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,799	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,051	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,051	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,177	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,742	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,078	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	3,278	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,768	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,051	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,272	
40	IzJ07Ck=2	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal   2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	10,800	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,456	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,288	
	24302261008371	Grund ГФ021	kg	3,240	
	24301161041611	Email ПФ-115	kg	3,240	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,324	
	2320166200676	White spirit	kg	0,432	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,080	
41	GB05G	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm  flansa libera d 273*5,5
	buc	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,560	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,120	
	2875274400200	Flanse din otel libera d 273*5,5	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,520	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,520	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,400	
42	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" cot 90gr  273*5,5
	buc	3,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	7,860	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,240	
	2722103300000273	cot 90gr  273*5,5 ГОСТ 17375-01	buc	3,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,980	
43	GB05G	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm  flansa el.izolanta d 273*5,5
	buc	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,780	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,560	
	28752744002002732	flansa el.izolanta d 273*5,5	buc	1,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,260	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,200	
44	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm d 377*6 l=1m
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,480	
	2521216701000377	Teava din otel d 377*6 l=1m	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,100	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,220	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,002	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,280	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,200	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,900	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,090	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,400	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,080	
45	GD08F	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 250 mm capac orb d 273*5,5 (se eclude tabla)
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,700	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,430	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,190	
46		capac orb d 273*5,5
	buc	1,000	
	capac orb d 273*5,5	capac orb d 273*5,5	buc	1,000	
47	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 
	m3	0,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,477	
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,570	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,023	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,228	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	164,308	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,440	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,405	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,168	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,010	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,342	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,142	
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pilon d 133 l=1.6 m
	kg	30,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,300	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,450	
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,030	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,049	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,101	
	2320166200676	White spirit	kg	0,007	
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,030	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,115	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,156	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
		3.2. Conducta de gaz presiune medie
			
52	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune 
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	
53	GD14B	Ramificatie de bransament racoredared 150/150 mm
	buc	1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,380	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,550	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,150	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,075	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,020	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,217	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,220	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,400	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	0,080	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,066	
	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I  50   S 8050	m2	1,000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,070	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,500	
54	TfA01D1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4.5 
	m	14,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,660	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,580	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,800	
	2722103107000159*4.5	Conducta de otel 10704 d 159*4.5	m	14,056	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,896	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,028	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,042	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,854	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,266	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,140	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,056	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,890	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,126	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,252	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,252	
55	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita  
	m2	1,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,470	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,030	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,025	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,928	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,040	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,160	
56	IzJ07Ck=2	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal   2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	6,300	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,016	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,418	
	24302261008371	Grund ГФ021	kg	1,890	
	24301161041611	Email ПФ-115	kg	1,890	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,189	
	2320166200676	White spirit	kg	0,252	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,630	
57	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa libera d 159*4,5
	buc	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,980	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,980	
	28752744002001	Flanse din otel d 159*4.5	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,740	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,280	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,500	
58	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr  159*4.5
	buc	3,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	6,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,330	
	2722103300000c90	cot 90gr  159*4.5 ГОСТ 17375-01	buc	3,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	2,124	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,580	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,100	
59	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa el.izolanta  d 159*4,5
	buc	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,490	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,990	
	28752744002001502	Flanse el.izolante d 159*4.5	buc	1,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,870	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,140	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,750	
60	GD08D	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm capac orb d 159*4.5 (se exclude tabla)
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,300	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,750	
61		capac orb d 159*4.5
	buc	1,000	
	capac orb d 159*4.5	capac orb d 159*4.5	buc	1,000	
62	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 
	m3	0,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,477	
63	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,570	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,023	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,228	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	164,308	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,440	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,405	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,168	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,032	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,010	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,342	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,142	
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pilon d 108 l=1.6 m
	kg	30,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,300	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,450	
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 
	t	0,030	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,049	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,101	
	2320166200676	White spirit	kg	0,007	
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  
	t	0,030	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,115	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,156	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
67	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5,5 mm 
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,890	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,480	
	2521216701000273	Teava din otel d 273*5.5 	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,800	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,150	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,160	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,800	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,340	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,340	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	
		3.3. Resuflatoare  (tub de control) d 50 mm 2buc
			
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
	m3	0,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,220	
	4100126202818	Apa	m3	0,020	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,042	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,084	
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 
	m3	0,300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,297	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	
	4100126202818	Apa	m3	0,030	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,063	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126	
70	TfA01A2	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm
	m	5,200	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,780	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,508	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,780	
	272210310700050	Conducta de otel d 50 mm	m	5,221	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,052	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,021	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,005	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,031	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,021	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,650	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,047	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,094	
71	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita  
	m2	1,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,470	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,030	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,025	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,928	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,040	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,160	
		3.4. Lucrari de constructii interioare
			
72	IC23M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 5,5 mm Гост 10704-91
	m	11,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,600	
	252121670100027355,5	Teava din otel d 273*5,5 Гост 10704-91	m	11,165	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,298	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,006	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	8,195	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,110	
73	IC23I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159*4.5 Гост 10704-91
	m	2,500	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,500	
	2521216701000159	Teava din otel d 159*4.5Гост 10704-91	m	2,537	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,288	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,667	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,018	
74	IC23G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm Гост 10704-91
	m	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200	
	2521216701000133	Teava din otel d 133*4 Гост 10704-91	m	2,030	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,624	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,698	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,414	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,014	
75	IC23D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  89 x 3,5 mm Гост 10704-91
	m	11,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,650	
	252121670100089	Teava din otel d89*3.5 Гост 10704-91	m	11,165	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,441	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,674	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,946	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,055	
76	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d 57 x 3,0 mm Гост 10704-91
	m	6,500	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,785	
	252121670100057	Teava din otel d 57*3.0 Гост 10704-91	m	6,597	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,242	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,305	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,033	
77	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d 32 x 3,0 mm Гост 10704-91
	m	16,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,240	
	252121670100032	Teava din otel d 32*3.0 Гост 10704-91	m	16,240	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,232	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,056	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,752	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,080	
78	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d 25x2.5mm Гост 10704-91
	m	12,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,680	
	252121670100025	Teava din otel 25*2.5 Гост 10704-91	m	12,180	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,924	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,292	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,564	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	
79	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"  d 20x2.8 ГОСТ 3262-75
	m	3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,550	
	252121670100020	Teava din otel d 20*2.8 ГОСТ 3262-75	m	3,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,177	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,354	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,081	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009	
80	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 
	m	15,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,750	
81	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"   
	m	49,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,350	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,430	
82	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
	m	15,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	
83	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"  
	m	49,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,370	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,940	
84	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"  robinet  cu bila si mufa ГШК 25м
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	
	287527420520025	robinet  cu bila si mufa ГШК 25м	buc	1,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	
85	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"robinet  cu bila si mufa ГШК 20м
	buc	6,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,960	
	287527420520020	robinet  cu bila si mufa ГШК 20м	buc	6,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,096	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192	
86	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" robinet  cu trei cai cu bila d15 mm
	buc	7,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,150	
	287527420520015	robinet  cu trei cai cu bila d15 mm	buc	7,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,084	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,168	
87	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10"  cot 90gr  273*5,5 ГОСТ 17375-01
	buc	4,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	10,480	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,320	
	2722103300000273	cot 90gr  273*5,5 ГОСТ 17375-01	buc	4,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,640	
88	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr  159*4.5  ГОСТ 17375-01
	buc	1,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,110	
	2722103300000c90	cot 90gr  159*4.5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,708	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,860	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,700	
89	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm cot 90gr  133*4  ГОСТ 17375-01
	buc	2,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,600	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,160	
	2722103300000133	cot 90gr  133*4 ГОСТ 17375-01	buc	2,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,960	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,800	
90	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr  89*3,5  ГОСТ 17375-01
	buc	8,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	8,320	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,640	
	272210330000089	cot 90gr  89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	8,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,920	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,400	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,880	
91	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr  57*3  ГОСТ 17375-01
	buc	6,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	6,240	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,480	
	272210330000057	cot 90gr  57*3 ГОСТ 17375-01	buc	6,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,440	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,160	
92	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 32*3  ГОСТ 17375-01
	buc	11,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	11,440	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,880	
	272210330000032	cot 90gr 32*3 ГОСТ 17375-01	buc	11,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	2,640	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,460	
93	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10"  reductie  273*5,5/89*3,5 ГОСТ 17375-01
	buc	1,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,620	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,080	
	2722103300000273r	reductie  273*5,5/89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,660	
94	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6";  reductie  159*4,5/133*4 ГОСТ 17375-01
	buc	1,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,110	
	2722103300000159r	reductie  159*4,5/133*4 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,708	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,860	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,700	
95	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm   reductie  133*4/89*3,5 ГОСТ 17375-01
	buc	1,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,300	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,080	
	2722103300000133r	reductie  133*4/89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,480	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,400	
96	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm  reductie  32*3/25*2,5 ГОСТ 17375-01
	buc	2,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,080	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,160	
	272210330000032r	 reductie  32*3/25*2,5 ГОСТ 17375-01	buc	2,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,480	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,720	
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	10,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pilon d76*4 l=0,85 m
	kg	6,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,140	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,060	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,060	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,030	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,048	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,090	
99	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,010	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,017	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,034	
	2320166200676	White spirit	kg	0,002	
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,016	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,061	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,083	
	2320166200676	White spirit	kg	0,006	
101	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm d 350 L=0,5m
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	
	2722103310000350	Teava instalatie d 350 	m	0,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,856	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,005	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	
102	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm d250 L=0,5m
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	
	2722103310000250	Teava instalatie d250	m	0,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,132	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,070	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,004	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	
103	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" d80 l=0,5m
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	
	272210331000080	Teava instalatie d 80 	m	0,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,002	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d 50 L=0,5
	buc	3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	
	272210331000050	Teava instalatie d50	m	1,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,051	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,027	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,018	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,963	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,005	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	
105	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d 40 L=0,25
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	
	272210331000040	Teava instalatie d40	m	0,250	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,002	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	
106	GB05D	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 133*4 mm flansa libera ГОСТ 12820-80
	buc	4,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,640	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,280	
	2875274400200133	Dn 133*4 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	4,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,920	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,440	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,440	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,160	
107	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Dn 89*3,5 mm flansa libera ГОСТ 12820-80
	buc	22,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,280	
	287527440020089	 Dn 89*3,5 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	22,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	10,340	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,540	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,540	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	10,780	
108	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm  Dn57*3,0 mm flansa libera ГОСТ 12820-80
	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	287527440020057	 Dn57*3,0 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	
109	IzJ07Ck=2	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal   2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	22,000	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	7,040	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,920	
	24302261008371	Grund ГФ021	kg	6,600	
	24301161041611	Email ПФ-115	kg	6,600	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,660	
	2320166200676	White spirit	kg	0,880	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,200