Squar pe terenul cu nr.cad.3153217164 din mun.Chisinau, com.Stauceni, str.Gratiesti 9/1	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-3
Deviz-oferta № 54-2-3
Alimentarea cu energie electrica
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente, Volume pentru lucrarile de constructie si montaj					
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	68,000			
 2	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,230			
 3	TsI50E
	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 7 km 	t	36,800			
 4	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,230			
 5	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	45,000			
 6	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	23,000			
 7	21
	Caramida 	buc	1 250,000			
 8	33-01-026-1
	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km	1 km	0,014			
 9	
	Conductor izolat coaxial AVKPR 16*16 mm2	m	14,000			
 10	
	Furnitura de sustinere KM1800	buc	1,000			
 11	
	Pivot de ancorare sustinere a furniturii ЗАС 4*16-50/14400	buc	63,000			
 12	
	Banda metalica F207 	m	6,000			
 13	
	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,000			
 14	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,098			
 15	
	Teava din PE d80mm cu dublu perete 	m	32,000			
 16	
	Teava din PE d40mm cu dublu perete 	m	66,000			
 17	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5(baza de beton)	m3	0,250			
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica 40*40*3 L=5m pentru instalarea dulap)	kg	35,000			
 19	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (platforma p/n sustinere piloni)	m3	2,000			
 20	RpEN05A
	Montarea pilonilor	buc	22,000			
 21	
	Pilon zincat  3m  	buc	22,000			
    		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
22	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,BZUM DDE 1-25	buc	1,000			
 23	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000			
 24	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000			
 25	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,ЩМП 2-3	buc	1,000			
 26	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000			
 27	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000			
 28	08-01-015-11
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 500 kV 	set	1,000			
 29	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,720			
 30	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,980			
 31	
	Cablu АПВБШп 2х10	m	270,000			
 32	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,950			
 33	
	Cablu BBГ 3*2,5mm2	m	70,000			
 34	
	Cablu BBГ 3*6mm2	m	3,000			
 35	
	Conductor din cupru PV-1 1*6mm2	m	22,000			
 36	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,500			
 37	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100			
 38	
	Tub metalic gofrat  Pз-ЦП25	m	10,000			
 39	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	46,000			
 40	
	Manusa termorectabila 2P D16 	buc	2,000			
 41	
	Manson terminal, termorectabil 2KHTп-1-10	buc	46,000			
 42	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,000			
 43	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,540			
 44	
	Clema lacat de fixare A200	buc	6,000			
 45	
	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	2,000			
 46	
	Clema de conexiune 220/245A Ensto 	buc	46,000			
 47	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	22,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
48	
	Corpuri de iluminat SMD LED 50W (ciuperca)	buc	22,000			
 49	
	Intrerupator automat  cu declansator combinat electromagnetic IP20 1A, tip B 1P,BA47-29	buc	22,000			
 50	
	Panou de evidenta IP44 BZUM DDE 1-25 	buc	1,000			
 51	
	Intrerupator de sarcina IP20 63A 2P BH-32	buc	1,000			
 52	
	Intrerupator automat  cu declansator combinat electromagnetic IP20 32A, tip B 1P,BA47-29	buc	1,000			
 53	
	Contor de evidenta a energiei electrice ZCG112 230V,5-85A 50Hz	buc	1,000			
 54	
	Panou de distributie IP54 ЩМП2-3	buc	1,000			
 55	
	Releu de timp Ub220V I=16A,  AHC15A	buc	1,000			
 56	
	Demaror electromagnetic U230V,40A KM40-20	buc	1,000			
 57	
	Intrerupator automat  cu declansator combinat electromagnetic IP20 10A, tip B 1P BA47-29	buc	2,000			
 58	
	Limitator OПС1-С , U=400V (1 pol)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)