

Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Lucrari de reparatie cu piatra sparta a str. Ion Iurascu  s. Tataresti R. Cahul
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Str.  Ion Iurascu  L-360m.l   B-3,0m

	
	
	
	

	1
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	
	

	2
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	
	
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	
	

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920
	
	

	3
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm

	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	
	

	4
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm / Pretul la piatra sparta va fi egal cu zero, findca va fi folosit material disponibil din contul beneficiarului. /

	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	
	

	5
	TsC02C1   Aplicat

	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a pietrei sparte in auto .

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100
	
	

	6
	TsI51A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	
	
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0345
	
	

	7
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	
	

	8
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din amestec de petris  0-40, / MOLUZA/cu finisor de asfalt  h=5 cm

	m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	
	

	
	14211022004671
	Amestec de petris 0-40
	m3
	1,2200
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700
	
	

	
	29522200035461
	Finisor de asfalt
	h-ut
	0,0216
	
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor
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