____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a blocului alimentar in cadrul Liceului ProSucces str. Așhabad
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Bloc alimentar	
		1.1.1. Pardoseli	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,6700
	
2	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	89,8000
	
3	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	104,4700
	
4	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,1600
	
5	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,4700
	
6	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	104,4700
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	104,4700
	
8	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	104,0000
	
9	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	104,4600
	
		1.1.2. Tavane	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	103,8700
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,8700
	
12	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,8700
	
13	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	103,8700
	
14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8700
	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	103,8700
	
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	103,8700
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	103,8700
	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8700
	
		1.1.3. Pereti	
19	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,6400
	
20	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,6800
	
21	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	279,3500
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	279,3500
	
23	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	279,0000
	
24	CD70E
	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,5300
	
25	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	254,0000
	
26	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	254,0600
	
27	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	241,8400
	
28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,2900
	
29	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	25,2900
	
30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,2900
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	25,2900
	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	25,2900
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	25,2900
	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,2900
	
35	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	17,0000
	
		1.1.4. Timplarie	
36	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)
	m2	19,2100
	
37	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	2,3400
	
38	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,6400
	
39	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,5500
	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - exterioara	m2	2,6800
	
41	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	7,0000
	
42	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,5000
	
43	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,7000
	
44	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	95,6200
	
45	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	95,6200
	
46	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,4500
	
47	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5100
	
48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,5100
	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	3,5100
	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	3,5100
	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	3,5100
	
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5100
	
53	RpCJ06A k=2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	13,9100
	
54	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,0900
	
55	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	2,0900
	
		1.1.5. Incalzire	
56	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	4,5000
	
57	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	37,0000
	
58	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	10,0000
	
59	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente	buc	10,0000
	
60	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,0000
	
61	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	4,0000
	
62	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	4,0000
	
63	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	10,0000
	
64	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	30,0000
	
65	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator	buc	8,0000
	
66	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc p/u radiator	buc	8,0000
	
67	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,0000
	
68	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	12,0000
	
69	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	24,0000
	
70	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,0000
	
71	RpID02D
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet ppr d=25mm	buc	2,0000
	
72	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	62,0000
	
73	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	38,0000
	
74	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	18,0000
	
75	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	24,0000
	
76	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	62,0000
	
77	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	8,0000
	
78	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d-32mm	buc	6,0000
	
79	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d-32mm	buc	2,0000
	
80	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d-32mm	buc	4,0000
	
81	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,0000
	
82	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	8,0000
	
83	RCsB08C
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8,0000
	
84	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	27,0000
	
85	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	62,0000
	
		1.1.6. Instalatii sanitare	
86	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	6,2000
	
87	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	42,0000
	
88	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	22,0000
	
89	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000
	
90	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	
91	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	5,0000
	
92	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000
	
93	RpSD01B
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	12,0000
	
94	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	18,0000
	
95	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,0000
	
96	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	8,0000
	
97	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
	
98	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	
99	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din INOX 1900x800 cu doua comparteimente, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	5,0000
	
100	RpSD35A1
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare  de perete	buc	5,0000
	
101	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	14,0000
	
102	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	14,0000
	
103	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - schimbarea tevii pina la subsol	m	22,0000
	
104	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	12,0000
	
105	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	6,0000
	
106	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000
	
107	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	4,0000
	
108	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	6,0000
	
109	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	22,0000
	
110	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
	
111	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,0000
	
112	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,0000
	
113	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000
	
114	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	47,0000
	
115	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	22,0000
	
116	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	12,0000
	
117	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	18,0000
	
118	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,0000
	
119	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	47,0000
	
120	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	8,0000
	
121	RCsB08C
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8,0000
	
122	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	47,0000
	
123	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	47,0000
	
124	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,6000
	
		1.1.7. Lucrari diverse	
125	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	14,2000
	
126	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	14,2000
	
127	TrI1AC13B6
	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	14,2000
	
128	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,2000
	
		2. Montarea sistemei de ventilatie	
129	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 norma 0.008 Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm norma 5.769/m2 si manopera. Restul resurselor se exclud	m2	7,8000
	
130	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x400 mm - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 norma 16buc/m2, Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm norma 5.68 kg/m2 si manopera. Restul resurselor se exclud	m2	2,6400
	
131	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 norma 16buc/m2, Tabla din zincata 1250x2500x0.7 mm norma 6,628kg/m2 si manopera. Restul resurselor se exclud	m2	2,6400
	
132	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 norma 16buc/m2, Tabla zincata 1250x2500x0.6 mm norma 6 kg/m2 si manopera. Restul resurselor se exclud	m2	2,5000
	
133	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm - Resruse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 norma 16 buc/m2, Tabla din inox 1000x2000x0.6 mm norma 7,065kg/m2 si manopera. Restul rasurselor se exclud	m2	4,0000
	
134	VB30D
	Hota de uz general dimensiuni 1000x1000x350 mm - Materiale necesare - Nit cu cap semirotund 5 x 12 mm - 30 buc, Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm - 90buc, Tabla zincata de 1 mm grosime - 3kg, Tabla din inox de 2 mm grosime - 0.57kg, Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I - 18 kg, Metiz - 0.4kg, + Manopera norma 2.98h/m2	m2	2,5800
	
135	VB30D
	Hota de uz general dimensiuni 1000x2000x350 mm - Materiale necesare - Tabla din inox de 2 mm grosime - 0.45kg, Tija filetata M8 - 4.0m , Diblu de montarea d.12x120 - 5 buc, Nit cu cap semirotund 5x12 mm - 30 buc, Nit cu cap semirotund 4x6 mm - 250 buc, Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I - 45 kg, + Manopera 2.98h/m2	m2	8,1000
	
136	VB30D
	Hota de uz general dimensiuni 3000x1000x350 mm - Materiale necesare - Metiz  - 0.3kg, Tija filetata M8 - 4.0m, Diblu de montarea d.12x120 - 5 buc, Banda de etansare - 2.0m, Nit cu cap semirotund 5 x 12 mm - 30 buc, Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm - 292 buc, Tabla din inox de 2 mm grosime - 0.51kg, Tabla zincata de 1 mm grosime - 1.89kg, Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I - 60,11 kg, + Manopera 2.98h/m2	m2	9,5500
	
137	CL19C
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii - Resurse necesare - Filtre antigrasimi tip labirint (confectionare) norma 1,0m2 , Lacatus CM norma 1.3h/m2, Muncitor deservire CM norma 0.1h/m2	m2	1,6500
	
138	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 , Rama cu jaluzele + manopera. Restul resurselor se exclud	buc	11,0000
	
139	RpVA11C2
	Confectionarea in ateliere centralizate si montarea coturilor, din tabla zincata de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, dimensiuni 250x250 mm, 1 buc - Resurse necesare - Metiz 0.6kg, Tabla zincata de 0,5 mm grosime - 2,32kg + Manopera. Resurl resurselor se exclud	m2	0,5800
	
140	RpVA11B
	Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, dimensiuni 150x150 mm - Resurse necesare - Tabla zincata de 0,5 mm grosime - 0.84kg + Manopera. Restul resurselor se exclud	m2	0,2500
	
141	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp  - Se exclude resursa - clema de legatura	m	5,0000
	
142	VC01C
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton. Resurse necesare - Piulita hexag. M8 (norma 28.0), Piulita hexag. M16 (norma 9,0) + Manopera 19,28h/buc. Restul resruselor se exclud. Utilaj ventilator este inclus in cap. Utilaj ventilare	buc	2,0000
	
143	RpVC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg - Reruse necesare - Baterie de incalzire (confectionare) norma. 1,0 + Manopera norma 11,9h/buc	buc	1,0000
	
144	
	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,0000
	
		3. Utilaj ventilare	
145		Ventilator d500mm	buc	1,0000	
146		Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	
		4. Lucrari electrice	
		4.1. Lucrari de constructii	
147	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	29,0000
	
148	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	29,0000
	
149	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	392,0000
	
150	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	392,0000
	
		4.2. Lucrari de montare	
151	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
	
152	RpED18B
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	56,0000
	
153	RpEK06A
	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	12,0000
	
154	RpEP09A
	Demontarea contactorului de tip KT
	buc	6,0000
	
155	RpEA11A
	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	12,0000
	
156	RpEE24D
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A	buc	8,0000
	
157	RpEP21A
	Demontarea punctului de alimentare
	buc	1,0000
	
158	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	8,0400
	
159		Cablu  3 x 2.5 mmp	m	135,0000	
160	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	100,0000
	
161		Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*2.5	m	115,0000	
162		Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*4	m	114,0000	
163		Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*6	m	55,0000	
164		Cablu PV3 1.5	m	285,0000	
165	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur	m	142,0000
	
166	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 25 mm sur	m	205,0000
	
167	RpEA05C
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm Tub gofrat 32 mm alb	m	45,0000
	
168	RpEJ02C
	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare	buc	200,0000
	
169	08-03-574-4
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,1600
	
170	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	6,0000
	
171	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1500
	
172	
	Corp de il. p/u LED (model 2*36) IP 54
	buc	15,0000
	
173	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	30,0000
	
174	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0200
	
175	
	Copr il. rotund 100W IP 54
	buc	2,0000
	
176	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
	
177	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	4,0000
	
178	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
	
179	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	3,0000
	
180	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2400
	
181	
	Priza aplicabila 125 3P+E+N 32A 380V
	buc	1,0000
	
182	
	Priza aplicabila 125 3P+E+N 16A 380V
	buc	4,0000
	
183	
	Fisa mobila 3P+N+E 32A 380V
	buc	1,0000
	
184	
	Fisa mobila 3P+N+E 16A 380V
	buc	4,0000
	
185	
	Priza 2P+E
	buc	14,0000
	
186	
	Rama 2 locuri
	buc	5,0000
	
187	RpEC07B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	14,0000
	
188	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	3,0000
	
189	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	8,0000
	
190	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000
	
191	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,0000
	
192	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,0000
	
193	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	14,0000
	
194	RpEJ05E
	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	3,0000
	
		4.3. Utilaj (electricitate)	
195	
	Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300)	buc	1,0000
	
196	
	PPBB-30N <I-O> neon post
	buc	6,0000
	
197	
	Bara imbinare 3 rinduri PIN 63A
	buc	2,0000
	
198	
	Bara incorp. 15*16mm verde
	buc	3,0000
	
199	
	Bara incorp. 15*16mm albastra
	buc	3,0000
	
200		Panou distr. ЩРН-24	buc	1,0000	
201		Panou de distributie  ЩМП-2-0 (500*400*200)	buc	1,0000	
202		Banda zincata p/u impamintare	set	0,2500	
203		Izolator SM-35 380 A	buc	4,0000	
204		KMH 11260 12 A contactor	buc	2,0000	
205		KMH 35012 50A Contactor	buc	6,0000	
206		Automat BA88-35 3P 160 A	buc	1,0000	
207		Automat BA47-29 3P 32A C	buc	3,0000	
208		Automat BA47-29 3P 63 A	buc	2,0000	
209		Automat BA47-29 3P 40 A	buc	2,0000	
210		Sina montaj DIN 600mm	buc	2,0000	
211		Automat BA47-29 3P 25 A C	buc	2,0000	
212		Automat BA47-29 3P 20 A C	buc	1,0000	
213		Automat BA47-29 3P 10 A C	buc	2,0000	
214		Automat BA47-29 3P 6 A	buc	4,0000	
215		Automat BA47-29 1P 16 A C	buc	11,0000	
216		Automat BA47-29 1P 10 A B	buc	3,0000	
217		AVDT 63 C16 30mA automat	buc	3,0000	
218		AVDT 63 C16 30mA 4P automat dif	buc	2,0000