Сети водопровода и канализации района  ''Заялпужие'' в мун. Комрат (3/2018-НК)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3и
Наружные сети водопровода. Подключение  к водопроводной сети потребителей-468подкл.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Подключение  к водопроводной сети потребителей-468подкл.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	17,31	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	55,00	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	51,00	
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	2,36	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)
	100 m3	2,36	
 6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	401,20	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	2,36	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	320,00	
 9	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	320,00	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	12,81	
 11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	12,81	
 12	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(песчанное основание)
	m3	120,28	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
13	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100  SDR11  PN16 D20x2.0mm)(Uniplast)
	m	2 340,00	
 14	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	2 340,00	
 15	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	2 340,00	
 16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод седловой с внутренней резьбой  ф90x3/4)
	buc	449,00	
 17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (i (Отвод седловой с внутренней резьбой ф63x3/4'')
	buc	19,00	
 18	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта зажимная с  наружной  резьбой 20x3/4)(Uniplast)
	buc	468,00	
 		Capitolul 1.3. Водомерный узел-468шт
			
19	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта зажимная с внутренней резьбой 20x3/4)(Uniplast)
	buc	468,00	
 20	AcB04A К=1,9
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm  (Водомер ф15мм c  дистанционным управлениям)(c радиомодулем импульсным ВТ-100, c импульсным выходом В15  SW-WS, базовой радиостанцией NВ-300)-)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	468,00	
 21	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулятор давления ф15мм)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	468,00	
 22	SD06B
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль с  наружной  резьбой ф 3/4")(Uniplast)
	buc	936,00	
 23	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Обратный клапан ф20)(Uniplast)
	buc	468,00	
 24	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ( Фильтр ф20mm)(Uniplast)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	468,00	
 25	Pret de piata
	Cигнальная лента
	buc	2 340,00	
 		Capitolul 1.4. Колодцы PE  для установки водомера ф500 h=1,2м-468шт
			
26	SE54A
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 250 l (Колодец  полиэтиленовый для установки водомера ф500мм h=1,2)-c гидроизоляцией (Euro Em)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	468,00	
 		Capitolul 1.5. Разборка и восстановление аcфальтобетонного покрытия, щебеночного  и плиточного  покрытия дороги.
			
		Capitolul 1.5.1. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги  (S=98x0,7=68,6м2)
			
27	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	196,00	
 28	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3	4,80	
 29	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3	0,12	
 30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	6,86	
 31	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	12,35	
 32	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	68,60	
 33	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 
	m2	68,60	
 		Capitolul 1.5.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=567x0,7=396,9м2)
			
34	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  покрытия  дороги)
	100 m3	0,71	
 35	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	33,70	
 36	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	71,44	
 		Capitolul 1.5.3. Разборка и восстановление  покрытия из плитки (S=39x0,7=27,3м2
			
37	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка существующего покрытия на тротуарах из бетонной плитки Н=5см)
	m2	27,30	
 38	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Уст-во выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси  H=0,05м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ)- H=0,05м)
	m2	27,30	
 		Capitolul 1.5.4. Вывоз мусора.
			
39	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	0,47	
 40	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	77,60	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
41	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm  (Водомер ф15мм c  дистанционным управлениям)(c радиомодулем импульсным ВТ-100, c импульсным выходом В15  SW-WS, базовой радиостанцией NВ-300)
	buc	468,00	
 42	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулятор давления ф15мм)
	buc	468,00	
 43	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ( Фильтр ф20mm)(Antoval-Gaz -Service)
	buc	468,00	
 44	SE54A
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 250 l (Колодец  полиэтиленовый для установки водомера ф500мм h=1,2)-c гидроизоляцией (Euro Em)
	buc	468,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
45	Pret de piata
	Водомер ф15мм c  дистанционным управлениям-(c радиомодулем импульсным ВТ-100, c импульсным выходом В15  SW-WS)(''Service Energy Natural Sistems'' S.R.L.)
	buc	468,00	
 46	Pret de piata
	Базовая радиотсанция  NВ-300 (''Service Energy Natural Sistems'' S.R.L.)
	buc	1,00	
 47	Pret de piata
	Maчта телескопическая  для устан. базовой радиост.(''Service Energy Natural Sistems'' S.R.L.)
	buc	1,00	
 48	Pret de piata
	Регулятор давления ф15мм
	buc	468,00	
 49	SE56A
	 Фильтр ф20mm)(Tehnotitan)
	buc	468,00	
 50	Pret de piata
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 250 l (Колодец  полиэтиленовый для установки водомера ф500мм h=1,2)-c гидроизоляцией (Euro Em)
	buc	468,00	

	                                                                                                         

Proiectant    Наlamenda	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.