Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie la Spitalul Raional Telenesti		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea teritoriului
			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
2	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
3	CL01B
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv
	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	11,2000	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7500	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,0000	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,0000	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,7500	
4	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
5	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	
	2666122800301	Bordura  pentru trotuare 	m	1,0050	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	
6	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	
7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
8	CO02C
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip
	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	
9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
11	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	
12	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
13	DG04B
	Desfacerea bordurilor de beton de orice dimensiune, asezate pe fundatie de beton.
	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
14	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
		2. Drenaj
			
15	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2
	100 m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	
	1421102200227	Pietris 	m3	0,0040	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	3,6200	
16	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
17	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
18	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
		3. Sistema de incalzire exterioara
			
19	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (90 mm)
	m		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3100	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1500	
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	
20	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta
	m2		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	
21	TsA01D3
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7500	
22	RpIC04D1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii industriale, avind diametrul 4"
	m		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,5500	
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1040	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1780	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0530	
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,4800	
23	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul de 90 mm
	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	25313643	Cot	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
24	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,2600	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	
25	IzH03A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0160	
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,0370	
26	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)
	buc		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2666122800600	Element  prefabricat	buc	1,0100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	
27	RpCJ31A
	Refacerea rosturilor, la zidarie de caramida aparenta (la fatade si cosuri pe invelitoare)
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0025	
	2415107300113	Acid azotic tehnic (apa tare) 	l	0,0400	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0080	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	
28	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm
	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
30	CA03A
	Beton turnat in cofraje, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
31	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din metal, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x80 mm
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	1,0300	
		4. Lucrari de constructie exterioare
			
32	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent 
	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
33	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
34	CA03A
	Beton preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 (pandus)
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
35	CA03A
	Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
36	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	
37	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
38	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030	
39	CE27A1
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat
	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	
	2874115850000	Buloane  M 20	buc	3,5000	
	2874115840601	Piulita  M20	buc	3,5000	
	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	0,1400	
	2874115802561	Surub  M 12	buc	5,0000	
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
40	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
41	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
42	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
43	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
44	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple
	m2		
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	
45	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
46	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3		
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	
		5. Canalizare
			
47	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,7600	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4100	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	10,0000	
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	
48	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)
	buc		
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	
49	TsC03E11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	
50	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
51	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,2240