Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Dubasarii Vechi r-nul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Alimentare gaze interioare. Centrala termica.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	IC21G
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89x3,5 mm	m	2,50			
 2	IC21E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57x3,0 mm	m	17,00			
 3	IC21C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x3,0 mm	m	1,50			
 4	IC21C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2,5 mm	m	9,00			
 5	IC21B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,0 mm	m	2,50			
 6	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	2,50			
 7	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"	m	30,00			
 8	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	2,50			
 9	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	30,00			
 10	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm (11Б27п)	buc	1,00			
 11	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (11ч3бк)	buc	2,00			
 12	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (11ч3бк)	buc	1,00			
 13	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (11б12бк)	buc	2,00			
 14	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (11б12бк)	buc	1,00			
 15	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 89 mm (сot)	buc	1,00			
 16	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57 mm (сot)	buc	5,00			
 17	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (сot)	buc	8,00			
 18	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 89x57 mm (reductie)	buc	1,00			
 19	GD08B
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 89 mm	buc	1,00			
 20	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (L=0,6 m)	buc	1,00			
 21	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,6 m)	buc	1,00			
 22	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,25			
 23	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,06			
 24	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 57 mm	buc	1,00			
 25	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze	buc	1,00			
 26	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	5,55			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lurrari de montare					
27	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,00			
 28	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,00			
 29	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00			
 30	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,00			
 31	
	Filtru ФГ 25М, Dn25 mm	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
32	
	Supapa de termoblocare КТЗ-001-50, Dn50 mm	buc	1,00			
 33	
	Supapa de blocare "normal-inchisa" M16/RM, Dn50 mm 	buc	1,00			
 34	
	Detector la CH4; CO СГБ-1-2Е	buc	1,00			
 35	
	Contor de gaze BK-G16Т 	buc	1,00			
 36	
	Dispozitiv electronic pt citirea datelor de pe contor la distanta D100-FT	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: