Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

IMSP Centrul Național de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca 
Lucrări de montare a porților la garaj cu 4 boxe la SAMU Călărași
or. Călărași, str. Bojole, 2

Lista cu cantitaţile de lucrări 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montarea ușii  și porților			
1	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1, Inclusiv maner cu lacat 3 chei	m2	1,80	
 2	CK13B
	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp  (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00)      Porti sectionale industriale 	m2	40,80	
 		Capitolul 2. Utilaj			
3	Pret de piata
	 Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv   accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa, inclusiv accesorii 	m2	40,80