WinСмета
  Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

Nr crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m			120,543
—————
15,245	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	52,57	15,25	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035	380,00	1,33	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940	353,63	103,97	
2	DG05Ak=2	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice(gr.6cm)
	m2			56,776
—————
56,776	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,57	56,78	
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2			6,834
—————
6,834	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	52,57	6,83	
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			28,913
—————
28,913	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91	
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t			86,250
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	230,00	86,25	
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3			108,175
—————
19,975	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	52,57	19,97	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	210,00	88,20	
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3			193,426
—————
60,456	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	58,33	76,47	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	321,00	49,11	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	321,15	7,39	
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3			313,605
—————
60,456	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	321,00	49,11	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	321,15	7,39	
9	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2			122,194
—————
6,308	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 151,00	108,19	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 300,00	3,90	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	321,00	3,66	

								APROBAT:      
      L.S.                                                                L.S.        

Ofertant: 	Investitor:	
()_________________________              	     ()________________________	
                                  (funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                        (funcţia, semnătura, numele, prenumele)