	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz-oferta  № 3168/26-2-1-6
Solutii arhitecturale. Lucrari de restaurare fatada. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

	Fragment 1 (SA, PL-27) 

	*
	

	2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger")-sablon3,4,5,6 

	m2
	34,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,038

	
	2416586105303
	Amorsa-grund Baumit ,,Baumit PutzFestiger"
	kg
	7,612

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,730

	3
	R8B01A

	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi  

	m2
	34,60

	
	9310060019981
	Muncitor restaurator, cat.4.5
	h-om
	213,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,969

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	256,040

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,211

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	128,020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,173

	4
	R8A30B

	Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit 

	m2
	34,60

	
	9310060019976
	Muncitor restaurator, cat.4.0
	h-om
	82,694

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,104

	
	2652102100698
	Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6"
	kg
	173,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,035

	5
	R10A03A

	 Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti   

	10 m2
	3,46

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	9,134

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	5,766

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,140

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,346

	6
	R10A03I

	A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti  

	10 m2
	3,46

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	3,045

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	3,040

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,140

	7
	

	Fragment 4 (SA, PL-28) 

	*
	

	8
	RCsN05G

	Repararea profilurilor  trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (Profilul -sablon1,2) 

	m
	53,50

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	337,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,425

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	556,133

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,084

	
	1412122204807
	Mozaic granulat din piatra 0-1 mm 
	kg
	331,433

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,247

	
	2710403600174
	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 
	kg
	8,426

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,562

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	4,494

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,802

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,802

	9
	

	Fragment 2 (SA, PL-29,30,31) sablon 7,8,9,17,10 

	*
	

	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger") 

	m2
	53,02

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,591

	
	2416586105303
	Amorsa-grund Baumit ,,Baumit PutzFestiger"
	kg
	11,664

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,651

	11
	R8A30B

	Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit 

	m2
	53,02

	
	9310060019976
	Muncitor restaurator, cat.4.0
	h-om
	126,718

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,159

	
	2652102100698
	Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6"
	kg
	265,100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,053

	12
	R10A03A

	 Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti  

	10 m2
	5,30

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	13,992

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	8,832

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,214

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,530

	13
	R10A03I

	A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti  

	10 m2
	5,30

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	4,664

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	4,657

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,214

	14
	R8A30B

	Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit 

	m2
	28,42

	
	9310060019976
	Muncitor restaurator, cat.4.0
	h-om
	67,924

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,085

	
	2652102100698
	Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6"
	kg
	142,100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,028

	15
	R10A03A

	 Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti   

	10 m2
	2,84

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	7,498

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	4,733

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,284

	16
	R10A03I

	A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) 

	10 m2
	2,84

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	2,499

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	2,496

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,115

	17
	

	Fragment 3,5 (SA, PL-30,31) 

	*
	

	18
	RCsN05G

	Repararea profilurilor  trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 11,12,13) 

	m
	47,20

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	297,832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	490,644

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,074

	
	1412122204807
	Mozaic granulat din piatra 0-1 mm 
	kg
	292,404

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,982

	
	2710403600174
	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 
	kg
	7,434

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,496

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,965

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,708

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,708

	19
	R8A30B

	Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit 

	m2
	6,74

	
	9310060019976
	Muncitor restaurator, cat.4.0
	h-om
	16,109

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020

	
	2652102100698
	Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6"
	kg
	33,700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,007

	20
	R10A03A

	 Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti   

	10 m2
	0,67

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	1,769

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	1,117

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,027

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,067

	21
	R10A03I

	A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) 

	10 m2
	0,67

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	0,590

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	0,589

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,027

	22
	

	Karniz (SA,PL-31)  

	*
	

	23
	RCsN05G

	Repararea profilurilor  trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 16) 

	m
	44,00

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	277,640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	457,380

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,069

	
	1412122204807
	Mozaic granulat din piatra 0-1 mm 
	kg
	272,580

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,848

	
	2710403600174
	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 
	kg
	6,930

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,462

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,696

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,660

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,660

	24
	

	Fronton (SA, PL-33) 

	*
	

	25
	RCsN03A

	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (sablon 18,19) 

	m
	8,90

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	24,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,670

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	52,925

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,011

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,154

	
	2710403600370
	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500
	kg
	0,681

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,039

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,053

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,053

	26
	R12A08A

	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de complexitate simpla si medie (Sablon 20,21) 

	m2
	3,08

	
	9310060019991
	Muncitor restaurator, cat.5.5
	h-om
	47,432

	
	2653102100854
	Ipsos de modelat
	kg
	3,111

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,006

	27
	R8A30D

	Driscuirea tencuielii: profiluri (masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit Kalkputz 0,6") 

	m2
	3,08

	
	9310060019976
	Muncitor restaurator, cat.4.0
	h-om
	8,439

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,009

	
	2652102100698
	Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6"
	kg
	7,700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012

	28
	R10A03D

	Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: fatade complexe  

	10 m2
	0,31

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	1,299

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	0,805

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,019

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,031

	29
	R10A03L

	A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: fatade complexe  

	10 m2
	0,31

	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	0,316

	
	2652102100697
	Var bulgari pentru constructii 
	kg
	0,423

	
	2430116104843
	Vopsea uscata
	kg
	0,020



	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala de stat
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Colectarea si depozitarea materialelor
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Bineficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







