
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-1 Construcții din beton armat. Bloc-sectia nr.1
(denumirea lucrări)
	     №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Fundatii (CBA5,6)
	
	
	

	1
	RCsA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (sub fundatii la pereti despartitori si p/u sapa la fundatii)
 
	m3
	
	85,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,8800
	

	 2
	RCsA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina
 
	m3
	
	25,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1200
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	

	 3
	TrB01C1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
 
	t
	
	105,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,8700
	

	 4
	TsH222A

	Incarcarea solului in transport auto
 
	m3
	
	60,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 5
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	105,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	

	 6
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 7
	CA02C

	Beton C6/7.5 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice
 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	
	5,51

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	

	
	2663102100041
	Beton marfa clasa C6/7.5
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	

	 8
	RCsB02E

	Beton M200 marfa  procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice  la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (fundatii continue, CBA6)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,01

	m3
	
	24,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000
	

	
	2663102100043
	Beton marfa clasa C12/15
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 9
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	40,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 10
	RCsD01B

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (E1, E3, E4)
 
	kg
	
	282,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0960
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 11
	RCsD02B

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (poz 1,2, CBA6)
 
	kg
	
	1 285,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0740
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 12
	RCsD02B

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (mustati pentru stilpi, poz3,4)
 
	kg
	
	343,82

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0740
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 13
	RCsB02E

	Beton M200 marfa  procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice  la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (fundatii sub pereti despartitori, CBA 6)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,01

	m3
	
	17,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000
	

	
	2663102100043
	Beton marfa clasa C12/15
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 14
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	75,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 15
	RCsD01B

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (poz E2)
 
	kg
	
	207,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0960
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 
	
	2. Carcas din beton armat, pereti, consolidari pereti si goluri 
	
	
	

	
	
	2.1. Carcas din beton armat (CBA7,8) 
	
	
	

	16
	RCsB04D

	Beton C20/M250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (stilpi St1, St2, St3, CBA8)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	18,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 17
	 RCsC02C

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,02

	m2
	
	112,24

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,7200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0017
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0420
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1800
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2710503803233
	Sirma moale obisnuita  D=2,5 mm
	kg
	0,0350
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 18
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc
 
	kg
	
	368,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 19
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc
 
	kg
	
	1 364,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 20
	CC13E

	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  18-28 mm (nod A)
 
	buc
	
	144,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,7500
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,3130
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,3400
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,3500
	

	 21
	RCsB04D

	Beton M250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (grinzi)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	22,47

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 22
	 RCsC02B

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente,  grinzi cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	157,82

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1500
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0350
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 23
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc
 
	kg
	
	829,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 24
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc
 
	kg
	
	2 432,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 25
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (dibluri d=10mm, l=180mm) sectiune a-a, CBA5
 
	buc
	
	168,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313341
	Diblu d=10x180mm 
	buc
	1,0000
	

	 26
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (L100x6,5mm)
 
	kg
	
	169,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2710703501058
	Cornier cu aripi egale 100x100x6.5 mm
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 27
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 
	m2
	
	66,43

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,7300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3700
	

	
	2664102100004
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0240
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	

	 28
	IzK03C

	Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm
 
	m2
	
	66,43

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2100
	

	
	25213067166481
	Folie de polietilena 0.9-1.0mm
	m2
	1,1000
	

	 
	
	2.2. Consolidare goluri de usi in pereti interiori (CBA49...CBA57) 
	
	
	

	29
	RMA20A

	Sapare de santuri orizontale in ziduri masive din piatra in vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat: sectiunea santului pana la 0,045 mp inclusiv (executare canal pentru pozitionare profil metalic tip U16)
 
	m
	
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0000
	

	 30
	RCsU06F1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (executare locas pentru pozitionare cornier)
 Коэффициент к трудозатратам=1,12
Коэффициент к материалам=1,12
Коэффициент к машинам=1,12

	m
	
	485,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,8300
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	

	 31
	RCsU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 
	t
	
	3,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	

	 32
	RCsU09A1

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare,  pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
 
	t
	
	3,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 33
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 
	t
	
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 34
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
 
	t
	
	3,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 35
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,02

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 36
	RCsU02A

	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U16)
 
	kg
	
	1 000,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0300
	

	
	2710703519753
	Profil normal U16
	kg
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0880
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0100
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0080
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 37
	CL07A1

	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (Element de fixare d=20mm, AI l=600mm )
 
	buc
	
	120,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8300
	

	
	2874115802530
	Element de fixare AI, d=20mm, l=600mm
	buc
	1,0200
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	2,0400
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	2,0400
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	

	
	2952270002815
	Instalatie de alezat pneumatica
	h-ut
	0,0700
	

	 38
	RpIC29A

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet pentru armatura d=20mm)
 
	buc
	
	250,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	

	 39
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (cornier si fisie)
 
	kg
	
	7 000,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 40
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	250,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 41
	RCsD03C

	Plasa la pereti, exclusiv reteau din OB d=6-8 mm (rabita N30x2)
 
	m2
	
	400,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2500
	

	
	2873122005342
	Plasa rabit N30x2
	m2
	1,1000
	

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,0014
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0380
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	 42
	RCsJ12A  k=1.5

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm)
 Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50

	m2
	
	400,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,7300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3700
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	

	
	2664102100004
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0240
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	

	 43
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (completare goluri in pereti g=600mm, F',D',D'',U,T)
 
	m3
	
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	

	 44
	RCsD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (consolidare zidarie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA56,57,58g)
 Materiale marunte=1,05

	kg
	
	10,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0700
	

	
	2873122005100
	Plasa sudata VrI 3-6 mm
	kg
	1,0100
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	0,1500
	

	 
	
	2.3. Consolidare pereti (CBA 58...58b)
	
	
	

	45
	RMA28B  k=1.2

	Forari in zidarie de piatra sau beton pentru dornuri cu adancime < 50 cm (grosime perete 600mm, poz.3)
 Коэффициент к трудозатратам=1,20
Коэффициент к материалам=1,20
Коэффициент к машинам=1,20

	buc
	
	9 200,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9000
	

	 46
	RMA28B

	Forari in zidarie de piatra sau beton pentru dornuri cu adancime < 50 cm (poz 3a)
 
	buc
	
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9000
	

	 47
	RMA29B

	Curatire de moluz a gaurilor create pentru dornuri cu adancime < 50 cm: zidarie de piatra sau beton
 
	buc
	
	747,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2000
	

	 48
	RMA31B

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (tija din bare de armatura d=12mm, L=700mm, in complect cu 2 piulite M12 si 2 saibeM12)
 
	buc
	
	742,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	0,1500
	

	
	2874115801735
	Tija metalica din armatura d=12mm, l=700mm
	buc
	2,5200
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	2,0000
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	2,0000
	

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	0,0128
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0032
	

	 49
	RMA31B

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (tija din bare de armatura d=12mm, L=450mm, in complect cu 2 piulite M12 si 2 saibeM12)
 
	buc
	
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	0,1500
	

	
	2874115801736
	Tija metalica din armatura d=12mm, l=450mm
	buc
	2,5200
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	2,0000
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	2,0000
	

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	0,0128
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0032
	

	 50
	RpIC29A

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet pentru bare d=12mm)
 
	buc
	
	1 494,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	

	 51
	RCsD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm, poz.4)
 Materiale marunte=1,05

	kg
	
	7 776,06

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	

	
	2873122004090
	Plase sudate 5Bp1, 150x150mm
	kg
	1,0100
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0006
	

	 52
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element din armatura in zidarie d=10 AIII, l=200mm, poz.6)
 
	buc
	
	2 166,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313350
	Element din armatura d=10 AIII l=200mm
	buc
	1,0000
	

	 53
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d=12x150mm, poz 8*)
 
	buc
	
	1 046,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313303
	Diblu din metal 12x150mm
	buc
	1,0000
	

	 54
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (fisie -6x140mm, poz7)
 
	kg
	
	730,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 55
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	31,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 56
	RCsD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (consolidare zidarie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA58g)
 Materiale marunte=1,05

	kg
	
	55,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0700
	

	
	2873122005100
	Plasa sudata VrI 3-6 mm
	kg
	1,0100
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	0,1500
	

	 57
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare in perete bare de legatura d=10mm, l=500, poz.4, CBA58g)
 
	buc
	
	128,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313351
	Element din armatura d=10 AIII l=500mm
	buc
	1,0000
	

	 58
	CC13A

	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm
 
	buc
	
	128,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2500
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1500
	

	 
	
	2.4. Centuri monolite la cota 5.000 (CBA59,86,87)
	
	
	

	59
	RMA23B

	Saparea de  locase,  gauri  sau strapungeri  in zidaria din piatra pentru rezemarea  sau incastrarea elementelor de consolidare:  sectiunea  locasului  peste  0,09 mp; adancimea locasului peste 0,30 m (executare locas pentru centura 300x350mm)
 
	m3
	
	27,15

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	70,0000
	

	 60
	RCsU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 
	t
	
	48,87

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	

	 61
	RCsU09A1

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare,  pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
 
	t
	
	48,87

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 62
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 
	t
	
	48,87

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 63
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
 
	t
	
	48,87

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 64
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,272

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 65
	RCsB04D

	Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (centuri)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	29,58

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 66
	 RCsC02B

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente,  grinzi cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	109,73

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1500
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0350
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	

	 67
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
 
	buc
	
	5,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	

	 68
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri)
 
	kg
	
	803,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 69
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri)
 
	kg
	
	2 129,08

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 70
	RCsU05C1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=22mm, l=150mm)
 
	buc
	
	464,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100
	

	 71
	RCsU05F1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=26mm, l=200mm)
 
	buc
	
	232,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	

	 72
	RMA30B

	Matare gauri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adancimea < 50 cm: zidarie de piatra sau beton (matare goluri cu mortar tip Скрепа 600)
 
	buc
	
	696,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	

	
	2651122100399
	Amestec pentru mortare tip ,,Скрепа 600"
	kg
	0,8400
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0090
	

	 73
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, Pi2) (CBA,PL-90m1)
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	1 707,43

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 74
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	51,22

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 75
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m
 
	m3
	
	7,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	

	 
	
	2.5. Centuri monolitein axe 19,4,11,12,16 (CBA-111m1)
	
	
	

	76
	RCsB04D

	Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (centuri)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	12,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 77
	 RCsC02B

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente,  grinzi cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	31,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1500
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0350
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	

	 78
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
 
	buc
	
	13,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	

	 79
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri)
 
	kg
	
	240,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 80
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri)
 
	kg
	
	302,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 81
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m
 
	m3
	
	67,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	

	 
	
	3. Planseu 
	
	
	

	
	
	3.1. Planseu cota -0.100 (CBA32...36)
	
	
	

	82
	RMA23A

	Saparea de  locase,  gauri  sau strapungeri  in zidaria din piatra pentru rezemarea  sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m
 
	m3
	
	1,32

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	53,0000
	

	 83
	RCsU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 
	t
	
	2,38

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	

	 84
	RCsU09A1

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare,  pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
 
	t
	
	2,38

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 85
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 
	t
	
	2,38

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 86
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
 
	t
	
	2,38

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 87
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,013

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 88
	RCsP29B1

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (grinzi metalice in complex Bm1, Bm2)
 
	kg
	
	5 000,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,01998
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2710703519652
	Profil normal U nr.20
	kg
	1,0000
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0001
	

	
	2952270002815
	Instalatie de alezat pneumatica
	h-ut
	0,0001
	

	 89
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune)
 
	kg
	
	633,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309887
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 90
	CL31A

	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
 
	m2
	
	200,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	

	 91
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	66,20

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 92
	CL41A

	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier
 
	m2
	
	2,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2800
	

	
	1019853
	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)
	kg
	0,2500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 93
	RCsB04D

	Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (planseu)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	35,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 94
	 RCsC02A

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	250,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1150
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 95
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
 
	buc
	
	775,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	

	 96
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu)
 
	kg
	
	227,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 97
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu)
 
	kg
	
	4 000,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 98
	RCsB05A

	Beton armat C16/20  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice  (astupare sterpi)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03

	m3
	
	1,32

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	408,0000
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6580
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7230
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3800
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 99
	IzK03C

	Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm
 
	m2
	
	53,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2100
	

	
	25213067166481
	Folie de polietilena 0.9-1.0mm
	m2
	1,1000
	

	 100
	RpSA41D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3)
 
	buc
	
	60,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	

	
	2522103304845
	Teava din otel d=57x3mm
	m
	0,2200
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0250
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	

	 101
	RpSA41F

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 70x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3)
 
	buc
	
	64,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200
	

	
	2522103304847
	Teava din otel d=76x3mm
	m
	0,2200
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0430
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	

	 
	
	3.2. Planseu cota 3.600 (CBA32...36)
	
	
	

	102
	RMA23A

	Saparea de  locase,  gauri  sau strapungeri  in zidaria din piatra pentru rezemarea  sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m
 
	m3
	
	1,32

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	53,0000
	

	 103
	RCsU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 
	t
	
	2,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	

	 104
	RCsU09A1

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare,  pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
 
	t
	
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 105
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 
	t
	
	2,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 106
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
 
	t
	
	2,40

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 107
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,013

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 108
	RCsP29B1

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (grinzi metalice in complex Bm1, Bm2)
 
	kg
	
	5 000,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,01998
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2710703519652
	Profil normal U nr.20
	kg
	1,0000
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0001
	

	
	2952270002815
	Instalatie de alezat pneumatica
	h-ut
	0,0001
	

	 109
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune)
 
	kg
	
	450,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309887
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 110
	CL31A

	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
 
	m2
	
	175,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	

	 111
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	45,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 112
	CL41A

	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier
 
	m2
	
	2,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2800
	

	
	1019853
	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)
	kg
	0,2500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 113
	RCsB04D

	Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (planseu)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	30,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 114
	 RCsC02A

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	320,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1150
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 115
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
 
	buc
	
	450,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	

	 116
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu)
 
	kg
	
	224,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 117
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu)
 
	kg
	
	4 000,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 118
	RCsB05A

	Beton armat C16/20  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice  (astupare sterpi)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03

	m3
	
	1,32

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	408,0000
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6580
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7230
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3800
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 119
	IzK03C

	Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm
 
	m2
	
	53,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2100
	

	
	25213067166481
	Folie de polietilena 0.9-1.0mm
	m2
	1,1000
	

	 120
	RCsB04D

	Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (grinzi, sect.2-2, 7-7, CBA36)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02

	m3
	
	14,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 121
	 RCsC02B

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente,  grinzi cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	67,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1500
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0350
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	

	 122
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi)
 
	kg
	
	301,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 123
	RCsD02D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi)
 
	kg
	
	608,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0780
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	 124
	RpSA41D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3)
 
	buc
	
	42,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	

	
	2522103304845
	Teava din otel d=57x3mm
	m
	0,2200
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0250
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	

	 125
	RpSA41F

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 70x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3)
 
	buc
	
	45,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200
	

	
	2522103304847
	Teava din otel d=76x3mm
	m
	0,2200
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0430
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	

	 
	
	4. Acoperis 
	
	
	

	
	
	4.1. Elemente metalice (CBA 88,89m1,90m1) 
	
	
	

	126
	RCsP29A

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (stilpi metalici St1, St2, inclusiv bulon de ancorare M20x380 - 116buc (0.94kg/buc), piulite M20 si saibe M20, CBA59,88,89m1)
 
	kg
	
	2 350,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0239
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0008
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,00035
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0005
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,00012
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00018
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0050
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,00035
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 127
	CL31A

	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
 
	m2
	
	63,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	

	 128
	RCsP29A

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (grinzi metalice Gr1, inclusiv piulite M6 si saibe M6 -116,0buc, CBA95,104m1)
 
	kg
	
	5 000,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0239
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0008
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,00035
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0005
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,00012
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00018
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0050
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,00035
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 129
	RCsP28A

	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (P1, P2, P3, T1)
 
	kg
	
	6 100,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0600
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0050
	

	
	2811106304575
	Pana metalica gata confectionate
	kg
	1,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,00045
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0008
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,000065
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0001
	

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,0020
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0015
	

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,00015
	

	 130
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (Cr1, Cr2, Cr3)
 
	kg
	
	450,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 131
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (PI1 ... PI9 si teava 40x50x3)
 
	kg
	
	3 500,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 132
	CL31A

	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
 
	m2
	
	452,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	

	 133
	RMA23A

	Saparea de  locase,  gauri  sau strapungeri  in zidaria din piatra pentru rezemarea  sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m (nod P, CBA101)
 
	m3
	
	0,10

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	53,0000
	

	 134
	RCsB05A

	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03

	m3
	
	0,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	408,0000
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6580
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7230
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3800
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	4.2. Elemente din lemn (CBA, PL-104m1)
	
	
	

	135
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (contrasteriala din sipci 40x30mm)
 
	m3
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	20,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000
	

	
	2010102905958
	Sipci de rasinoase 60x18mm
	m3
	1,2500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,0000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	5,0000
	

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	3,5000
	

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	3,5000
	

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	3,5000
	

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	5,0000
	

	 136
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	1,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	5,0400
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0080
	

	 
	
	4.3. Puturi de ventilare (CBA91 ... CBA94)
	
	
	

	137
	CD73A

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm cu umplutura poliuretan)
 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03

	m2
	
	60,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	
	2811236304903
	Panouri  "Sandwich" g=100mm, poliuretan
	m2
	1,0200
	

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	

	 138
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate
 
	kg
	
	1 028,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 139
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	34,15

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 140
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, CBA94)
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	56,40

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 141
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	3,07

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 
	
	5. Scari interioare
	
	
	

	
	
	5.1. Scara interioara SM-2 (CBA21 ... 23)  
	
	
	

	142
	RMA23A

	Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m (nod ,,B" -4buc, 220x400x120mm)
 
	m3
	
	0,043

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	53,0000
	

	 143
	RCsB05A

	Beton armat C16/20  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice  (astupare gauri)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03

	m3
	
	0,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	408,0000
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6580
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7230
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3800
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 144
	RCsP29B1

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (vanguri metalice U20)
 
	kg
	
	382,72

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,01998
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2710703519652
	Profil normal U nr.20
	kg
	1,0000
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0001
	

	
	2952270002815
	Instalatie de alezat pneumatica
	h-ut
	0,0001
	

	 145
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune)
 
	kg
	
	16,96

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309887
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 146
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1)
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	6,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0400
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 147
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (carcas pentru trepte, L63x6)
 
	kg
	
	554,27

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 148
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	28,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 149
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M12x150mm, poz.3, nod D)
 
	buc
	
	4,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313303
	Diblu din metal 12x150mm
	buc
	1,0000
	

	 150
	RCsB04B

	Beton armat C16/20  preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte si podeste de scara)
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03

	m3
	
	0,665

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	357,0000
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6680
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7190
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3150
	

	
	29522700037001
	Betoniera de  250 l 
	h-ut
	0,3250
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 151
	RCsD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc
 
	kg
	
	63,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,0250
	

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,0035
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,0025
	

	 152
	 RCsC02A

	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm
 Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe  etc)=1,01

	m2
	
	10,60

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0320
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1150
	

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	


 



