CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparaite la Bazin de inot
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii interioare bazinului
	
		1.1. Pereti
	
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	88,4000
	
2	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	180,5000
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	180,5000
	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	125,5500
	
5	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	125,0000
	
6	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	226,0000
	
7	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	125,5500
	
8	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	125,5500
	
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	125,5500
	
10	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	125,5500
	
11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	55,0000
	
12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	55,0000
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a  tavanelor
	m2	55,0000
	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	55,0000
	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	55,0000
	
16	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - (Grile din PVC 600x400)
	buc	8,0000
	
		1.2. Glafuri (ferestre,usi, coloane)
	
17	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	74,1400
	
18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	22,3600
	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	21,0000
	
20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1,3600
	
21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,3600
	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,3600
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,3600
	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,3600
	
		1.3. Tavan
	
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	216,0000
	
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	216,0000
	
27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	216,0000
	
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	216,0000
	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	216,0000
	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	216,0000
	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	216,0000
	
32	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	216,0000
	
		1.4. Retele de incalzire  
	
33	RpIB12D
	Demontari radiatoare din fonta cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune
	buc	8,0000
	
34	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	48,0000
	
35	RpIzA14A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (radiatoarelor)
	m2	36,0000
	
36	RpIzA07C
	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei
	m2	36,0000
	
37	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	48,0000
	
38	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - anterior demontate
	m2	36,0000
	
39	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	2,0000
	
40	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	2,0000
	
41	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
	buc	2,0000
	
42	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator
	buc	32,0000
	
43	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	16,0000
	
44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25
	buc	16,0000
	
45	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere la metal d=25mm
	buc	16,0000
	
46	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm
	buc	25,0000
	
47	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm
	buc	32,0000
	
48	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm
	buc	16,0000
	
49	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	16,0000
	
50	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	8,0000
	
51	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	16,0000
	
52	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	16,0000
	
53	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	72,0000
	
		1.5. Lucrari diverse
	
54	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,5000
	
55	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,5000
	
56	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,5000
	
		2. Lucrari electrice
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
57	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	1,0000
	
58	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	1,0000
	
59	RpEJ08Ck=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,0000
	
60	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,0000
	
		2.2. Lucrari de montare
	
61	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	28,0000
	
62	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,0000
	
63	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,0000
	
64	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,8000
	
65	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	62,0000
	
66	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	18,0000
	
67	Pret material
	Cutie de ramificatie
	buc	1,0000
	
68	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	80,0000
	
69	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,2800
	
70	
Pret material
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W
	buc	28,0000
	
71	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	56,0000
	
72	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0300
	
73	Pret material
	Intreruptor cu doua clape
	buc	3,0000
	
74	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,0200
	
75	Pret material	Priza
	buc	2,0000
	
76	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	5,0000