	Reparatia cu replanificarea incaperilor interioare si constructia unei anexe cu regim de inaltime P+E la Centrul cultural multifunctional  din satul Geamana, situata pe terenul cad. 1028207.263
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii constructive (010/26-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente



	1
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,627



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,411

	2
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	106,641



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	19,409

	3
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,627



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,226

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,251

	4
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	1,157



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	2,372

	5
	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu

	m3
	
	48,600



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500
	65,610

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5700
	27,702

	6
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	164,270



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	50,924

	7
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	1,643



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	14,491

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	15,493

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	2. Fundatii



	2.1. Fundatie continua



	8
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	14,220



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	14,078

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	16,353

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,422

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,986

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,972

	9
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	7,110



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	27,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	4,622

	
	26631021000020
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	7,361

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,718

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,778

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,844

	10
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	48,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,800

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	45,600

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	2,400

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	3,840

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	4,320

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,168

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,024

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,760

	11
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	20,870



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	1,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,063

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	21,392

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	3,131

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,209

	12
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	1 353,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	73,067

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	4,059

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 386,928

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	202,965

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	13,531

	13
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	38,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	153,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	15,360

	
	26631021000013
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	39,950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	3,898

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	23,040

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	9,600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie continua
	

	2.2. Grinda de fundatie



	14
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	0,560



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,554

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	0,644

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,056

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,118

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,235

	15
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,280



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,078

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,182

	
	26631021000020
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	0,290

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,028

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,070

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,112

	16
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	7,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,700

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	6,650

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,350

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,560

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	0,630

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,024

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,003

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,840

	17
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	52,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	2,857

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,159

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	54,222

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	7,935

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,529

	18
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	1,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	4,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,400

	
	26631021000013
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	1,040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,102

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,600

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,250

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grinda de fundatie
	

	2.3. Piese inglobate



	19
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

	kg
	
	370,800



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	38,934

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	389,488

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	7,490

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	3,745

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	29,664

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	4,820

	20
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

	kg
	
	16,000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	1,680

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	16,806

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,323

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,162

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,280

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,208

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Piese inglobate
	

	2.4. Fundatie izolata



	21
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	0,880



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,871

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	1,012

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,088

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,185

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,370

	22
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,440



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,694

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,286

	
	26631021000020
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	0,456

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,044

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,110

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,176

	23
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	12,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,200

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	11,400

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,960

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,080

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,042

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,440

	24
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	8,660



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	0,650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,035

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	8,876

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	1,299

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,087

	25
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	114,330



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	6,745

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,457

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	117,188

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	17,150

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,143

	26
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	2,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	8,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,800

	
	26631021000013
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	2,081

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,203

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,200

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,500

	27
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

	kg
	
	40,800



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	4,284

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	42,856

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,824

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,412

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,264

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,530

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie izolata
	

	2.5. Hidroizolare



	28
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	39,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,560

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	11,700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,039

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,012

	29
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	39,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,120

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	132,600

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	26,520

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,047

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	88,140

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,078

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hidroizolare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatii
	

	3. Scara Л-1



	30
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	460,620



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	87,518

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	4,606

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	4,606

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	4,606

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	460,620

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	2,303

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	3,685

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	6,909

	31
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,460



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	3,349

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	5,520

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	2,760

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,386

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	1,380

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,690

	32
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	43,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	12,900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,450

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	17,200

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,021

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,430

	33
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	6,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,900

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	5,100

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,030

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	1,800

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	1,800

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,180

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,180

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,780

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,720

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,120

	34
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	18,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	1,228

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,076

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	19,372

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,189

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	5,292

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,019

	35
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	191,140



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	11,086

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,573

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	195,918

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,911

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	53,519

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,191

	36
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	64,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	310,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	28,800

	
	26631021000013
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	67,568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	9,888

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	38,400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	17,920

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara Л-1
	

	4. Structura metalica



	37
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Coloana metalica K-1 (6 buc)

	t
	
	2,263



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	18,104

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	3,621

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	12,673

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,810

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	2 263,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	2,716

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	6,789

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	6,789

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	6,789

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,679

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	1,018

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	15,841

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	2,716

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	1,358

	38
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Coloana metalica K-2 (6 buc)

	t
	
	2,173



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	17,384

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	3,477

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	12,169

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,738

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	2 173,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	2,608

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	6,519

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	6,519

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	6,519

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,652

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,978

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	15,211

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	2,608

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	1,304

	39
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Grinda Б-1

	t
	
	4,008



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	76,152

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	16,032

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	52,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	7,615

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	4 008,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	6,012

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	18,036

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	18,036

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	18,036

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,401

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,601

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	6,012

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	6,814

	40
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Grinda Б-2

	t
	
	1,617



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	30,723

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	6,468

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	21,021

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	3,072

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	1 617,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	2,426

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	7,276

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	7,276

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	7,276

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,162

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,243

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	2,426

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	2,749

	41
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Grinda Б-3

	t
	
	0,821



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	15,599

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	3,284

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	10,673

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	1,560

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	821,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	1,232

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	3,695

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	3,695

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	3,695

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,082

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,123

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	1,232

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	1,396

	42
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Grinda Б-4

	t
	
	0,271



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	5,149

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	1,084

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	3,523

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,515

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	271,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,406

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	1,220

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	1,220

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	1,220

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,027

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,041

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,406

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,461

	43
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	608,800



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	115,672

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	6,088

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	6,088

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	6,088

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	608,800

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	3,044

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	4,870

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	9,132

	44
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	240,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	45,676

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,404

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,404

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,404

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	240,400

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,202

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,923

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,606

	45
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	12,002



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	87,375

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	144,024

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	72,012

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	10,082

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	36,006

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	18,003

	46
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	348,060



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	504,687

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	69,612

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	46,988

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	17,751

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	52,209

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	174,030

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	661,314

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Structura metalica
	

	5. Planseu cota 3.550



	47
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	1,665



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	31,635

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	6,660

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	21,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	3,164

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	1 665,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	2,498

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	7,492

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	7,492

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	7,492

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,166

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,250

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	2,498

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	2,830

	48
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	123,300



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	23,427

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,233

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,233

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,233

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	123,300

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,616

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,986

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,850

	49
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	1,800



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	13,104

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	21,600

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	10,800

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	1,512

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	5,400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	2,700

	50
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	52,200



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	75,690

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	10,440

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	7,047

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	2,662

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	7,830

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	26,100

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	99,180

	51
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H60-845-0,6

	m2
	
	130,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	143,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	13,000

	
	27104036420056
	Tabla profilata H60-845-0,6
	m2
	1,1500
	156,975

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	81,900

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	682,500

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	682,500

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	44,362

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	13,650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	2,860

	52
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	130,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	39,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,500

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	52,000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,065

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	1,300

	53
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	9,060



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,359

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	7,701

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	2,718

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	2,718

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,272

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,272

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,178

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,087

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,181

	54
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	65,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	3,776

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,195

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	66,727

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	18,228

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,065

	55
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф10 A500C pas 150x150mm

	kg
	
	1 128,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	28,210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	5,642

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	1 139,684

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	5,642

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	11,284

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	338,520

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,677

	56
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 775,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	102,979

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	5,326

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 819,888

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	17,755

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	497,140

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,775

	57
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	17,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	85,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	7,920

	
	26631021000013
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	18,581

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	2,719

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	10,560

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	4,928

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu cota 3.550
	

	6. Fixare panouri perete



	58
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	4,039



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	171,658

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	120,160

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	34,332

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	17,166

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	4 039,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	22,214

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	20,195

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	20,195

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	20,195

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	1,616

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	2,423

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	22,214

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	38,370

	59
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	4,039



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	29,404

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	48,468

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	24,234

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	3,393

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	12,117

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	6,058

	60
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	117,131



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	169,840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	23,426

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	15,813

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	5,974

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	17,570

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	58,566

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	222,549

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fixare panouri perete
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


