Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Forarea sondei arteziene
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de executare					
		Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare					
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,150			
 2	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,000			
 3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,160			
 4	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	70,000			
 5	RCsB21A k=0.05
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	57 600,000			
 6	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x8 mm	м	150,000			
 7	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru filtru perforat d=168x8 mm	м	80,000			
 8	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj d=273 mm	м	20,000			
 9	Pret de piata
	Tevi de ridicarea apei d=60x5 mm	м	148,000			
 10	Pret de piata
	Achizitionarea cablului VPP	м	500,000			
   		Capitolul 1.2. Lucrari de foraj					
11	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm	м	10,000			
 12	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm	м	60,000			
 13	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	м	25,000			
 14	FjB03K
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm	м	35,000			
 15	FjB03I
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm	м	20,000			
 16	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu namol a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	м	150,000			
 17	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica	operatie	1,000			
 18	FjB03C k=0.48
	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm	м	10,000			
 19	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	м	10,000			
 20	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu namol a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	м	20,000			
 21	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=273x9 mm	м	20,000			
 22	FjF02A
	Cimentarea coloanelor la suprafata {Interval 20-0 m}	m3	1,730			
 23	Calcul
	Perioada de intarire a cimentului (ОЗЦ)	h-om	24,000			
 24	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	м	5,000			
 25	FjF05A
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	м	80,000			
   		Capitolul 1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila					
26	RpED15A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	м	500,000			
 27	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000			
 28	FjD05A
	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa {Piesa de ermetizare a sondei}	buc	1,000			
 29	FjE03B
	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora	120,000			
 30	RpAcB42A
	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	1,000			
 31	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	м	450,000			
 32	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"	buc	1,000			
   		Capitolul 1.4. Lucrari de punere in productie a forajelor					
33	RpED15A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	м	500,000			
 34	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50 mm	buc	1,000			
 35	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta unisens d=50 mm	buc	1,000			
 36	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar d=50 mm	buc	1,000			
 37	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm  Cap de bransament d=50	buc	1,000			
 38	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d=50 mm	buc	6,000			
 39	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,000			
 40	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	м	1,000			
 41	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Teu d=50x50x50 mm)	piesa	1,000			
 42	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Racord de otel d=59x3,0 mm L=0,15 m	buc	2,000			
 43	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/63 mm. Nota: Adaptor cu flansa d=63x2" PE	buc	1,000			
   		Capitolul 1.5. Ventilarea					
44	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000			
 45	AcA15C
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm 	м	3,000			
 46	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,000			
 47	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	1,000			
 48	VB04A
	Clapeta de ventilatie unificata cu dirijare manuala, cu perimetrul  200 mm	buc	1,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Contributii la fondul social si medical	24,00 %				
		Cheltuieli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
49	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" pentru determinarea parametrilor sondei	buc	1,000			
 50	07-04-030-07
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235"	buc	1,000			
 51	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Contributii la fondul social si medical	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
52	Pret de achizitie
	Pompa submersibila ETV 6-10-235	buc	1,000			
 53	Pret de achizitie
	Contor de apa d= 50mm	buc	1,000			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()