Lucrari de reparatie a etajului I din blocul de studii al LT M Eliade , amplasat in strada str. Mitropolit Banulescu Bodoni 33	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Tavane
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	60,000	
 2	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Fara pret Ghips-carton)
	m2	198,000	
 3	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	198,000	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
4	RpCO56A
	Demontarea pervazului
	m2	2,000	
 5	RpCO56B
	Demontari: lambriuri din lemn
	m2	190,000	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	455,000	
 7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2	455,000	
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
	m2	455,000	
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	455,000	
 10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	151,000	
 11	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de quartz la pereti
	m2	151,000	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	304,000	
 13	CN55A aplicativ
	Finisare manuala cu tencuiala decorativa  la suprafete interioare intr-un strat 
	m2	304,000	
 14	CN53A aplicativ
	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor (lac 0.05 l/m2)
	m2	304,000	
 15	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	166,000	
 16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,900	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafuri
	m2	24,900	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	24,900	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	24,900	
 20	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,000	
 21	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan
	m	143,000	
 		Capitolul 1.3. Pardosele
			
22	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	283,000	
 23	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	481,100	
 24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	283,000	
 25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	283,000	
 26	RpCK22A
	Pardoselilor din placi de granit gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu straifuri
	m2	283,000	
 27	RpCK27A
	Montarea treptelor din granit  gata fasonate si finisate, montate cu mortar de ciment marca 100-T, in grosime de 3 cm, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, curatarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, in camere de peste 16 mp, cu plinte orizontale la pereti pina la 15 cm latime
	m	27,000	
 28	RpCK27A
	Montarea plintelor din granit  gata fasonate si finisate, montate cu mortar de ciment marca 100-T, in grosime de 3 cm, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, curatarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, in camere de peste 16 mp, cu plinte orizontale la pereti pina la 15 cm latime
	m	143,000	
 		Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare
			
29	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	2,000	
 30	RpAcB34A
	Demontarea hidrantilor (5 buc recuperarea materiale)
	buc	7,000	
 31	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 63 mm
	m	93,000	
 32	RpSE21A k=0.5
	Demontarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm
	buc	1,000	
 33	RpSD04A
	Demontarea unui robinet revizie d 63 mm
	buc	1,000	
 34	RpSD04A
	Demontarea unui robinet revizie d 25 mm
	buc	3,000	
 35	RpIA16G k=0.5
	Demontarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control
	buc	1,000	
 36	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Material beneficiar
	buc	2,000	
 37	RpAcB05A
	Montarea hidrantilor de incendiu 
	buc	7,000	
 38	RpAcB05A
	Montarea panou de incendiu 
	buc	2,000	
 39	RpAcB05A
	Montarea panou de incendiu 
	buc	5,000	
 40	RpSA08G
	Montarea  tevii din otel pentru instalatii, zincata, la constructii industriale avind diametrul de 63 mm
	m	93,000	
 41	RpAcB03A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	1,000	
 42	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control
	buc	1,000	
 43	SD19B
	Robinet revizie d 25 mm
	buc	3,000	
 44	SD19E
	Robinet revizie d 63 mm
	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de electricitate
			
45	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	13,000	
 46	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize )
	buc	4,000	
 47	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)
	buc	5,000	
 48	10-04-067-22 k=0.5
	DEMONTAREA Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video
	buc	4,000	
 49	10-08-001-01 k=0.5
	DEMONTAREA Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.Senzor de miscare
	buc	5,000	
 50	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, 
	m	500,000	
 51	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	120,000	
 52	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000	
 53	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	2,750	
 54	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*1.5
	m	180,000	
 55	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*2.5
	m	95,000	
 56	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,750	
 57	3553
	Teava gofrata d=16 mm
	m	275,000	
 58	RpEA06A
	Montarea dozelor de distributie
	buc	18,000	
 59	08-03-573-3
	Panou electric 14 module
	buc	1,000	
 60	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete BZUM
	buc	1,000	
 61	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	12,000	
 62	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,000	
 63	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	6,000	
 64	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate  LED 600x600 
	buc	20,000	
 65	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Senzori de miscare
	buc	5,000	
 66	10-04-067-22
	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video
	buc	4,000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
67	351453
	Dulap BZUM
	buc	1,000	
 68	
	Panou electric 14 module
	buc	1,000	
 69	
	Intrerupator automat 25A
	buc	12,000	
 70	
	Corp de iluminat LED 600x600 
	buc	20,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.