Renovarea blocului sanitar in IP Liceul Teoretic Sireti (filiala)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1904/11-1-1
Deviz-oferta № 1904/11-1-1
Lucrari de  reparatie capitala
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii  (filiala)					
		Capitolul 1.1. Retele canalizare exterioare					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II TRANSEE	100 m3	0.910			
 2	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	6.000			
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip)	100 m3	0.052			
 4	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km (Nisip)	t	7.800			
 5	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(nisip)	100 m3	0.052			
 6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip LOCAL	m3	5.200			
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	30.000			
 8	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	30.000			
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.610			
 10	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.610			
   		Capitolul 1.1.2. Retele canalizare					
11	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	89.000			
   		Capitolul 1.1.3. Camine de vizita magistrale					
		Capitolul 1.1.3.1. Terasament camine d=1000					
12	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II SUB CAMINE	100 m3	0.120			
 13	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.040			
 14	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0.070			
 15	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.040			
 16	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 	t	6.000			
 17	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0.040			
   		Capitolul 1.1.3.2. Camine de vizita d=1000					
18	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	3.230			
 19	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	5.000			
 20	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta in jurul caminelor de vizita	100m2	0.050			
 21	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	11.000			
 22	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pireu din beton la camine)	m3	0.050			
 23	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris, pireu camine	m3	0.200			
   		Capitolul 1.1.3.3. Restabilire drum asfaltat					
24	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14.000			
 25	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  	m3	0.650			
 26	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 	t	1.040			
 27	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0.880			
 28	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	1.080			
 29	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  	m2	4.900			
 30	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	4.900			
 31	CALCUL
	Transportareamixturii asfaltice la distanta de 35 km	t	0.920			
       		Capitolul 1.2. Bloc sanitar WC- LCM					
32	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит )	m2	17.000			
 33	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка  цем-песч. стяжки  с полов)	m2	17.000			
 34	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip LOCAL	m3	5.200			
 35	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	5.200			
 36	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки полов т=3см)	m2	17.000			
 37	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Облицовка стен керамической плиткой  )	m2	27.000			
 38	RpCE07A
	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale , plane sau curbe, la  terase, balcoane, acoperisuri, seduri, bolti, subsoluri pe radiere etc.),   Гидроизоляция полов смесью "Hidrostop" (  материал -  только смесь Hidrostop )	m2	17.000			
 39	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)	m2	17.000			
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  tavanelor (водоэмульсионная окраска потолков - краска Baby Smile  )	m2	22.000			
 41	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.040			
 42	CD72C
	Pereti despartitori din PVC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PVC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13.120			
   		Capitolul 1.3. Lucrari tehnico-sanitare					
43	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( монтаж канализ. трубы 110мм)	m	25.000			
 44	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.000			
 45	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   -фасонина  d= 110	buc	19.000			
 46	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm фасонина D=50mm	buc	6.000			
 47	RpSA25A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (труба полипроп)	m	8.500			
 48	RpSA25B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (труба PE100 PN4 d40 мм )	m	5.500			
 49	RpSA25B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (труба полипроп 25мм )	m	10.500			
 50	RpSA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	2.000			
 51	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	15.000			
 52	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1/2" (монтаж шарового крана)	buc	15.000			
 53	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1/2" (монтаж шарового крана)	buc	15.000			
 54	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	23.000			
 55	RpSA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	15.500			
 56	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1/2" (монтаж шарового крана)	buc	7.000			
 57	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	21.000			
 58	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Установка умывальника  на ножке)	buc	4.000			
 59	RpSC25B
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat ( монтаж унитаза )	buc	6.000			
 60	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000			
 61	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя )	buc	4.000			
 62	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (подводной краник диаметр -1/2")	buc	8.000			
 63	RpSE17A
	Montarea elementelor de sus. a persoanelor cu handicap	buc	1.000			
 64	RpSE17A
	Montarea suport hirtie igienica	buc	7.000			
 65	RpSE17A
	Montarea doyator sapun	buc	3.000			
 66	RpSE17A
	Montarea dispenser prosob	buc	3.000			
 67	RpSE17A
	Montarea ventilator	buc	2.000			
 68	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (подводной краник диаметр -1/2" к радиаторам)	buc	8.000			
 69	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Фитинги к радиатарам диаметром 20 мм)	buc	13.000			
 70	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l  ( установка бойлера)	buc	2.000			
 71	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (подводной краник диаметр -1/2" к бойлеру)	buc	4.000			
 72	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов )	buc	6.000			
   		Capitolul 1.4.  Lucrari diverse					
73	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)	t	2.000			
 74	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m (Погрузка мусора )	t	2.000			
 75	TsI50H
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 20 км)	t	2.000			
    		Total	 lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Cheltuieli de transport					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					

 		Capitolul 2. Utilaj (filiala)					
76	1
	Boiler 50l  	buc	2.000			
  		Total	 lei				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare					

 		Capitolul 3. Lucrari de electrica  (filiala)					
77	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast (Установка светильников 4-х ламп.с люминесцентными лампами, включая крепление)	buc	8.000			
 78	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast (Установка светильников 2-х ламп.с люминесцентными лампами, включая крепление)	buc	2.000			
 79	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка провода ВВГ 3,0*1,5	m	51.000			
 80	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка провода ВВГ 3,0*2,5  )	m	78.000			
 81	RpEG05C
	Montarea tablourilor de distributie electrica , inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 automat  (Монтаж щитка на 3 автомата  )	buc	1.000			
 82	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  de 10-25 A, de constructie normala  ( установка автоматических  выключателей на 16 А )	buc	3.000			
 83	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor   (Установка выключателей )	buc	2.000			
 84	RpEE03B
	Montarea prizelor   ( монтаж розеток  )	buc	5.000			
  		Total	 lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Cheltuieli de transport					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					

		Capitolul 4. Lucrari de constructii  (liceu)					
		Capitolul 4.1. Lucrari tehnico-sanitare					
85	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( монтаж канализ. трубы 110мм)	m	6.000			
 86	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.000			
 87	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   -фасонина  d= 110	buc	14.000			
 88	RpSA25A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (труба полипроп)	m	5.000			
 89	RpSA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	3.000			
 90	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	12.000			
 91	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1/2" (монтаж шарового крана)	buc	6.000			
 92	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	18.000			
 93	RpSA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	31.000			
 94	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	8.000			
 95	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1/2" (монтаж шарового крана)	buc	14.000			
 96	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	34.000			
 97	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Установка умывальника  на ножке)	buc	4.000			
 98	RpSC25B
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat ( монтаж унитаза )	buc	4.000			
 99	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000			
 100	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя )	buc	4.000			
 101	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	8.000			
 102	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (подводной краник диаметр -1/2")	buc	16.000			
 103	RpSE17A
	Montarea elementelor de sus. a persoanelor cu handicap	buc	2.000			
 104	RpSE17A
	Montarea suport hirtie igienica	buc	4.000			
 105	RpSE17A
	Montarea dozator sapun	buc	4.000			
 106	RpSE17A
	Montarea dispenser prosob	buc	4.000			
 107	RpSE17A
	Montarea ventilator	buc	4.000			
 108	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l  ( установка бойлера)	buc	2.000			
 109	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (подводной краник диаметр -1/2" к бойлеру)	buc	4.000			
 110	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов )	buc	6.000			
    		Total	 lei				
		Asigurari sociale					
		Cheltuieli de transport					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					

 		Capitolul 5. Utilaj (liceu)					
111	1
	Boiler 50l  	buc	2.000			
  		Total	 lei				
		Depozitare stocare					

 		Capitolul 6. Lucrari de electrica  (liceu)					
112	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast (Установка светильников 4-х ламп.с люминесцентными лампами, включая крепление)	buc	16.000			
 113	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast (Установка светильников 2-х ламп.с люминесцентными лампами, включая крепление)	buc	4.000			
 114	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка провода ВВГ 3,0*1,5	m	102.000			
 115	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка провода ВВГ 3,0*2,5  )	m	156.000			
 116	RpEG05C
	Montarea tablourilor de distributie electrica , inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 automat  (Монтаж щитка на 3 автомата  )	buc	2.000			
 117	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  de 10-25 A, de constructie normala  ( установка автоматических  выключателей на 16 А )	buc	6.000			
 118	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor   (Установка выключателей )	buc	4.000			
 119	RpEE03B
	Montarea prizelor   ( монтаж розеток  )	buc	10.000			
  		Total	 lei				
		Asigurari sociale					
		Cheltuieli de transport					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					

 
	Total:					
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()