Primaria Varvareuca r-ul Floresti.	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 28
 Lucrari de reparatia curenta a drumurilor locale din s.Varvareuca r-ul Floresti

Valoarea de deviz  818 295,72 lei	
Intocmit in preţuri  curente 2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Capitolul 1. 
Lucrari de reparatie a drumurilor
					
		1.1. Capitolul 1.1.
 Reparatia drumuluicu acoperire beton asfaltic
					
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2	1 150,000	20,59
——————————
2,01
	23 675,88
——————————
2 314,18
	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,460	8 628,96
——————————
0,00
	3 969,32
——————————
0,00
	
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 150,000	126,39
——————————
2,88
	145 343,72
——————————
3 315,45
	
4	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala
	m2	258,000	134,45
——————————
16,72
	34 688,43
——————————
4 314,12

		Total Capitolul 1.1. Reparatia drumuluicu acoperire beton asfaltic
Inclusiv salariu				207 677,35
9 943,75	
		1.2. Capitolul 1.2.
 Piatra sparta
					
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder
	100m2	42,000	22,05
——————————
0,00
	926,10
——————————
0,00
	
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	42,000	4 613,98
——————————
284,84
	193 787,18
——————————
11 963,30

		Total Capitolul 1.2. Piatra sparta
Inclusiv salariu				194 713,28
11 963,30	
							
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie a drumurilor
Inclusiv salariu				402 390,63
21 907,05	
		2. Capitolul 2. 
Lucrari de constructie a sistemului pluvial
					
		2.1. Capitolul 2.1. Razdel
					
7	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren foarte  tare
	m3	18,000	209,88
——————————
209,88
	3 777,88
——————————
3 777,88
	
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	5,000	4 995,08
——————————
2 191,08
	24 975,40
——————————
10 955,40
	
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,600	1 394,77
——————————
392,67
	836,86
——————————
235,60
	
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	640,000	13,06
——————————
2,59
	8 358,43
——————————
1 660,61
	
11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	64,000	1 288,07
——————————
475,69
	82 436,54
——————————
30 444,48

		Total Capitolul 2.1. Razdel
Inclusiv salariu				120 385,11
47 073,97	
							
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie a sistemului pluvial
Inclusiv salariu				120 385,11
47 073,97	

		Total	 lei			522 775,74
	
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %			15 520,73
	
		Transportarea	10,00 %			36 091,25
	
		Cheltuieli directe	100,00 +			574 387,72
	
		Cheltuieli de regie	12,00 %			68 926,53
	
		Total	100,00 +			643 314,25
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			38 598,85
	
		Total	100,00 +			681 913,10
	
		TVA	20,00 %			136 382,62

Total deviz:
Inclisiv salariu				818 295,72
——————
68 981,02

Intocmit 	Braghis N.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)