CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   PRIMARIA MUN.BĂLȚI
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 	PRIMARIA MUN.BĂLȚI
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea ferata) in continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str.1 Mai, din mun.Balti
Iluminarea stradala
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de constructie 
	
1	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3	6,67	
2	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	6,67	
3	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	6,67	
4	33-04-003-1
	Montarea pilonilor metalici neoxidabili  h=9m
	buc	62,00	
5	material
	Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare  H=9m  (AD90)
	set	62,00	
6	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg)
	100 m	0,75	
7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	62,00	
8	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	62,00	
9	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 
	m3	34,10	
		2. Lucrari de montare 
	
10	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	18,50	
11	
	Nisip
	m3	185,00	
12	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
	100 m	20,50	
13	
	Cablu АПвБбШп-5х25mm2
	m	2 050,00	
14	pretul firmei
	Banda de avertizare ЛСЭ 300
	m	1 850,00	
15	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,  (Consola cu un singur brat 2.5m)
	buc	62,00	
16	material
	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m
	buc	62,00	
17	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100W  
	buc	62,00	
18	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2)
	100 m	24,80	
19	
	Cablu ПРГН-1,5mm2
	m	2 480,00	
20	08-02-167-2
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) 
	buc	68,00	
21	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,  (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect)
	buc	1,00	
22	08-01-080-1
	Montarea fotoreleu ФР 602
	buc	1,00	
23	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
24	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta (ПРС 6)
	buc	62,00	
25	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (Cutie interconexiune K654)
	buc	62,00	
		3. Utilaj
	
26	pretul firmei
	Corp de iluminat LED-100W  
	buc	62,00	
27	pretul firmei
	Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2
	buc	62,00	
28	pretul firmei
	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF05-250-59 (Complect cu contor)
	set.	1,00	
29	material
	Cutie interconexiune K654
	buc	62,00	
30	pretul firmei
	Siguranta ПРС 6
	buc	62,00	
31	pretul firmei
	Fotoreleu ФР 602
	buc	1,00