Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de constructie a teatrului de vara din satul Rautel, r-ul Falesti	Investitor Primaria satul Rautel, r-ul Falesti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Structura de rezistenta
					
		1.2. Lucrari de terasament
					
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3			933,33
—————
0,00	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,720	250,00	933,33	
2	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare
	m3			132,57
—————
132,57	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,650	50,00	132,57	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3			43,50
—————
43,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	50,00	43,50	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	0,00	0,00	
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			355,10
—————
49,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150	200,00	230,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40	
5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3			43,50
—————
43,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	50,00	43,50	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	0,00	0,00	
6	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3			9,00
—————
9,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	50,00	9,00	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			960,00
—————
440,91	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	50,00	440,91	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	50,00	519,09	
		1.3. Executarea fundatiei si a pardoselei
					
8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			92,31
—————
60,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	50,00	52,50	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,01	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,00	0,30	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	1,00	0,03	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	15,00	0,75	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	15,00	1,20	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,100	150,00	15,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	16,00	1,92	
9	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			18,63
—————
2,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	50,00	2,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0,20	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,150	1,00	0,15	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,00	0,15	
10	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  22 mm inclusiv in fundatii izolate AI d22
	kg			18,63
—————
2,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	50,00	2,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0,20	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,150	1,00	0,15	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,00	0,15	
11	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor AI d6 mm in fundatii izolate
	kg			19,62
—————
3,95	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	50,00	3,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0,20	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,150	1,00	0,15	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,00	0,15	
12	CA09A
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate
	m3			1 136,15
—————
185,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,700	50,00	185,00	
	2663102100921	Beton de ciment  clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,820	850,00	697,15	
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,500	500,00	250,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,400	10,00	4,00	
13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
	m3			1 141,12
—————
192,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	50,00	172,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20,00	
	2663102100000	Beton 	m3	1,025	850,00	880,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	250,00	62,50	
14	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			355,10
—————
49,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150	200,00	230,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40	
15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			960,50
—————
441,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	50,00	441,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	50,00	519,50	
16	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			19,75
—————
3,70	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	50,00	3,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0,20	
	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	1,025	15,00	15,38	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,00	0,15	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280	1,00	0,28	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001	250,00	0,25	
17	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B7.5...pardoseli
	m3			1 140,97
—————
192,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	50,00	172,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20,00	
	2663102100000	Beton 	m3	1,025	850,00	879,97	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	250,00	62,50	
		1.4. Executarea constructiei metalice
					
18	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg			22,66
—————
5,25	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,105	50,00	5,25	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040	15,00	15,76	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	20,00	0,40	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	32,00	0,32	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	10,00	0,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,013	10,00	0,13	
19	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t			17 367,95
—————
2 000,00	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,000	50,00	1 750,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	50,00	250,00	
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	15,00	15 300,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	32,00	14,36	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	1,00	6,50	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,500	1,00	6,50	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,500	1,00	6,50	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	16,00	1,03	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	16,00	1,58	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	15,00	30,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	0,00	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	10,00	1,48	
20	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t			326,88
—————
191,06	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	50,00	191,06	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	25,00	130,04	
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	16,00	5,78	
		1.5. Lucrari de finisare
					
21	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. gr. 10 cm culoare albastra inclusiv sistema de fixare si profil de finisare
	m2			574,77
—————
68,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	50,00	62,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,120	50,00	6,00	
	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	1,020	350,00	367,71	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,200	25,00	82,40	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	3,00	9,27	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,000	3,00	9,27	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	70,00	12,62	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	250,00	25,00	
22	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Policarbonat alveolar
	m2			288,46
—————
60,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	50,00	55,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00	
	2710403642000	Policarbonat alveolar	m2	1,150	150,00	181,13	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	30,00	18,90	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,000	3,00	15,75	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	15,00	5,12	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,100	20,00	2,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	10,00	0,22	
23	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2			1 365,07
—————
81,85	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	50,00	81,85	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 200,00	1 200,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,500	1,00	6,50	
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	10,00	26,43	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	10,00	27,38	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,640	10,00	6,43	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,193	70,00	13,33	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	10,00	0,30	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	10,00	1,73	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,13	
24	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2			2 158,73
—————
80,16	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	50,00	80,16	
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	1,000	2 000,00	2 000,00	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,156	70,00	10,93	
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	10,00	34,71	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	10,00	20,69	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,450	10,00	4,50	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,043	1,00	5,04	
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	1,00	0,01	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,40	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,98	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,032	10,00	0,32	
25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			61,78
—————
35,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	50,00	30,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,57	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	60,00	0,72	
26	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2			20,78
—————
12,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	50,00	10,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	50,00	2,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,40	6,02	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18	
27	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm placi portelanat de calitate superioara forma schindura din lemn
	m2			216,44
—————
59,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	50,00	59,00	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	130,00	135,24	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	4,700	2,00	9,49	
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	20,00	9,29	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,000	0,10	2,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	60,00	0,75	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	10,00	0,63	
28	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  culoare galben
	m2			236,14
—————
82,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	50,00	82,50	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	130,00	133,94	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,700	2,00	7,47	
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	20,00	9,49	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,000	0,10	2,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	60,00	0,60	
29	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea treptelor si clumbelor cu grosime suprafata facturata alb/galben
	m2			337,86
—————
192,75	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	50,00	192,75	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,020	120,00	122,40	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	2,00	11,60	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	15,00	2,25	
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	20,00	4,00	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	50,00	1,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,00	0,00	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	10,00	3,43	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036	10,00	0,36	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07	
30	CH06A
	Balustrada din INOX Teava orizontala Ф45 1ml/ml teava orizontala Ф15 3ml/ml Teava verticala Ф35 1,84 ml/ml
	m			1 054,55
—————
45,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	50,00	45,00	
	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000	1 000,00	1 000,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	0,00	0,00	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	32,00	1,94	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	1,40	0,98	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	25,00	0,63	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	30,00	6,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.