Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Institutia de educatie timpurie nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2			24,217
—————
24,217	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,11	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3			231,087
—————
227,757	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,75	2,49	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,50	0,84	
3	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			20,106
—————
18,451	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	57,66	18,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,75	0,47	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
4	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2			6,883
—————
6,343	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,80	0,54	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			16,711
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=1 - la salariu, materiale, utilaje
	m2			28,022
—————
26,524	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,70	0,56	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,75	0,62	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,50	0,32	
		1.2. Timplarie
					
7	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 548,337
—————
54,777	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 467,00	1 467,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,00	0,53	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,12	1,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
8	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			224,750
—————
144,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	80,00	80,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
9	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului - 1,5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2			1 139,807
—————
63,945	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,94	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,5000	0,10	0,65	
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,50	2,38	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,90	14,51	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,5100	1,80	0,92	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1230	17,00	2,09	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	10,50	0,30	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	23,50	3,76	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	12,02	1,25	
10	pretul firmei
	Plasa de moschit
	m2			143,200
—————
0,000	
	22113	Plasa de moschit	m2	1,0000	143,20	143,20	
11	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm
	m			84,594
—————
5,189	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	1,0000	78,70	78,70	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
12	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm
	m			109,569
—————
23,064	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	1,0000	86,00	86,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
13	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m			32,504
—————
14,992	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,90	16,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,40	0,18	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
14	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2
	m			83,706
—————
76,111	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	50,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	25,37	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,67	3,27	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	2,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,40	2,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,75	0,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	31,80	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,50	0,02	
15	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Deschisuri exterioare
	m2			121,261
—————
98,022	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,67	17,54	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,40	5,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,75	0,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	31,80	0,25	
16	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			114,125
—————
85,683	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,24	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,35	19,72	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,75	0,23	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	14,00	0,41	
17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
		1.3. Tavan
					
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2			18,180
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2			99,064
—————
88,220	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,64	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29	
24	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  k=5
	m2			100,539
—————
89,373	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,37	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	9,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,75	0,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20	
25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,63	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,63	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,11	
		1.4. Pereti
					
30	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12,5 cm grosime Material marunt (apa, cirpe, etc) =1,005
	m2			295,116
—————
154,713	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,80	58,67	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,94	5,68	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,93	15,32	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,90	47,51	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,40	2,13	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,20	1,74	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,14	4,25	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,10	0,15	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,06	1,77	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	23,00	0,37	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,50	0,10	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	18,90	1,22	
31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2			18,180
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			81,137
—————
70,345	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,64	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24	
33	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2			80,013
—————
69,192	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,19	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	9,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,75	0,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,84	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23	
34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
38	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
39	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			266,621
—————
141,267	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	103,50	108,67	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,67	0,67	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,01	0,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,75	0,17	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18	
40	CK26C
	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm
	m			18,194
—————
5,189	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	772521106718393	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	1,0000	12,30	12,30	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
41	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc			104,025
—————
12,685	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	88,75	88,75	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	11,00	1,65	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,67	0,83	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
		1.5. Pardosele
					
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2			19,699
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	27,80	11,54	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			70,343
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,67	21,71	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,40	7,37	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,75	0,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	31,80	0,38	
44	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2			86,611
—————
13,492	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,56	70,12	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,14	2,18	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact intr-un strat, la pardosele
	m2			18,181
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	7782430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
46	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm; Grosime strat de uzura: 0,6 mm; 2K. Material marunt (cuie, ticling, capace) =1,0150
	m2			167,892
—————
63,426	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	67,40	71,83	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,56	0,53	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	13,70	8,34	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,67	0,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,75	0,03	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,80	4,02	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	11,00	0,27	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	175,40	0,11	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,40	16,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31	
47	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			301,081
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,01	0,20	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,70	15,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18	
		1.6. Lucrari diverse
					
48	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t			337,888
—————
337,888	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89	
49	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t			43,245
—————
43,245	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24	
50	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			25,800
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,80	
		2. Lucrari electrice
					
51	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69	
52	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc			3,460
—————
3,460	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46	
53	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m			3,460
—————
3,460	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46	
54	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreurpator 2 clape)
	buc			63,906
—————
15,568	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,25	0,06	
55	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc			73,457
—————
25,370	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,25	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,40	0,28	
56	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc			59,582
—————
17,875	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,80	38,56	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,25	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,08	0,16	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,08	0,16	
57	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol. dibluri etc)=1,020
	buc			403,845
—————
100,905	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	57,66	100,91	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	297,00	302,94	
58	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			23,349
—————
8,649	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	14,00	14,70	
59	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m			51,894
—————
51,894	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,8000	57,66	46,13	
60	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1
	m			43,624
—————
38,632	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,70	0,28	
61	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m			29,829
—————
20,181	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	8,90	9,63	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0200	1,10	0,02	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.