CPPC "Orfeu", str. Macilor, 37	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari generalegrupei si casa scarii
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	12,8000	
 2	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	150,0000	
 3	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2	165,6000	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti
	m2	379,0000	
 5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000
	m2	98,0000	
 6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	32,0000	
 7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	125,0000	
 8	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	15,0000	
 9	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	12,0000	
 10	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	13,0000	
 		Capitolul 1.2. Timplarie
			
11	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	12,8000	
 12	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm
	m	17,0000	
 13	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	65,0000	
 14	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice  -coltare 20*20mm
	m	22,0000	
 15	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	65,0000	
 16	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	24,0000	
 17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,0000	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	24,0000	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	24,0000	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	24,0000	
 21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	24,0000	
 22	CH06A
	Balustrada din inox
	m	18,0000	
 		Capitolul 1.3. Tavan
			
23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	137,0000	
 		Capitolul 1.4. Pereti
			
24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	379,0000	
 25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	379,0000	
 26	CF51B k=6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
K=3,0000
	m2	379,0000	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	379,0000	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	379,0000	
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	379,0000	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	379,0000	
 31	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	379,0000	
 32	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	125,0000	
 33	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	123,0000	
 34	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	58,0000	
 35	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000	
 		Capitolul 1.5. Pardosele
			
36	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat
	m2	170,0000	
 37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	170,0000	
 38	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2	105,0000	
 39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	170,0000	
 40	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; tip 2K.
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150
	m2	105,0000	
 41	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	65,0000	
 		Capitolul 1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
			
42	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	35,0000	
 43	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m	3,5000	
 44	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	35,0000	
 45	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	12,0000	
 46	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	15,0000	
 47	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	4,0000	
 48	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	4,0000	
 49	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	4,0000	
 50	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	8,0000	
 51	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,0000	
 52	RpSD27C
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100
	buc	1,0000	
 53	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,0000	
 54	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	buc	1,0000	
 55	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	28,0000	
 56	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Trecere d=100/50 mm
	buc	6,0000	
 57	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm
	m	38,0000	
 58	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Mufa
	buc	9,0000	
 59	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Cot
	buc	8,0000	
 60	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Revizia
	buc	2,0000	
 61	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta / PVC d=100 mm
	buc	2,0000	
 62	RpSB11D1
	Montarea ramificatiei simple din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Teu
	buc	9,0000	
 63	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	3,0000	
 64	RpSC21C1
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal
Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0300
	buc	4,0000	
 65	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	4,0000	
 66	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,0000	
 67	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	3,0000	
 68	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc	3,0000	
 69	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din  polimetacril MINI 120x70 avind teava de scurgere din material plastic,
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0100
	buc	1,0000	
 70	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	1,0000	
 71	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500
	m	65,0000	
 72	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200
	buc	8,0000	
 73	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	16,0000	
 74	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)
	buc	6,0000	
 75	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)
	buc	8,0000	
 76	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2
	buc	4,0000	
 77	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel  cu diametrul pina la 2"
	buc	6,0000	
 78	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0000
	buc	8,0000	
 79	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	8,0000	
 80	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0000
	buc	8,0000	
 		Capitolul 1.7. Retele de incalzire  
			
81	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc	11,0000	
 82	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	22,0000	
 83	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc	11,0000	
 84	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	11,0000	
 85	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	105,0000	
 86	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	105,0000	
 87	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  cot 25 mm
	buc	35,0000	
 88	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  racord olandez 25x3/4
	buc	22,0000	
 89	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm
	buc	25,0000	
 90	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm
	buc	30,0000	
 91	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	3,0000	
 92	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
Material  marunt=1,0400
	buc	9,0000	
 93	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm
Material  marunt=1,0300
	buc	11,0000	
 94	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  reductie 25 mm
	buc	11,0000	
 95	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc	6,0000	
 96	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500
	buc	12,0000	
 97	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	18,0000	
 98	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	36,0000	
 99	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0000
	buc	12,0000	
 		Capitolul 1.8. Lucrari diverse
			
100	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	5,0000	
 101	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	5,0000	
 102	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	5,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
103	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	24,0000	
 104	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	26,0000	
 105	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	125,0000	
 106	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,0000	
 107	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( Intrerupator 2 clape)
	buc	2,0000	
 108	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146
	buc	6,0000	
 109	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	12,0000	
 110	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18
K=2,0000
	buc	28,0000	
 111	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi led
	buc	104,0000	
 112	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	125,0000	
 113	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp - Cablu VVG 3*1.5
	m	195,0000	
 114	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	65,0000	
 115	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
116	Pret de material
	Dulap metalic ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135,
		2,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.