WinСмета2000     
Гимназия села с.Котовское	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназия села# примэрия с.Котовское

Valoarea de deviz  1 186 087,95 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков					
		1.1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм					
1	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	937,000	14,47
—————
4,20
	13 555,93
—————
3 935,40
	
2	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 100
	m2	880,000	208,62
—————
73,89
	183 582,98
—————
65 018,80
	
3	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren  XPS 100 (Soclu)
	m2	57,000	278,48
—————
60,13
	15 873,08
—————
3 427,55
	
4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	880,000	14,47
—————
4,20
	12 731,40
—————
3 696,00
	
5	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	880,000	100,33
—————
42,70
	88 292,16
—————
37 576,00
	
6	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	57,000	269,41
—————
101,50
	15 356,19
—————
5 785,50
	
7	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	937,000	33,23
—————
26,25
	31 134,90
—————
24 596,25
	
8	RpCI42A
	Разборка оконных отливов
	m	76,000	5,12
—————
4,90
	389,12
—————
372,40
	
9	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 300 mm
	m	76,000	85,55
—————
14,00
	6 501,80
—————
1 064,00

					
 			Total Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм
	            			367 417,56	
			Inclusiv salariu				145 471,90	
 		1.2. Замена столярных изделий					
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	205,090	14,70
—————
14,70
	3 014,90
—————
3 014,90
	
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	18,690	14,68
—————
14,68
	274,40
—————
274,40
	
12	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	22,080	1 209,35
—————
25,55
	26 702,45
—————
564,20
	
13	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	183,010	1 183,03
—————
19,60
	216 506,41
—————
3 587,15
	
14	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	130,000	100,88
—————
12,60
	13 114,14
—————
1 638,00
	
15	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm
	m	130,000	85,55
—————
14,00
	11 121,50
—————
1 820,00
	
16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	18,690	1 414,55
—————
28,35
	26 438,00
—————
529,90
	
17	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	361,000	26,77
—————
23,10
	9 665,58
—————
8 339,10
	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	90,250	35,19
—————
19,25
	3 175,97
—————
1 737,40

					
 			Total Замена столярных изделий
	            			310 013,35	
			Inclusiv salariu				21 505,05	
 		1.3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100ьь					
19	TsH85A
	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure
	100m2	6,420	84,34
—————
84,34
	541,45
—————
541,45
	
20	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	642,000	171,61
—————
3,15
	110 172,92
—————
2 022,30
	
21	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	642,000	18,66
—————
8,75
	11 982,55
—————
5 617,50

					
 			Total Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100ьь
	            			122 696,92	
			Inclusiv salariu				8 181,25	

					
 			Total Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков
	            			800 127,83	
			Inclusiv salariu				175 158,20	
 		2. Частичный ремон здания котельной					
		2.1. Демонтажные работы					
22	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	44,000	25,64
—————
25,20
	1 128,16
—————
1 108,80
	
23	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	44,000	6,96
—————
6,30
	306,24
—————
277,20
	
24	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	44,000	15,19
—————
13,65
	668,36
—————
600,60
	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	4,140	14,71
—————
14,71
	60,90
—————
60,90
	
26	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	42,000	26,55
—————
8,05
	1 115,10
—————
338,10
	
27	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка потолка из жестяных листов)
	m2	42,000	8,75
—————
8,75
	367,50
—————
367,50
	
28	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu(у входа двери)
	m3	0,450	248,87
—————
119,78
	111,99
—————
53,90
	
29	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu(отмостка)
	m3	1,170	249,45
—————
119,66
	291,86
—————
140,00

					
 			Total Демонтажные работы
	            			4 050,11	
			Inclusiv salariu				2 947,00	
 		2.2. Кровля					
30	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	0,600	5 238,63
—————
843,50
	3 143,18
—————
506,10
	
31	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,600	187,90
—————
29,75
	112,74
—————
17,85
	
32	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  0,45 м3/120 мп
	m2	44,000	43,26
—————
10,32
	1 903,30
—————
454,30
	
33	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	44,000	18,66
—————
8,75
	821,24
—————
385,00
	
34	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки- рейки сечением 50*50 мм для крепления пленки) - 80 мп
	m3	0,200	4 865,50
—————
770,00
	973,10
—————
154,00
	
35	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,580	664,36
—————
110,43
	385,33
—————
64,05
	
36	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2	0,580	436,81
—————
153,88
	253,35
—————
89,25
	
37	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	44,000	170,04
—————
42,00
	7 481,68
—————
1 848,00
	
38	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10 мм)
	m2	10,800	26,00
—————
8,91
	280,75
—————
96,25
	
39	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	10,800	31,09
—————
19,25
	335,81
—————
207,90

					
 			Total Кровля
	            			15 690,48	
			Inclusiv salariu				3 822,70	
 		2.3. Проемы					
40	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	4,140	1 289,01
—————
38,47
	5 336,49
—————
159,25
	
41	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150 mm
	m	4,600	85,56
—————
14,00
	393,59
—————
64,40

					
 			Total Проемы
	            			5 730,08	
			Inclusiv salariu				223,65	
 		2.4. Потолки					
42	IzF14D
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (gr. 50  mm Tehnofgas 145kg/m3)
	m2	44,000	91,60
—————
4,90
	4 030,40
—————
215,60
	
43	CK28A
	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar 100*30mm
	m2	44,000	324,72
—————
96,25
	14 287,56
—————
4 235,00
	
44	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv
	m2	42,000	151,35
—————
35,00
	6 356,70
—————
1 470,00

					
 			Total Потолки
	            			24 674,66	
			Inclusiv salariu				5 920,60	
 		2.5. Отделка					
45	RpCJ12A2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	2,100	92,59
—————
71,50
	194,43
—————
150,15
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact
	m2	42,000	4,83
—————
1,05
	202,65
—————
44,10
	
47	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,000	59,39
—————
42,70
	2 494,39
—————
1 793,40
	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,000	4,51
—————
1,05
	189,42
—————
44,10
	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,000	35,19
—————
19,25
	1 477,98
—————
808,50
	
50	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	0,400	28,25
—————
2,62
	11,30
—————
1,05

					
 			Total Отделка
	            			4 570,17	
			Inclusiv salariu				2 841,30	
 		2.6. Фасады					
51	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm, plasa 160 g/m2, corniere - 20 m, adeziv gr. 10 mm
	m2	54,000	211,26
—————
80,85
	11 408,10
—————
4 365,90
	
52	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	54,000	14,47
—————
4,20
	781,24
—————
226,80
	
53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	54,000	100,33
—————
42,70
	5 417,84
—————
2 305,80

					
 			Total Фасады
	            			17 607,18	
			Inclusiv salariu				6 898,50	
 		2.7. Отсостка и крыльцо у входа					
54	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)
	m3	3,250	41,68
—————
41,68
	135,45
—————
135,45
	
55	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr.15 cm
	m3	1,300	503,81
—————
31,50
	654,95
—————
40,95
	
56	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr. 5 cm
	m3	0,500	510,30
—————
34,30
	255,15
—————
17,15
	
57	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,900	1 071,18
—————
203,39
	964,06
—————
183,05
	
58	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	3,300	61,79
—————
41,89
	203,92
—————
138,25
	
59	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,450	1 067,51
—————
203,00
	480,38
—————
91,35

					
 			Total Отсостка и крыльцо у входа
	            			2 693,91	
			Inclusiv salariu				606,20	
 		2.8. Монтаж					
60	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,000	7,70
—————
7,70
	46,20
—————
46,20
	
61	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W *Установка светильников б/у обратно на место после ремонта
	buc	6,000	39,12
—————
32,90
	234,72
—————
197,40
	
62	RpEF16B
	Montarea aplicelor de perete, tip PH 203 SG( Установка плафона на стену на улице)
	buc	1,000	620,65
—————
12,25
	620,65
—————
12,25

					
 			Total Монтаж
	            			901,57	
			Inclusiv salariu				255,85	

					
 			Total Частичный ремон здания котельной
	            			75 918,16	
			Inclusiv salariu				23 515,80	
 
	Cheltuieli directe	 lei			876 045,99	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			44 701,65	
	Transport materiale	3,00 %			20 054,41	
	Total	100,00 +			940 802,05	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			28 224,06	
	Total	100,00 +			969 026,11	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			19 380,52	
	Total	100,00 +			988 406,63	
	TVA	20,00 %			197 681,32	
	Total deviz:				1 186 087,95	
	Inclusiv salariu				198 674,00	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Comitetul Executiv UTA Gagauzia)	
                                      (funcţia, semnătura)	

Гимназия села с.Котовское	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназия села# примэрия с.Котовское

Valoarea de deviz  1 186 087,95 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	4,56	35,00	159,60	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	35,00	1,05	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 353,07	35,00	47 357,45	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,37	35,00	362,95	
 5.	7124010010700	Dulgher	h-om	723,03	35,00	25 306,05	
 6.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,95	35,00	558,25	
 7.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	13,01	35,00	455,35	
 8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,55	35,00	4 254,25	
 9.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,16	35,00	215,60	
 10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 979,69	35,00	69 289,15	
 11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,31	35,00	255,85	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,86	35,00	3 180,10	
 13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	224,52	35,00	7 858,20	
 14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	71,08	35,00	2 487,80	
 15.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	4,14	35,00	144,90	
 16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,00	35,00	1 470,00	
 17.	7422010060100	Timplar	h-om	267,11	35,00	9 348,85	
 18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,00	35,00	735,00	
 19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	202,23	35,00	7 078,05	
 20.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	348,54	35,00	12 198,90	
 21.	9310060019930	Muncitor	h-om	170,19	35,00	5 956,65	
		Total manopera				198 674,00	
			Materiale:
 1.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,01	250,00	252,50	
 2.	1212121212121	apa	m3	5,24	0,00	0,00	
 3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,57	200,00	114,00	
 4.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,93	200,00	186,00	
 5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,30	200,00	460,00	
 6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,48	200,00	496,00	
 7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,41	25,00	10,25	
 8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,86	18,00	15,48	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,57	15,00	383,55	
 10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	3 000,00	600,00	
 11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,55	3 000,00	1 650,00	
 12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,06	3 000,00	180,00	
 13.	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,50	3 000,00	1 500,00	
 14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,28	3 000,00	840,00	
 15.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,27	3 000,00	6 810,00	
 16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,05	3 000,00	150,00	
 17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,04	3 000,00	120,00	
 18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,10	3 000,00	300,00	
 19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,28	3 000,00	840,00	
 20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,11	3 000,00	330,00	
 21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,33	45,00	14,85	
 22.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,14	1 200,00	4 968,00	
 23.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	205,09	1 150,00	235 853,50	
 24.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,69	1 350,00	25 231,50	
 25.	2051142950700	Dibluri	buc	14,00	2,00	28,00	
 26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	642,00	2,50	1 605,00	
 27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,32	800,00	256,00	
 28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,50	16,50	74,25	
 29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,54	13,50	7,29	
 30.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,92	13,50	39,42	
 31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,40	25,00	10,00	
 32.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	982,26	21,50	21 118,59	
 33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,18	18,00	21,24	
 34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	52,85	65,00	3 435,25	
 35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,30	22,40	141,12	
 36.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,00	30,00	30,00	
 37.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	52,90	34,50	1 825,05	
 38.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03	34,50	1,04	
 39.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,05	28,00	57,40	
 40.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	17,36	16,50	286,44	
 41.	24302226101010	Grund Betonocontact	kg	395,15	24,50	9 681,18	
 42.	24302261000001	Fuga	kg	24,76	18,64	461,53	
 43.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	387,61	24,50	9 496,44	
 44.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,08	4,20	4,54	
 45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,44	4,50	136,98	
 46.	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	4,62	38,00	175,56	
 47.	2430226109307	Diluant decapant	kg	21,00	25,00	525,00	
 48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 799,22	2,40	9 118,12	
 49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 480,26	2,40	13 152,62	
 50.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,31	2,85	721,93	
 51.	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,22	30,00	156,60	
 52.	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,00	350,00	350,00	
 53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,40	3,50	4,90	
 54.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,60	85,00	11 271,00	
 55.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26 kg/m3*  XPS 100mm	m2	61,60	170,00	10 472,00	
 56.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	222,20	170,00	37 774,00	
 57.	25213026029311	Placi termoizolante, placi polistiren  EPS 100	m2	728,82	65,00	47 373,30	
 58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 101,00	8,00	8 808,00	
 59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	765,20	1,55	1 186,06	
 60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,36	850,00	306,00	
 61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,45	6,50	54,93	
 62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,88	2,10	629,75	
 63.	26531021008311	Tink	kg	2 148,20	25,00	53 705,00	
 64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	201,59	3,50	705,57	
 65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,80	0,00	0,00	
 66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05	0,00	0,00	
 67.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	58,72	140,00	8 220,80	
 68.	2670112202900	Baghete din lemn	m	115,57	28,00	3 235,96	
 69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	161,84	2,00	323,68	
 70.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,40	2,00	10,80	
 71.	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	2,03	15,00	30,45	
 72.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	812,57	7,20	5 850,50	
 73.	26821626113170	Placi vata minerala termoiz. cladiri 	m2	648,42	130,00	84 294,60	
 74.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm	m2	58,36	85,00	4 960,60	
 75.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50 mm	m2	44,88	85,00	3 814,80	
 76.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	53,13	90,00	4 781,70	
 77.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	27,72	12,50	346,50	
 78.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,63	11,00	28,93	
 79.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,02	11,00	165,22	
 80.	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	341,76	3,20	1 093,63	
 81.	2732103646070	Tabla cutata  	m2	46,62	90,00	4 195,80	
 82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,17	13,50	2,30	
 83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	210,60	70,00	14 742,00	
 84.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,80	22,00	501,60	
 85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,65	15,00	144,75	
 86.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,99	1,00	0,99	
 87.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,70	1,00	0,70	
 88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 109,75	0,35	738,41	
 89.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,60	0,50	58,80	
 90.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,00	0,50	7,00	
 91.	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	231,00	0,35	80,85	
 92.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,99	1,00	0,99	
 93.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,70	1,00	0,70	
 94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	22,00	0,44	
 95.	2874125883079	Saibe  M 16	buc	0,70	1,00	0,70	
 96.	2874125886734	Nituri POP	buc	378,00	0,30	113,40	
 97.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 114,54	0,50	3 057,27	
 98.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,32	22,00	95,04	
 99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,10	22,00	24,20	
 100.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 478,96	0,10	847,89	
 101.	4011106202741	Energie electrica	kw	168,60	0,00	0,00	
 102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,45	0,00	0,00	
 103.	4100126202818	 Apa	m3	4,04	0,00	0,00	
 104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,75	2,00	195,50	
		Total materiale de construcţii				668 480,23	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,02	350,00	7,00	
 2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,09	350,00	31,50	
 3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,76	400,00	304,00	
 4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 216,50	1,00	4 216,50	
 5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,37	400,00	148,00	
 6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,47	350,00	164,50	
 7.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	29,80	22,00	655,60	
 8.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,57	22,00	78,54	
 9.	2922140007000	Macara 	h-ut	2,02	350,00	707,00	
 10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,17	45,00	1 042,65	
 11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,67	15,00	385,05	
 12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,55	32,00	625,60	
 13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,11	32,00	3,52	
 14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,54	45,00	24,30	
 15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,16	28,00	116,48	
 16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,47	85,00	39,95	
 17.	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,44	55,00	24,20	
 18.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	45,00	16,20	
 19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	45,00	0,90	
 20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,63	45,00	28,35	
 21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,42	20,00	128,40	
 22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	5,60	22,00	123,20	
 23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,26	32,00	8,32	
 24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	200,00	12,00	
		Total utilaje de construcţii				8 891,76	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			876 045,99	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			44 701,65	
	Transport materiale	3,00 %			20 054,41	
	Total	100,00 +			940 802,05	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			28 224,06	
	Total	100,00 +			969 026,11	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			19 380,52	
	Total	100,00 +			988 406,63	
	TVA	20,00 %			197 681,32	
	Total deviz:				1 186 087,95	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Comitetul Executiv UTA Gagauzia)	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 ООО
Гимназия села с.Котовское	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназия села# примэрия с.Котовское
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков					
		1.1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм					
1	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			14,47
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,20	
	24302226101010	Grund Betonocontact	kg	0,4150	24,50	10,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
2	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 100
	m2			208,62
—————
73,89	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	35,00	63,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2910	35,00	10,19	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,40	9,14	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,40	13,57	
	25213026029311	Placi termoizolante, placi polistiren  EPS 100	m2	0,8200	65,00	53,83	
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	170,00	42,92	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	3,20	1,10	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	22,00	0,55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	32,00	0,61	
3	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren  XPS 100 (Soclu)
	m2			278,48
—————
60,13	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,00	49,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2980	35,00	10,43	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,70	
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26 kg/m3*  XPS 100mm	m2	1,0700	170,00	183,72	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	3,20	1,10	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	22,00	0,55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	32,00	0,58	
4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			14,47
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,20	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
5	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2			100,33
—————
42,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13	
6	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2			269,41
—————
101,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	35,00	101,50	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	140,00	144,22	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,85	12,67	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,64	8,10	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,50	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	28,00	2,04	
7	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			33,23
—————
26,25	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,00	26,25	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,29	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,35	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50	
8	RpCI42A
	Разборка оконных отливов
	m			5,12
—————
4,90	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,00	3,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22	
9	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 300 mm
	m			85,55
—————
14,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
		1.2. Замена столярных изделий					
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2			14,70
—————
14,70	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	35,00	7,35	
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2			14,68
—————
14,68	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,34	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	35,00	7,34	
12	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2			1 209,35
—————
25,55	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,00	23,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,46	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,56	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	4,50	0,74	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
13	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2			1 183,03
—————
19,60	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	35,00	17,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	4,50	0,55	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
14	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m			100,88
—————
12,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	35,00	9,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
15	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm
	m			85,55
—————
14,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 414,55
—————
28,35	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,81	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,52	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	4,50	0,79	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
17	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m			26,77
—————
23,10	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,52	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	850,00	0,85	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	22,00	0,02	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			35,19
—————
19,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	34,50	13,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		1.3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100ьь					
19	TsH85A
	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure
	100m2			84,34
—————
84,34	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	35,00	84,34	
20	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2			171,61
—————
3,15	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	35,00	3,15	
	26821626113170	Placi vata minerala termoiz. cladiri 	m2	1,0100	130,00	131,30	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,50	1,10	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	21,50	32,90	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	22,00	0,07	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20	
21	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2			18,66
—————
8,75	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,53	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
		2. Частичный ремон здания котельной					
		2.1. Демонтажные работы					
22	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2			25,64
—————
25,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44	
23	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2			6,96
—————
6,30	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	35,00	3,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	35,00	3,15	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	22,00	0,66	
24	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2			15,19
—————
13,65	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	35,00	9,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,00	3,85	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	22,00	1,54	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2			14,71
—————
14,71	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	35,00	7,36	
26	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2			26,55
—————
8,05	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,00	8,05	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00	
27	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка потолка из жестяных листов)
	m2			8,75
—————
8,75	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,00	4,55	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	35,00	4,20	
28	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu(у входа двери)
	m3			248,87
—————
119,78	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	35,00	73,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,00	45,89	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,11	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,56	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	22,00	3,42	
29	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu(отмостка)
	m3			249,45
—————
119,66	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	35,00	73,59	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,00	46,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,71	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,70	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	22,00	3,38	
		2.2. Кровля					
30	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3			5 238,63
—————
843,50	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	21,6800	35,00	758,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,58	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	500,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	200,00	
	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 500,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,00	158,40	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,22	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	3,3800	15,00	50,75	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,40	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,00	836,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	32,00	13,87	
31	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			187,90
—————
29,75	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	35,00	29,75	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,50	28,05	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	16,50	110,55	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,50	0,58	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	350,00	0,00	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	32,00	2,13	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	3,33	
32	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  0,45 м3/120 мп
	m2			43,26
—————
10,32	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	30,68	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45	
33	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2			18,66
—————
8,75	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,53	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
34	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки- рейки сечением 50*50 мм для крепления пленки) - 80 мп
	m3			4 865,50
—————
770,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	35,00	700,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,00	70,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	22,00	110,00	
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,00	3,50	
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,00	3,50	
	2874125883079	Saibe  M 16	buc	3,5000	1,00	3,50	
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	30,00	150,00	
35	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2			664,36
—————
110,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	35,00	110,43	
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	16,50	99,00	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	23,0000	16,50	379,50	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	34,50	1,19	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,50	54,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0230	350,00	6,03	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	32,00	3,86	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	10,34	
36	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2			436,81
—————
153,88	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	35,00	153,88	
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	30,00	270,00	
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	350,00	6,03	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	200,00	6,90	
37	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2			170,04
—————
42,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	35,00	38,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	90,00	108,67	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,50	7,88	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,57	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,0000	0,35	1,84	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,00	3,75	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1000	38,00	3,99	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33	
38	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10 мм)
	m2			26,00
—————
8,91	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	35,00	0,52	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	35,00	8,39	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,67	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42	
39	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2			31,09
—————
19,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,43	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	28,00	5,31	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,50	0,67	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	15,00	3,00	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,20	0,42	
		2.3. Проемы					
40	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2			1 289,01
—————
38,47	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,0000	35,00	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,47	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,85	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	4,50	1,11	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29	
41	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150 mm
	m			85,56
—————
14,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,82	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,16	
		2.4. Потолки					
42	IzF14D
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (gr. 50  mm Tehnofgas 145kg/m3)
	m2			91,60
—————
4,90	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	35,00	4,90	
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50 mm	m2	1,0200	85,00	86,70	
43	CK28A
	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar 100*30mm
	m2			324,72
—————
96,25	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,1000	35,00	3,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	35,00	87,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	3 000,00	154,77	
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	28,00	73,54	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
44	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv
	m2			151,35
—————
35,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	35,00	35,00	
	2732103646070	Tabla cutata  	m2	1,1100	90,00	99,90	
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,30	1,05	
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0400	350,00	14,00	
		2.5. Отделка					
45	RpCJ12A2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2			92,59
—————
71,50	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	35,00	58,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	35,00	13,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,84	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,71	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,43	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	22,00	0,10	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact
	m2			4,83
—————
1,05	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05	
	24302226101010	Grund Betonocontact	kg	0,1500	24,50	3,67	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
47	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			59,39
—————
42,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	32,00	0,51	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,51
—————
1,05	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,40	3,36	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			35,19
—————
19,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	34,50	13,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
50	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			28,25
—————
2,62	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,00	2,63	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,63	
		2.6. Фасады					
51	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm, plasa 160 g/m2, corniere - 20 m, adeziv gr. 10 mm
	m2			211,26
—————
80,85	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,00	66,22	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	35,00	14,63	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,12	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm	m2	1,0700	85,00	91,86	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m		3,20	1,19	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	22,00	0,55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	32,00	0,67	
52	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			14,47
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,20	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2			100,33
—————
42,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13	
		2.7. Отсостка и крыльцо у входа					
54	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)
	m3			41,68
—————
41,68	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	35,00	41,68	
55	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr.15 cm
	m3			503,81
—————
31,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	83,08	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	169,23	
56	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr. 5 cm
	m3			510,30
—————
34,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,30	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	228,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	80,00	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00	
57	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3			1 071,18
—————
203,39	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	35,00	180,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,94	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,55	449,29	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,56	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	137,78	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,72	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	350,00	89,44	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00	
58	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			61,79
—————
41,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,20	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	35,00	36,70	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,13	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,67	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,70	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,18	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	45,00	4,50	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,09	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,03	
59	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3			1 067,51
—————
203,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	35,00	180,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,56	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,55	449,29	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,56	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	137,78	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	18,33	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	350,00	85,56	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00	
		2.8. Монтаж					
60	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			7,70
—————
7,70	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,00	7,70	
61	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W *Установка светильников б/у обратно на место после ремонта
	buc			39,12
—————
32,90	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	6,50	0,52	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70	
62	RpEF16B
	Montarea aplicelor de perete, tip PH 203 SG( Установка плафона на стену на улице)
	buc			620,65
—————
12,25	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,00	12,25	
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	350,00	350,00	
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	250,00	252,50	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	6,50	0,20	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70	

 Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Comitetul Executiv UTA Gagauzia)	
                                      (funcţia, semnătura)