Institutia de educatie timpurie nr. 7, str. Soroceanu 40	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  313 983,57 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari generale
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	8,0200	24,217
——————————
24,217
	194,222
——————————
194,222
	
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	198,0000	20,106
——————————
18,451
	3 981,028
——————————
3 653,338
	
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2	116,6800	6,883
——————————
6,343
	803,062
——————————
740,055
	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	314,6800	16,711
——————————
15,568
	5 258,523
——————————
4 899,001
	
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=1 - la salariu, materiale, utilaje
	m2	116,6800	28,022
——————————
26,524
	3 269,618
——————————
3 094,774
	
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	9,5000	54,200
——————————
54,200
	514,904
——————————
514,904
	
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	15,0000	9,226
——————————
9,226
	138,384
——————————
138,384
	
8	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	12,0000	60,543
——————————
60,543
	726,516
——————————
726,516

		Total	 Lei			 14 886,257
	
		Total Demontari
Inclusiv salariu				14 886,257
13 961,194	
		1.2. Timplarie
					
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (avind nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	1,6800	1 181,885
——————————
46,705
	1 985,567
——————————
78,464
	
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usile din MDF
	m2	6,4200	1 026,902
——————————
103,788
	6 592,708
——————————
666,318
	
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000	224,630
——————————
144,150
	898,520
——————————
576,600
	
12	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	35,5800	32,384
——————————
14,992
	1 152,216
——————————
533,401
	
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2
	m	35,5800	83,707
——————————
76,111
	2 978,309
——————————
2 708,037
	
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	13,6000	114,125
——————————
85,683
	1 552,094
——————————
1 165,286
	
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	13,6000	20,048
——————————
11,532
	272,656
——————————
156,835
	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	28,0000	7,445
——————————
1,730
	208,454
——————————
48,434
	
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	28,0000	35,436
——————————
31,713
	992,219
——————————
887,964
	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	28,0000	7,445
——————————
1,730
	208,454
——————————
48,434
	
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,0000	48,517
——————————
39,785
	1 358,473
——————————
1 113,991

		Total	 Lei			 18 199,670
	
		Total Timplarie
Inclusiv salariu				18 199,670
7 983,764	
		1.3. Tavan
					
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	116,6800	16,711
——————————
15,568
	1 949,803
——————————
1 816,497
	
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	116,6800	18,181
——————————
8,072
	2 121,301
——————————
941,888
	
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	116,6800	99,064
——————————
88,220
	11 558,765
——————————
10 293,486
	
23	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  k=5
	m2	116,6800	100,539
——————————
89,373
	11 730,921
——————————
10 428,042
	
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	116,6800	20,048
——————————
11,532
	2 339,226
——————————
1 345,554
	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	116,6800	7,445
——————————
1,730
	868,659
——————————
201,833
	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	116,6800	35,436
——————————
31,713
	4 134,720
——————————
3 700,273
	
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	116,6800	7,445
——————————
1,730
	868,659
——————————
201,833
	
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	116,6800	48,517
——————————
39,785
	5 660,952
——————————
4 642,160

		Total	 Lei			 41 233,006
	
		Total Tavan
Inclusiv salariu				41 233,006
33 571,566	
		1.4. Pereti
					
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	198,0000	18,180
——————————
8,072
	3 599,739
——————————
1 598,335
	
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	198,0000	81,137
——————————
70,345
	16 065,067
——————————
13 928,350
	
31	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	198,0000	80,013
——————————
69,192
	15 842,624
——————————
13 700,016
	
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	198,0000	20,048
——————————
11,532
	3 969,549
——————————
2 283,336
	
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	198,0000	7,445
——————————
1,730
	1 474,070
——————————
342,500
	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	198,0000	35,436
——————————
31,713
	7 016,408
——————————
6 279,174
	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	198,0000	7,445
——————————
1,730
	1 474,070
——————————
342,500
	
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	198,0000	48,517
——————————
39,785
	9 606,346
——————————
7 877,509
	
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	19,2000	266,621
——————————
141,267
	5 119,123
——————————
2 712,326
	
38	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm
	m	15,2300	18,074
——————————
5,189
	275,273
——————————
79,035
	
39	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000	104,025
——————————
12,685
	416,101
——————————
50,741

		Total	 Lei			 64 858,370
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				64 858,370
49 193,822	
		1.5. Pardosele
					
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	116,6800	19,699
——————————
8,072
	2 298,526
——————————
941,888
	
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	116,6800	70,343
——————————
40,362
	8 207,617
——————————
4 709,438
	
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	116,6800	86,611
——————————
13,492
	10 105,790
——————————
1 574,297
	
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact intr-un strat, la pardosele
	m2	116,6800	18,181
——————————
8,072
	2 121,301
——————————
941,888
	
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm; Grosime strat de uzura: 0,6 mm; 2K. Material marunt (cuie, ticling, capace) =1,0150
	m2	112,9600	167,892
——————————
63,426
	18 965,120
——————————
7 164,601
	
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	4,2000	301,081
——————————
167,214
	1 264,542
——————————
702,299

		Total	 Lei			 42 962,896
	
		Total Pardosele
Inclusiv salariu				42 962,896
16 034,411	
		1.6. Retele de incalzire
					
46	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc	7,0000	849,593
——————————
28,830
	5 947,154
——————————
201,810
	
47	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	14,0000	12,399
——————————
8,649
	173,586
——————————
121,086
	
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc	7,0000	57,830
——————————
49,011
	404,809
——————————
343,077
	
49	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	7,0000	63,107
——————————
14,992
	441,752
——————————
104,941
	
50	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	28,0000	19,682
——————————
17,298
	551,091
——————————
484,344
	
51	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	38,0000	41,914
——————————
20,181
	1 592,732
——————————
766,878
	
52	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm
	buc	18,0000	57,830
——————————
49,011
	1 040,938
——————————
882,198
	
53	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4
	buc	7,0000	57,830
——————————
49,011
	404,809
——————————
343,077
	
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm
	buc	12,0000	59,330
——————————
49,011
	711,959
——————————
588,132
	
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm
	buc	26,0000	23,904
——————————
21,911
	621,509
——————————
569,681
	
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	6,0000	54,519
——————————
51,894
	327,114
——————————
311,364
	
57	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material  marunt=1,0400
	buc	4,0000	86,377
——————————
42,092
	345,507
——————————
168,367
	
58	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material  marunt=1,0300
	buc	4,0000	106,258
——————————
58,813
	425,033
——————————
235,253
	
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm
	buc	8,0000	59,130
——————————
49,011
	473,039
——————————
392,088
	
60	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc	4,0000	49,914
——————————
17,298
	199,657
——————————
69,192
	
61	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05
	buc	8,0000	24,755
——————————
9,802
	198,043
——————————
78,418
	
62	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	8,0000	10,204
——————————
9,226
	81,629
——————————
73,805
	
63	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	12,0000	66,309
——————————
66,309
	795,708
——————————
795,708
	
64	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 
	buc	8,0000	69,218
——————————
44,398
	553,741
——————————
355,186

		Total	 Lei			 15 289,810
	
		Total Retele de incalzire
Inclusiv salariu				15 289,810
6 884,605	
		1.7. Lucrari diverse
					
65	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	4,0000	337,887
——————————
337,887
	1 351,550
——————————
1 351,550
	
66	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	4,0000	43,245
——————————
43,245
	172,980
——————————
172,980
	
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	4,0000	25,800
——————————
0,000
	103,200
——————————
0,000

		Total	 Lei			 1 627,730
	
		Total Lucrari diverse
Inclusiv salariu				1 627,730
1 524,530	
							
		Total	 Lei			 199 057,739
	
		Total Lucrari generale
Inclusiv salariu				199 057,739
129 153,892	
		2. Lucrari electrice
					
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	16,0000	12,685
——————————
12,685
	202,963
——————————
202,963
	
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	12,0000	3,460
——————————
3,460
	41,515
——————————
41,515
	
70	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	125,0000	3,460
——————————
3,460
	432,450
——————————
432,450
	
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreurpator 2 clape)
	buc	3,0000	63,906
——————————
15,568
	191,718
——————————
46,705
	
72	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc	3,0000	73,457
——————————
25,370
	220,370
——————————
76,111
	
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	12,0000	59,582
——————————
17,875
	714,982
——————————
214,495
	
74	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol. dibluri etc)=1,020
	buc	16,0000	403,845
——————————
100,905
	6 461,520
——————————
1 614,480
	
75	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	32,0000	23,349
——————————
8,649
	747,168
——————————
276,768
	
76	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1
	m	42,0000	43,624
——————————
38,632
	1 832,208
——————————
1 622,552
	
77	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	125,0000	29,829
——————————
20,181
	3 728,627
——————————
2 522,625

		Total	 Lei			 14 573,521
	
		Total Lucrari electrice
Inclusiv salariu				14 573,521
7 050,664	

		Total	 Lei			213 631,25
	
		CASM	22,5 %			30 646,03
	
		Transportarea materialelor	2,1 %			1 597,23
	
		Cheltuieli de regie	4,3 %			10 572,60
	
		Beneficiu de deviz	2,03 %			5 205,86
	
		TVA	20 %			52 330,60

Total deviz:
Inclisiv salariu				313 983,57
——————
136 204,56

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)