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	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pregatirea terenului
	
	

	1
	TsG03A

	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 
	100m2
	16.80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	172.368

	2
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	16.80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	140.784

	3
	RpCU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t
	20.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5.60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13.40

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0.06

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0.50

	4
	TsH92C

	Incarcarea in auto crengi
	t
	20.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13.00

	5
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	20.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	8.682

	
	
	Capitolul 1.2. Imprejmuire
	
	

	6
	CO06B3 apl

	Imprejmuiri din Panou eurogard H-2.0m L-2,5m D-4,1mm zincat, fixata  pe stilpi montati la 2.5 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Cuprinde: -saparea gropilor; - montarea stilpilor si burarea fundatiilor; - montarea panourilor) - resurse conform formular desfasurat
	m
	200.00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	50.00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	184.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36.00

	
	2732103646250
	Panouri de gard (eurogard H-2.0m L-2,5m D-4,1mm zincat)
	m2
	421.07

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	98.592

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	8.216

	
	2811106302006
	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Stalp zincat 60x40x2,0mm L-3,0m)
	buc
	86.268

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	8.832

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2029.352

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	6.00

	7
	CO06B1 apl

	Imprejmuiri din plasa de sirma Rabit 35x35mm, d. 1.8 mm, zincata,  fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat cu H=3m (Cuprinde: -saparea gropilor; - montarea stilpilor si burarea fundatiilor; - montarea plasei) - resurse conform formular desfasurat
	m
	1480.00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	296.00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1361.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	118.40

	
	2732103646251
	Plasa Rabit Zincata H=2m, och35x43mm, d.1.8mm.
	m2
	3115.918

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	729.581

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	50.159

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	47.119

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11551.696

	
	2811106302058
	Stilp din beton armat prefabricat la comanda H=3m, 70x80mm
	buc
	766.06

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	29.60

	8
	CO05A2

	Imprejmuiri din sirma ghimpata, Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: K=2, montarea a 2 randuri de sarma ghimpata zincata d=1.8mm peste gardul din plasa rabit
	m
	1480.00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	148.00

	
	2873123808000
	Sirma ghimpata zincata d=1.8mm
	kg
	310.80

	9
	RpCU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t
	210.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	58.80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	140.70

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0.63

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	5.25



						
	                                                                                                         

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
