Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora	Investitor Primaria mun. Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Str.1 Mai, Balti (Actualizare)
					
		1.1. Lucrari pregatitoare
					
1	TsH75C
	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm
	buc				
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000			
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,1500			
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,5000			
2	TsG07G
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm
	buc				
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,1700			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8400			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1700			
3	TrB22D3A
	Incarcarea cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (trunchiuri, tulpini...)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100			
4	TsH92C
	Incarcarea in auto crengi
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500			
5	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
6	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8)
K=0,800
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182			
7	TsI51A10
	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-2,0 t/ m3))
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
9	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,08м
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
10	TsC21B1
	Dislocarea mecanica cu autogreder de pina la 175 CP la 10 m - transportarea cu autogreider la 10.0m in conuri pentru  utilizarea in fundatie  (imbracamintei noi).
	100 m3				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100			
11	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,08м
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
13	TsI51A10
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
14	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
15	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Н=0,10м
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
16	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
17	TsI51A10
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  ( y-1,8 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
18	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
19	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=10см (trotuare)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
20	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
21	TsI51A10
	Transportarea material de capat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  - la depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
22	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
23	DG04B
	Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
24	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000			
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000			
25	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
26	TsI51A10
	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
27	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
28	DG04B
	Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.20.8 
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
29	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000			
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000			
30	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
31	TsI51A10
	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
32	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		1.2. Lucrari de terasamente
					
33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (sant de largire) 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
34	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-1,75 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
35	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400			
36	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
37	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma cu grosimea H=30cm.
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920			
38	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea  gazoanelor si  taluzului mecanizat
	100m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890			
39	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - (Incarcarea pamintului vegetal)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
40	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
41	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000			
42	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800			
43	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - insamintarea cu iarba
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
		1.3. Sistem rutier (Imbracaminte noua - sant de largire)
					
44	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
45	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 (de la demolare), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Н= 15cm
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201645	Piatra sparta - щебень от разборки	m3	0,2030			
	1411122201670	Piatra sparta  - щебень от разборки	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
46	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=0,25m
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030			
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
47	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
48	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   Н- 0,06m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
49	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
50	IzF04J1
	Geocompozit  PGM-6 100/100  B=1.0m conform SM SR EN 15381:2008 B1
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200			
	26821326016261	Geocompozit  PGM-6 100/100 	m2	1,0800			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005			
51	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
52	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100015	Beton clasa В15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton  -  БР100. 30.15	m	1,0050			
		1.4. Trotuar
					
53	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32 LA30, (conform SM EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
54	DI112 k=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111
K=2,000
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0057			
55	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
56	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie"
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800654	Placi de trotuare - Pavaj tactil-indicator de intersectie	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
57	DE11A
	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8  (conform   SM EN 1340:2010+AC)  bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton  -  БР100.20.8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
		1.5. Ridicarea capacelor la fintini
					
58	RpAcF34A
	Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200			
59	CP15B
	Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	2666122800600	Element  prefabricat - сборная опорная ж/б плитa КЦО-3 (2,50 х 1,70 х 0,22 м)	buc	1,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050			
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000			
60	AcE07C
	Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200			
	2875274200000	Capac cu rama - existente de la demolare	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130			
		1.6. Securitatea drumului
					
61	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900			
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,8000			
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0500			
	2513206621650	Microsfere reflectorizante	kg	0,3000			
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480			
62	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial 
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600			
	2663102100000	Beton  B15	m3	0,1000			
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial  	buc	1,0000			
63	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200			
	2615107326900	Indicator de circulatie	buc	1,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000			
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000			
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,0200			
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora	Investitor Primaria mun. Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sectorul 1:     Str. 1 Mai - M. Eminescu (casa №5; №10) (Actualizare)
					
		1.1. Lucrari pregatitoare 
					
1	DI155A k=0,8
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8)
K=0,800
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182			
2	TsI51A10
	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-2,0 t/ m3))
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
3	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
4	DG04B
	Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton 30% - БР100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
5	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000			
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000			
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
7	TsI51A10
	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		1.2. Imbracamintea rutiera
					
9	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
10	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
11	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100015	Beton clasa В15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton  -  БР100. 30.15	m	1,0050			
		1.3. Autoparcare
					
12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
13	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,75 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
14	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400			
15	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
16	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
17	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030			
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
18	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800658	Placi din beton, pentru trotuare h-8.0 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
		1.4. Trotuar
					
19	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
20	DI112 k=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111
K=2,000
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0057			
21	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
22	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie"
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800654	Placi de trotuare - Pavaj tactil-indicator de intersectie	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
23	DE11A
	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8  (conform   SM EN 1340:2010+AC)  bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton  -  БР100.20.8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora	Investitor Primaria mun. Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sectorul 2; 4   Str. 1 Mai - M. Eminescu (Actualizare)
					
		1.1. Lucrari pregatitoare
					
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
3	TsI51A10
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 ) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
5	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего покрытия тротуаров Н=10см )
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - погрузкa в автосамосвалы 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
7	TsI51A10
	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - вывозка на 10км на площадку складирования ( y-1,8 т/ м3)
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
9	DG04B
	Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton  (70%) БР100.30.15 
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
10	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000			
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000			
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -  (incarcarea) 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
12	TsI51A10
	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
13	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		1.2. Lucrari de terasamente
					
14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
15	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km -  ( y-1,75 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
16	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400			
17	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
18	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea  gazoanelor ?i  taluzului mecanizat
	100m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890			
19	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - (Incarcarea pamintului vegetal)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
20	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760			
21	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000			
22	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800			
23	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - insamintarea cu iarba
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
		1.3. Imbracamintea rutiera
					
24	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
25	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   Н- 0,06m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
26	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
27	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
28	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15 (новые)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100015	Beton clasa В15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton  -  БР100. 30.15	m	1,0050			
		1.4. Trotuar
					
29	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32 LA30, (conform SM EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
30	DI112 k=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
K=2,000
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0057			
31	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
32	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie"
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800654	Placi de trotuare - Pavaj tactil-indicator de intersectie	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
33	DE11A
	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8  (conform   SM EN 1340:2010+AC)  bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton  -  БР100.20.8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
		1.5. Autoparcare
					
34	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
35	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030			
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
36	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800658	Placi din beton, pentru trotuare h-8.0 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
37	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100015	Beton clasa В15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton  -  БР100. 30.15	m	1,0050			
		1.6. Amenajarea caminelor de canalizare existente
					
38	RpAcF34A
	Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200			
39	CP15B
	Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	2666122800600	Element  prefabricat - сборная опорная ж/б плитa КЦО-3 (2,50 х 1,70 х 0,22 м)	buc	1,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050			
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000			
40	AcE07C
	Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200			
	2875274200000	Capac cu rama - existente de la demolare	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora	Investitor Primaria mun. Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sector 3:     Str. 1 Mai - M. Eminescu (Actualizare)
					
		1.1. Lucrari pregatitoare
					
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
3	TsI51A10
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
5	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - погрузкa в автосамосвалы 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
7	TsI51A10
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
9	DG04B
	Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
10	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000			
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000			
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -  (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
12	TsI51A10
	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
13	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		1.2. Lucrari de terasamente
					
14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
15	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-1,75 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
16	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400			
17	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
18	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea  gazoanelor si  taluzului mecanizat
	100m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890			
19	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -  (Incarcarea pamintului vegetal)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
20	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760			
21	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000			
22	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800			
23	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  - insamintarea cu iarba
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
		1.3. Imbracamintea rutiera
					
24	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.65 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
25	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   Н- 0,06m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
26	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
27	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
28	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15 (новые)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100015	Beton clasa В15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton  -  БР100. 30.15	m	1,0050			
		1.4. Trotuar
					
29	DI111
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
30	DI112 k=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
K=2,000
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135			
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0057			
31	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
32	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie"
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800654	Placi de trotuare - Pavaj tactil-indicator de intersectie	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
33	DE11A
	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8  (conform   SM EN 1340:2010+AC)  bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton  -  БР100.20.8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
		1.5. Autoparcare
					
34	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
35	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,75 tn/ m3 )
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
36	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400			
37	TsC51B
	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
38	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
39	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030			
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
40	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000			
	2661112800658	Placi din beton, pentru trotuare h-8.0 cm	m2	1,0150			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
		1.6. Ridicarea capacelor la fintini
					
41	RpAcF34A
	Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200			
42	CP15B
	Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	2666122800600	Element  prefabricat - сборная опорная ж/б плитa КЦО-3 (2,50 х 1,70 х 0,22 м)	buc	1,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050			
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000			
43	AcE07C
	Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200			
	2875274200000	Capac cu rama - existente de la demolare	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei din str. Stefan cel Mare si Sfant, str. 1Mai, bd.M.Eminescu, str.N.Iorga, mun.Balti. №19-2019-Сpl	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Retele exterioare de  canalizare pluviala (K2)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii
					
		1.1. K2
					
		1.1.1. Lucrari terasamente
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400			
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотненный грунт)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
		1.1.2. Conducte si armaturi
					
12	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d200 mm SN2
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900			
	2521216702200	Teava din PVC mufata  d200mm SN2	m	1,0450			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020			
13	AcD10A
	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d250 mm PVC SN2
	m				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000			
	25231567012250	Tub din PVC SN2 d250mm	buc	1,0200			
14	AcD10B
	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera,  montate in pamint, d315mm PVC SN2
	m				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000			
	25231567012315	Tub din PVC SN2 d315mm	buc	1,0200			
15	AcD10A
	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d250 mm PVC (гофрированная для дренажа)
	m				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000			
	25231567013250	Tub din PVC d250mm (гофрированная для дренажа)	buc	1,0200			
16	RpAcH29E
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 400 mm 
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0350			
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0156			
	4100126202818	Apa	m3	0,5780			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500			
17	RpAcH29G
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 600 mm 
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0450			
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,4800			
	4100126202818	Apa	m3	1,7700			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2200			
		1.1.3. Camine
					
18	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton  pentru opritoare B15 - 13.32 m3)
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3				
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900			
19	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare)  cu diametrul 1.0m. КЦД-10
	put				
	266112643310	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000			
20	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare)  cu diametrul 1.0m. КЦ10-6
	put				
	2661126433106	Inel prefabricate pt. camine  КЦ10-6 (0,16m3)	buc	1,0000			
21	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9
	put				
	2661126433109	Placi prefabricate pt. camine  КЦ10-9 (0,28m3)	buc	1,0000			
22	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1
	put				
	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000			
23	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ7-3
	put				
	266112643373	Inel prefabricate pt. camine  КЦ7-3 (0,05m3)	buc	1,0000			
24	Pret din piata
	Capacul cu rama din fonta tip L
	buc				
	2875274200011	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000			
25	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000			
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400			
	4100116202818	Apa	m3	0,4400			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4000			
		1.1.4. Demolarea si reconditionarea (drumul din asfalt -130m2)
					
26	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
27	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
28	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
29	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
30	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	141112220175202	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
31	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166			
32	DB16D K=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001302	Mixtura asfaltica praparata la cald mica	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
33	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
34	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
35	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200			
		1.2. Rigola carosabila din fibrobeton-126buc
					
36	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
37	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
38	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
39	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
40	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
41	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
42	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
43	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200			
44	SB26A
	Rigola carosabila din fibrobeton H260 ranforsata cu gratare din fonta ductila d400 L=1м (Standartparc)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
	287511423874	Rigola carosabila din fibrobeton H260 ranforsata cu gratare din fonta ductila d400 L=1м  (Standartparc)	buc	1,0000			
45	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250)
	m3				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300			
	26631021025	 (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250)	m3	1,0300			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250			
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000			
46	AcD25A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слой сухо песчаной цементной смеси М75/М100)
	m2				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7700			
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310			
	4100116202818	Apa	m3	0,0025			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080			
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050			
47	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки)
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340			
	171121732985	Полоса из ПЕ пленки	m	1,0100			
48	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.Герметик для продольных швов (сдвух сторон)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	243022610330	Chit polimeric Герметик для продольных швов 	kg	0,1500			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100			
49	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	281210630661	Profil din polimer expandat Шнур продольный	m	1,1000