Schimbarea timplariei din cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.36 mun.Balti, str. Independentei 7		
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-5
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	35.02	
	7422010060100	Timplar	h-om	7.3542	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7.3542	
		Total				
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor - glafuri din tabla si pervazuri 
	m	41.20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.7080	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.4120	
		Total				
3	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din aluminiu cu bariera termica: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , fereastre cu deschidere sunt echipate cu plase antiinsecte	m2	35.02	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.5938	
	2030112931108	Ferestre din aluminiu cu bariera	m2	35.0200	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	227.6300	
	2513736621482	Banda izolanta	m	53.9308	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	56.3822	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	18.2104	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	4.0623	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1.0401	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4.9028	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3.1833	
		Total				
4	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	20.60	
	7422010060100	Timplar	h-om	5.7680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6480	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	21.0120	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	84.0480	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2060	
		Total				
5	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	20.60	
	7422010060100	Timplar	h-om	6.5920	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6480	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	20.6000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	82.4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2060	
		Total				
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri 
	m2	43.20	
	7122050013400	Zidar	h-om	5.1840	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.4800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.1600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.4320	
		Total				
7	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	72.00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36.7200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23.7600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92.8800	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.1008	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6192	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1584	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1080	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.1080	
		Total				
8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	25.20	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30.7440	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	179.9280	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1008	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.9908	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.4032	
		Total				
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	25.20	
	7122050013400	Zidar	h-om	5.0400	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27.7200	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.7800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0076	
		Total				
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	25.20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7560	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.7800	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.2600	
		Total				
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25.20	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.3400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.5200	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26.5835	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0252	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0252	
		Total				
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
	m2	25.20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7560	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.7800	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.2600	
		Total				
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	25.20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.8600	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	10.0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.5120	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.6000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.2600	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0504	
		Total				
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri exterioare de ferestre 
	m2	18.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	26.7480	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5.4000	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	262.9800	
	4100126202818	 Apa	m3	0.2016	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.4220	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.5328	
		Total				
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza pe baza ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (glafuri exterioare) 
	m2	18.00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8.1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8000	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	18.9882	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0180	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0180	
		Total				
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor 
	m2	18.00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5400	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.7000	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.9000	
		Total				
17	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate  pe glet existent 
	m2	18.00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.1000	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	11.5200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.9000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9.0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0540	
		Total