Gazificarea I.P.scoala Primara-Gradinita  din s. Bacseni, r-nul Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 173/09-20-2
Termoficarea (cazangeria)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrtari de constructii
			
1	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.8mm
	m	37,00	
 2	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8мм
	m	7,00	
 3	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m	11,00	
 4	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2mm
	m	5,00	
 5	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	16,00	
 6	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	44,00	
 7	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40mm (robinet sferic D40mm cu filet interior)
	buc	2,00	
 8	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40mm (robinet sferic nichelat D40mm cu filet interior)
	buc	3,00	
 9	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm Danfoss
	buc	5,00	
 10	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm Danfoss
	buc	12,00	
 11	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40mm  (clapeta reversibila D40mm)
	buc	1,00	
 12	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm (clapeta reversibila D20mm cu filet interior Danfoss)
	buc	1,00	
 13	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm (клапан предохранительный D20mm)
	buc	1,00	
 14	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15м(клапан редукционный Д15мм Danfoss)
	buc	1,00	
 15	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aвтоматический воздухоотводчик) 
	buc	4,00	
 16	IC53C
	Piese de instalatie a aparatelor de control  (ЗКЧ)
	buc	12,00	
 17	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опоры подвижные безкорпусные ОПБ, d45mm
	buc	9,00	
 18	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опоры подвижные безкорпусные ОПБ d32mm)
	buc	5,00	
 19	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(ОПБ d25mm)
	buc	11,00	
 20	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	23,00	
 21	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 15.mm
	buc	1,00	
 22	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20.mm
	buc	2,00	
 23	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m	60,00	
 24	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2	4,22	
 25	IzH03B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm
	m2	17,27	
 26	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare  
	m2	4,22	
 		Capitolul 2. Luctari de montare
			
27	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 24 kw
	buc	2,00	
 28	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" , inclusiv
	buc	1,00	
 29	IA05A
	Гидровыраниватель  3м3 /час
	buc	1,00	
 30	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 60 l
	buc	1,00	
 31	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm
	buc	1,00	
 32	ID04A
	ПМУ Antical-Medium
	buc	3,00	
 33	IA39A
	Deaarator  D15mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
34	pret de piata
	Котел водогрейный газовый-автоматическйй Q=28kwt c автоматикой горения безопасности пультом управления "
	buc	2,00	
 35	Pret de piata
	Насос DPN 60/250.M
	buc	1,00	
 36	IA05A
	Гидровыраниватель  3м3 /час
	buc	1,00	
 37	pret de piate
	Расширительный бак V=60l "VAREM" 
	buc	1,00	
 38	pret de piata
	Separator de namol D40mm firma "Danfos"
	buc	1,00	
 39	pret de piata
	ПМУ Antical-Medium
	buc	3,00	
 40	pret de piata
	Deaarator D15mm
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Director I.P.SPG Bacseni  Chiba Raisa	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.