____

Lucrari de constructie pentu finalizarea blocului locativ cu 9 nivele din or. Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Retele interioare apa si canalizare- lucrari adaugatoare

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Retele A1
			
1	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=65 mm
	m	64,000
	
 2	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm
	m	1 934,000
	
 3	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm
	m	288,000
	
 4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	782,000
	
 5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	782,000
	
 6	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	78,200
	
 7	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere p/p 25x1/2
	buc	72,000
	
 8	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime D=25 cm
	buc	144,000
	
 9	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm  (D=75)
	buc	18,000

		Total	 lei		
		Total Retele A1
Inclusiv salariu			
		1.2. Retele T3
			
10	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere p/p 25x1/2
	buc	72,000
	
 11	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm (la cazan)
	buc	72,000
	
 12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,-Cot cu flansa p/p 20x1/2
	buc	504,000
	
 13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm
	buc	360,000

		Total	 lei		
		Total Retele T3
Inclusiv salariu			
		1.3. Retele C1
			
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (subsol)
	m	56,000
	
 15	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (D=100) (bucatarii si viceuri)
	buc	72,000
	
 16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (D=160) (subsol)
	buc	26,000

		Total	 lei		
		Total Retele C1
Inclusiv salariu			
		1.4. Retele C2
			
17	SB26A	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (livnevca)
	buc	2,000
	
 18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (D=160 acoperis)
	buc	8,000

Total deviz:
Inclusiv salariu			

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)