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Obiectul: Presă hidraulică pentru balotarea sticlelor din plastic (PET): livrarea, instalarea, punerea în funcțiune

Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA COMUNEI BĂDICENI                                                                              

Presa hidraulică pentru balotarea sticlelor din plastic (PET) este destinată compactării și reducerii volumului deșeurilor reciclabile din plastic în vederea facilitării colectării, manipulării, depozitării și transportării acestora către operatorii de reciclare.
Echipamentul va funcționa pe principiul comprimării hidraulice a materialului introdus în camera de presare, transformând deșeurile de plastic în baloți compacți și stabili, ușor de manipulat și transportat. Presa trebuie să asigure o forță de compactare de minimum 25 tone, capabilă să reducă semnificativ volumul sticlelor PET și al altor ambalaje din plastic.
Utilajul va fi prevăzut cu o cameră de încărcare accesibilă operatorului, sistem hidraulic de presare, mecanism de legare a balotului și sistem de evacuare a balotului compactat. Operarea echipamentului trebuie să fie simplă și sigură, prin intermediul unui panou de comandă intuitiv, care să permită controlul ciclului de presare și monitorizarea funcționării.
Echipamentul trebuie să fie destinat utilizării intensive în cadrul punctelor de colectare a deșeurilor, întreprinderilor municipale, centrelor de reciclare sau altor unități care gestionează deșeuri reciclabile.
Pentru asigurarea securității în exploatare, presa va fi dotată cu sisteme de protecție împotriva accidentelor, inclusiv blocarea ușii în timpul ciclului de presare, buton de oprire de urgență și protecție la suprasarcină.
Echipamentul furnizat va fi nou, neutilizat, complet echipat pentru funcționare, va respecta cerințele de securitate și protecție a muncii aplicabile și va fi livrat împreună cu documentația tehnică, manualul de utilizare și întreținere, precum și instruirea personalului desemnat pentru operare.
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	Presă hidraulică pentru balotarea sticlelor din plastic (PET)

	
	Cerințe de performanță

	Capacitate de procesare: minimum 300 kg PET/zi. 
Destinată utilizării în centre de colectare, întreprinderi municipale, depozite și unități de reciclare. 


	
	Caracteristici tehnice minime

	Tip echipament: Presă hidraulică verticală pentru compactarea și balotarea sticlelor PET și a altor deșeuri din plastic. 
Forță de presare: minimum 25 tone. 
Tip acționare: sistem hidraulic electro-mecanic. 
Alimentare electrică: 380 V, 50 Hz. 
Puterea motorului: minimum 3 kW. 
Capacitatea camerei de încărcare: minimum 0,8 m³. 

Greutatea balotului PET: presa trebuie să permită obținerea baloților cu masa cuprinsă între 80 și 150 kg, în funcție de tipul și densitatea materialului compactat.

Raport de compactare: minimum 8:1. 
Timp de ciclu de presare: maximum 40 secunde. 
Productivitate: minimum 2 baloți/oră. 
Sistem de legare a balotului: 
· minimum 3 benzi de legare;
· legare manuală sau semiautomată.
Evacuarea balotului: 
· mecanică sau hidraulică;
· sistem de ejectare inclus.
Comandă și control: 
· panou de comandă integrat;
· funcționare automată și manuală;
· indicator de presiune și stare de funcționare.
Elemente de siguranță: 
· buton de oprire de urgență;
· blocare de siguranță a ușii în timpul ciclului de presare;
· protecție la suprasarcină;
· protecție împotriva pornirii accidentale.
Nivel de zgomot: maximum 75 dB. 
Construcție: 
· cadru din oțel sudat de înaltă rezistență;
· suprafețe protejate anticoroziv.
Marcaj și conformitate: 
· marcaj CE;
· conformitate cu cerințele europene privind securitatea utilajelor.
Garanție: minimum 24 luni. 
Furnizarea va include: 
· livrare;
· instalare și punere în funcțiune;
· instruirea operatorilor;
· manual de utilizare și întreținere în limba română.
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