CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria comunei Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Stăuceni
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari pregatitoare
	
		1.1. Demolarea bordurii existente	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	622,00	
2	TsC03B1
	Demolarea fundatiei din beton
	100 m3	0,22	
3	TsC03B1
	Demolarea fundatiei din piatra
	100 m3	0,12	
4	TsC02D1
	Incarcarea gunoiului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8
	100 m3	0,62	
5	TsI51A1
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	137,00	
		1.2. Taierea arborilor si arbustilor
	
6	TsG08E
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm
	buc	80,00
	
7	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc	80,00
	
8	TsG03A
	Defrisarea arbustilor
	100m2	4,00
	
9	TsH92C
	Incarcarea in auto: crengi
	t	111,80
	
10	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	111,80
	
		1.3. Reamenajarea fintinilor  (MTC, canalizare, apeduct)
	
11	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3	0,30
	
12	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3	1,75
	
13	RpAcF04A
	Ridicarea fintinilor in cota imbracamintei
	m3	0,90
	
14	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)
	buc	5,00
	
		2. Lucrari de terasamente
	
15	TsC03B1
	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3	0,30
	
16	TsC22D1, K=3
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3	0,30
	
17	TsC03B1
	Excavarea pamintului pentru rambleu din debleu , exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3	1,30
	
18	TsC22D1, K=3
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3	1,30
	
19	TsC03B1
	Excavarea pamintului pentru rambleu din depozit , exc. 0,4 m.c.,
	100 m3	0,70
	
20	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,9 m3/tn)
	t	133,00
	
21	DI96
	Compactarea casetei pentru asternerea sistemului rutier  pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	0,10
	
22	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	2,30
	
23	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,70
	
24	TsE05B
	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2	16,00
	
25	TsE05B
	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2	0,80
	
26	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2	0,20
	
		3. Amenajarea sistemului rutier 
	
27	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  H=10 cm,  (Nisip - norma 1,1 m3)
	m3	5,50
	
28	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))
	m	1 100,00
	
29	DA12C
	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M400, H=16 cm
	m3	8,00
	
30	DA12B
	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M400, H=14 cm
	m3	7,00
	
31	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t	0,027
	
32	DB19G
	Strat din  beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.
	m2	45,00
	
33	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t	0,014
	
34	DB16H
	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm
	m2	45,00
	
		4. Amenajarea drumurilor laterale
	
		4.1. Amenajarea  bordurii mari 
	
35	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  БР100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	1 155,00
	
36	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  БР300.60.20, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	8,00
	
		4.2. Amenajarea trotuarului 
	
37	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3	167,00
	
38	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2	11,93
	
39	TsC54B
	Strat de baza din piatra sparta M 300, fr.20-40, Н= 0,10m
	m3	119,30
	
40	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 25% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	1 193,00
	
41	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton
	m	1 249,00

42		Restabilirea traseului	km	1,096	
43		Pichetarea axei 	km	1,096	
					
		1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)
Coeficient la manoperei=1,20
Coeficient  la utilajului=1,20
	
		1.1. Iluminare in str. A. Mateevici
	
44	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)
	buc	11,00	
45	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	11,00	
46	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	11,00	
47	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,  (Consola cu un singur brat 2.5m)
	buc	11,00	
48	pretul firmei
	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m
	buc	11,00	
49	33-04-042-2
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea
	buc	11,00	
50	33-04-040-3
	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70
	buc	11,00	
51	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	11,00	
52	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	11,00	
53	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori Existenti (5 fire)) se include coeficient k=1.67
	km	0,35	
54	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГ-1,5mm2)-pozarea cablu in consola-
	100 m	0,88	
55	
	Cablu ПРГ-1,5mm2
	m	88,00	
56	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 
	1000 m	0,35	
57	pretul firmei
	Cablu СИП-2  4x70+1x54mm2
	m	350,00	
58	pretul firmei
	Clema de impamintare ЗП6
	m	5,00	
59	pretul firmei
	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007
	m	21,00	
60	pretul firmei
	Scoabe A200
	buc	21,00	
61	pretul firmei
	Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK
	buc	18,00	
62	pretul firmei
	Set pentru suspensie intermediara ES1500
	buc	16,00	
63	pretul firmei
	Clema de stringere ПС-1-1
	buc	18,00	
64	pretul firmei
	Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB
	buc	32,00	
		2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)
Coeficient  la manoperei=1,20
Coeficient  la utilajului=1,20
	
		2.1. Iluminare in str. A. Mateevici
	
65	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-60W  
	buc	11,00	
66	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm
	100 m	1,375	
		3. Utilaj
	
		3.1. Iluminare in str. A. Mateevici
	
67	pretul firmei
	Corp de iluminat LED-60W  
	buc	11,00