Intstitutia de educatie timpurie nr. 227	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare
			
		Capitolul 1.1. Tavan
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	20,5000	
 2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,5000	
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	20,5000	
 4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	20,5000	
 5	CF53B  k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
K=10,0000
	m2	20,5000	
 6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,5000	
 7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,5000	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	20,5000	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,5000	
 10	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,5000	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
11	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	47,5000	
 12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	81,0000	
 13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti
	m2	81,0000	
 14	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	22,0000	
 15	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	81,0000	
 16	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	81,0000	
 17	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000	
 18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)
	m2	15,0000	
 19	CK31B
	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate  OSB de 18 mm grosime  pe suporti metalice
Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075
	m2	25,0000	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	9,2500	
 21	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2	1,2500	
 22	VB01A
	Clapeta de reglare-aerisire, gata confectionata-Instalata in fereastra
	buc	1,0000	
 23	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	0,5000	
 24	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	8,0000	
 		Capitolul 1.4. Pardosele
			
25	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	20,5000	
 26	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	20,5000	
 27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat
	m2	20,5000	
 28	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	20,5000	
 29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,5000	
 30	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)
K=4,0000
	m2	20,5000	
 31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	20,5000	
 32	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	20,5000	
 		Capitolul 1.5. Tumba din beton
			
33	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	1,3000	
 34	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	1,8000	
 35	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	8,0000	
 		Capitolul 1.6. Retele de incalzire  
			
36	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	3,4000	
 37	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc	2,0000	
 38	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	2,0000	
 39	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	2,0000	
 40	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	18,0000	
 41	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	16,0000	
 42	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  cot 25 mm
	buc	8,0000	
 43	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  racord olandez 25x3/4
	buc	4,0000	
 44	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm
	buc	4,0000	
 45	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc	2,0000	
 46	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm
	buc	8,0000	
 47	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	6,0000	
 48	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
Material  marunt=1,0400
	buc	2,0000	
 49	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm
Material  marunt=1,0300
	buc	2,0000	
 50	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  reductie 25 mm
	buc	4,0000	
 51	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc	2,0000	
 52	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500
	buc	3,0000	
 53	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,0000	
 54	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	4,0000	
 		Capitolul 1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
			
55	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	6,0000	
 56	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m	2,0000	
 57	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	15,0000	
 58	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	8,0000	
 59	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	25,0000	
 60	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	7,0000	
 61	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	4,0000	
 62	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400
	buc	4,0000	
 63	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	12,0000	
 64	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000	
 65	RpSD27C
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100
	buc	1,0000	
 66	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,0000	
 67	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	buc	1,0000	
 68	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	
 69	RpSC21C1
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal
Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0300
	buc	1,0000	
 70	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	1,0000	
 71	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	
 72	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500
	m	7,0000	
 73	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	6,0000	
 74	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)
	buc	4,0000	
 75	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)
	buc	4,0000	
 76	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2
	buc	2,0000	
 77	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel  cu diametrul pina la 2"
	buc	3,0000	
 78	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0000
	buc	4,0000	
 79	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,0000	
 80	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0000
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.8. Lucrari diverse
			
81	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	5,0000	
 82	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	5,0000	
 83	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	5,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
84	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000	
 85	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
 86	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Siguranta
	buc	6,0000	
 87	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Prize
	buc	4,0000	
 88	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Intrerupator
	buc	1,0000	
 89	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	45,0000	
 90	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100
	buc	1,0000	
 91	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	4,0000	
 92	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale
	buc	8,0000	
 93	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200
	buc	4,0000	
 94	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	8,0000	
 95	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	3,0000	
 96	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	40,0000	
 97	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	25,0000	
 98	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	25,0000	
 99	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	8,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
100	Pret de piata
	Priza 3P IP20
		8,0000	
 101	Pret de piata
	Tablou electric, gata echipat
		1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.