CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a blocului administrativ a Ministerului Afacerilor Interne amplasat pe bul. Stefan cel Mare si Sfint, 17 mun. Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari tehnico-sanitare
	
1	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	65,00	
2	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	67,00	
3	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
	m	70,00	
4	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	13,20	
5	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 
	10 m	7,00	
6	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4"  Clapeta d=100
	buc	4,00	
7	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Clapeta d=50
	buc	1,00	
8	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suport
	m3	0,10	
9	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu mufa antiincendiara d=100
	buc	15,00	
10	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
		2. Utilaj
	
11	Pret de piata
	Clapeta cu doua camere d=100
	buc	3,00	
12	Pret de piata
	Pompa WILO - Drain TMW-3/8
	buc	1,00	
		3. Lucrari de montare
	
13	RpID08B
	Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125 mm Clapeta
	buc	3,00	
14	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv
	buc	1,00	
15	
	Conectarea clapetei
	buc	0,00	
16	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=100
	buc	3,00	
17	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector delatatie d=110
	buc	3,00	
18	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector delatatie d=110 L=500
	buc	6,00	
19	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110
	buc	3,00	
20	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110/110/45
	buc	3,00	
21	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	3,00	
22	Pret de piata
	Filet 
	buc	3,00